| Adicionar apresentações ao EPSON PhotoQuicker / Seleccionar apresentações do EPSON PhotoQuicker.

Adicionar apresentações ao EPSON PhotoQuicker

| Verifique se o EPSON PhotoQuicker não está em execução antes de iniciar a EPSON PRINT Image Framer Tool.

| Utilizadores do Windows 95/98/Me/NT4.0/2000: Utilizadores do Windows 95/98/Me/NT4.0/2000: Faça clique em [Iniciar], seleccione [Programas] e [EPSON PhotoQuicker]. Faça clique em [EPSON PRINT Image Framer Tool]. Utilizadores do Windows XP: Faça clique em [Iniciar], seleccione [Todos os programas] e [EPSON PhotoQuicker]. Faça clique em [EPSON PRINT Image Framer Tool]. Inicia a EPSON PRINT Image Framer Tool.

| Verifique se seleccionou [EPSON PhotoQuicker] no menu [Alterar Destino]. Se seleccionar [Memory Card Drive Installed Driver], mude o destino para [EPSON PhotoQuicker].
| Faça clique AQUI para ver a descrição da janela EPSON PRINT Image Framer Tool.

| Seleccione a unidade de CD-ROM e, em seguida [Álbum] ou [Moldura] na pasta [Esquemas] da janela esquerda. As apresentações que pode adicionar aparecem na lista [Apresentação que pode ser adicionada].
| Faça clique AQUI para ver a descrição da janela EPSON PRINT Image Framer Tool.

| Verifique se o formato do papel da apresentação corresponde ao formato de papel que pretende utilizar. Se o formato de papel da apresentação não aparecer, mova a barra de deslizamento existente na parte inferior da lista [Apresentação que pode ser adicionada] para a direita ou redimensione a janela para ver o formato de papel.
| As apresentações são exclusivas para cada formato de papel. Verifique se o formato de papel da moldura corresponde à impressora antes de adicionar molduras ao EPSON PhotoQuicker.

| Seleccione uma apresentação que pretenda adicionar e faça clique em [>>] ou [Copiar]. Se fizer clique em [>>], move o ficheiro de apresentação seleccionado para a pasta EPSON PhotoQuicker e elimina o ficheiro de apresentação seleccionado da lista [Apresentação que pode ser adicionada]. Se fizer clique em [Copiar], copia o ficheiro de apresentação para a pasta EPSON PhotoQuicker.
| Se já existir um ficheiro de apresentação e uma pasta com o mesmo nome do ficheiro de apresentação a mover ou copiar na pasta de destino, o ficheiro existente é substituído. Não se esqueça de que todos os ficheiros guardados na pasta são eliminados. Se já existir uma pasta (sem ficheiro de apresentação incluído) com o mesmo nome do ficheiro de apresentação a mover ou copiar na pasta de destino, não é possível mover ou copiar o ficheiro de apresentação. Neste caso, faça clique em [Mudar Nome] e altere o nome do ficheiro de apresentação que pretende mover ou copiar e, em seguida, volte a tentar a operação.

| Faça clique em para fechar a EPSON PRINT Image Framer Tool.

Seleccionar apresentação do EPSON PhotoQuicker

| Inicie o EPSON PhotoQuicker.
| Não se esqueça de fechar a EPSON PRINT Image Framer Tool antes de iniciar o EPSON PhotoQuicker.

| Seleccione uma fotografia que pretenda imprimir e vá para a janela [Seleccionar Esquema de Impressão].

| Seleccione o formato de papel correspondente ao formato de papel da apresentação que pretende utilizar. As apresentações adicionadas aparecem na lista Apresentação no centro da janela. As apresentações adicionadas aparecem nas apresentações padrão fornecidas com o EPSON PhotoQuicker.
| Não se esqueça de seleccionar o mesmo formato de papel da apresentação adicionada no passo 5. Caso contrário, as apresentações adicionadas não aparecem na janela Apresentação.

| Seleccione a apresentação pretendida na lista Apresentação.
| Pode percorrer a lista, fazendo clique em no lado direito da lista Apresentação.

| Quando utilizar uma apresentação para organizar várias fotografias, pode alterar a ordem das fotografias. Para alterar a ordem, faça clique em [Opções de Esquema] no ecrã apresentado no passo 10 e seleccione o separador [Ordem]. Para mais informações, consulte a Ajuda interactiva do EPSON PhotoQuicker.
Só estão disponíveis [Avançar fotografia], [Retroceder fotografia], [Adic. espaço em branco] e [Elim. espaço em branco] em [Opções de Esquema] para molduras adicionadas. Pode seleccionar apresentações sem margens, se a impressora não suportar a opção Sem Margens. Neste caso, as impressões sem margens são impressas com margens e a posição de início de impressão pode mover-se ligeiramnete ou alguma parte da apresentação pode não ser impressa. A velocidade de impressão pode tornar-se mais lenta, se adicionar um grande número de apresentações ao EPSON PhotoQuicker. Se isto acontecer, elimine as apresentações não utilizadas ou mova-as para outra pasta com a EPSON PRINT Image Framer Tool.

| Depois de organizar as fotogarfias, faça clique em [Imprimir] para abrir a janela de definições da impressora. Seleccione o tipo de papel e faça clique em [OK] para iniciar a impressão.

© 2001-2002 SEIKO EPSON Corporation. Todos os direitos reservados.