| Αρχική σελίδα > Χρήση του προαιρετικού προσαρμογέα Bluetooth Πληροφορίες για τον προσαρμογέα Bluetooth Photo Print Με τον προαιρετικό προσαρμογέα Bluetooth Photo Print μπορείτε να εκτυπώσετε ασύρματα από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth, όπως ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, PDA, κινητά τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές.
| Σημείωση:
Παρ' όλο που αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις Προδιαγραφές Bluetooth, δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση ότι θα λειτουργήσει με όλες τις συσκευές που διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.
Η εμβέλεια επικοινωνίας του προσαρμογέα είναι περίπου 10 μέτρα (33 πόδια). Ωστόσο, η εμβέλεια αυτή ενδέχεται να ποικίλλει, ανάλογα με τα υπάρχοντα εμπόδια μεταξύ των συσκευών, την ποιότητα του σήματος, τα μαγνητικά πεδία, το στατικό ηλεκτρισμό και τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, το λογισμικό, το λειτουργικό σύστημα, την ευαισθησία λήψης και την απόδοση της κεραίας. Διατίθενται τα ακόλουθα προφίλ: Basic Imaging Profile (BIP) [Βασικό προφίλ απεικόνισης] Basic Printing Profile (BPP) [Βασικό προφίλ εκτύπωσης] Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP) [Προφίλ αντικατάστασης καλωδίου αντιγράφων] Object Push Profile (OPP) [Προφίλ ώθησης αντικειμένου] |