| Αρχική σελίδα > Αντιμετώπιση προβλημάτων Διάφορα προβλήματα εκτύπωσης Λανθασμένοι ή παραμορφωμένοι χαρακτήρες Λανθασμένα περιθώρια Αντεστραμμένη εικόνα Εκτύπωση κενών σελίδων Η εκτύπωση έχει κηλίδες Η εκτύπωση είναι υπερβολικά αργή Χρήση της λειτουργίας Τροφοδοσίας χαρτιού/Εξαγωγής χαρτιού Λανθασμένοι ή παραμορφωμένοι χαρακτήρες Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής και το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή έχουν επιλεγεί σωστά. Επιλέξτε τον εκτυπωτή ως προεπιλεγμένο εκτυπωτή (Windows). Διαγράψτε τυχόν παλιές εργασίες εκτύπωσης από το Spool Manager (Windows Me/98). Ανατρέξτε στην ενότητα Ακύρωση εκτύπωσης Κλείστε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο διασύνδεσης του εκτυπωτή είναι σταθερά συνδεδεμένο. Καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά. Ανατρέξτε στην ενότητα Κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού του εκτυπωτή Αρχή Λανθασμένα περιθώρια Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των περιθωρίων στην εφαρμογή σας. Βεβαιωθείτε ότι τα περιθώρια είναι μέσα στην εκτυπώσιμη περιοχή της σελίδας. Ανατρέξτε στην ενότητα Εκτυπώσιμη περιοχή Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή στο μενού Main [Κύριο] (Windows) ή στο πλαίσιο διαλόγου Page Setup [Ρύθμιση Σελίδας] (Macintosh). Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι κατάλληλες για το μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείτε. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια. Εάν προσπαθήσετε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Borderless [Χωρίς περιθώρια] και η εκτύπωση περιλαμβάνει περιθώρια, ελέγξτε το αρχικό αρχείο φωτογραφίας. Η ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να προσθέτει αυτόματα περιθώρια για να ρυθμιστούν οι αναλογίες της εικόνας. Καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά. Ανατρέξτε στην ενότητα Κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού του εκτυπωτή Αρχή Αντεστραμμένη εικόνα Απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Mirror Image [Κατοπτρισμός εικόνας] στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Mirror Image [Κατοπτρισμός εικόνας] στην εφαρμογή σας. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια για το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ή για την εφαρμογή σας. Καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά. Ανατρέξτε στην ενότητα Κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού του εκτυπωτή Αρχή Εκτύπωση κενών σελίδων Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής και το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή έχουν επιλεγεί σωστά. Επιλέξτε τον εκτυπωτή ως προεπιλεγμένο εκτυπωτή (Windows). Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή στο μενού Main [Κύριο] (Windows) ή στο πλαίσιο διαλόγου Page Setup [Ρύθμιση Σελίδας] (Macintosh). Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι κατάλληλες για το μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείτε. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια. Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning [Καθαρισμός της κεφαλής] για να καθαρίσετε τα φραγμένα ακροφύσια Ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης Καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά. Ανατρέξτε στην ενότητα Κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού του εκτυπωτή Αφού δοκιμάσετε μία ή περισσότερες από αυτές τις λύσεις, πραγματοποιήστε έναν έλεγχο λειτουργίας του εκτυπωτή για να ελέγξετε τα αποτελέσματά σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Εκτέλεση ελέγχου λειτουργίας του εκτυπωτή Αρχή Η εκτύπωση έχει κηλίδες Εάν το χαρτί γυρίζει προς τα επάνω, προς την εκτυπώσιμη πλευρά, ισιώστε το ή γυρίστε το λίγο προς την αντίθετη πλευρά. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου High Speed [Υψηλή ταχύτητα] από την ενότητα ρυθμίσεων Advanced [Για προχωρημένους] του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια. Κάντε φόρτωση και εξαγωγή απλού χαρτιού αρκετές φορές. Εάν το πρόβλημα παραμένει, μπορεί να έχει διαρρεύσει μελάνι μέσα στον εκτυπωτή. Στην περίπτωση αυτή, σκουπίστε το εσωτερικό του εκτυπωτή με ένα μαλακό, καθαρό πανί. Ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός του εκτυπωτή Επιλέξτε Thick paper and envelopes [Χοντρό χαρτί και φάκελοι] στο παράθυρο Printer and Option Information [Πληροφορίες εκτυπωτή και επιλογών] (Windows), στο πλαίσιο διαλόγου Extension Setting [Ρυθμίσεις επέκτασης] (Mac OS X). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια. Καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά. Ανατρέξτε στην ενότητα Κατάργηση της εγκατάστασης του λογισμικού του εκτυπωτή Αρχή Η εκτύπωση είναι υπερβολικά αργή Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Paper Type [Τύπος χαρτιού] ή Media Type [Τύπος μέσου] που είναι επιλεγμένη στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι κατάλληλη για τον τύπο του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στον εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή του σωστού τύπου μέσου Καταργήστε όλες τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις και επιλέξτε το στοιχείο Text [Κείμενο] για τη ρύθμιση Quality Option [Επιλογή ποιότητας] από τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας (Windows). Καταργήστε όλες τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις και επιλέξτε το στοιχείο Automatic [Αυτόματη] για τη ρύθμιση Mode [Κατάσταση λειτουργίας] από τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή σας (Macintosh) και, στη συνέχεια, μετακινήστε το ρυθμιστικό στην επιλογή Speed [Ταχύτητα]. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια. Ανατρέξτε στην ενότητα Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για Windows. Ανατρέξτε στην ενότητα Πρόσβαση στον οδηγό εκτυπωτή για Mac OS X Κλείστε τις εφαρμογές που δεν χρειάζεστε. Καταργήστε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά. Εάν δοκιμάσετε όλες τις παραπάνω μεθόδους και δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, ανατρέξτε στις ακόλουθες ενότητες: Αύξηση της ταχύτητας εκτύπωσης Αρχή Χρήση της λειτουργίας Τροφοδοσίας χαρτιού/Εξαγωγής χαρτιού Τροφοδοτήστε με χαρτί και καθαρίστε τον κύλινδρο στο εσωτερικό.
| Τοποθετήστε αρκετά φύλλα χαρτιού μεγέθους A4.
| Πιέστε το κουμπί Setup [Ρύθμιση] στον πίνακα ελέγχου για να ανοίξει το μενού Setup [Ρύθμιση].
| Πιέστε του κουμπί ή για να επιλέξετε Paper Feed/Paper Eject [Τροφοδοσία χαρτιού/Εξαγωγή χαρτιού] και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί .
| Πιέστε το κουμπί OK και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη LCD.
| Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4, όπως απαιτείται.
Αρχή |