| Αρχική σελίδα > Χρήση του προαιρετικού προσαρμογέα Bluetooth Σύνδεση και αποσύνδεση του προσαρμογέα Bluetooth Photo Print Σύνδεση του προσαρμογέα Αποσύνδεση του προσαρμογέα Σύνδεση του προσαρμογέα Διπλώστε προς τα κάτω το επάνω μέρος του προσαρμογέα και, στη συνέχεια, συνδέστε τον στη θύρα EXT. I/F [Εξωτ. διασύνδεση] του εκτυπωτή όπως φαίνεται παρακάτω.
| Προσοχή:
Μην συνδέσετε τον προσαρμογέα ενώ ο εκτυπωτής είναι σε λειτουργία. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία του εκτυπωτή.
Η λυχνία του προσαρμογέα ανάβει για ένα δευτερόλεπτο. Εάν δεν ανάψει η λυχνία, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα και επανασυνδέστε τον. Αρχή Αποσύνδεση του προσαρμογέα Αφαιρέστε τον προσαρμογέα όπως φαίνεται παρακάτω.
| Προσοχή:
Μην αφαιρείτε τον προσαρμογέα ενώ επικοινωνεί με άλλη συσκευή ή ενώ ο εκτυπωτής είναι σε λειτουργία. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία του εκτυπωτή. Μην αφαιρείτε τον προσαρμογέα τραβώντας το επάνω τμήμα του, διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά σε αυτόν.
Αρχή |