| Hjem > Feilsøking Øke utskriftshastigheten Generelle tips Velge innstillinger for Speed & Progress (Hastighet og progresjon) (Windows) Følg instruksjonene i denne delen for å velge innstillinger som øker utskriftshastigheten. Generelle tips På samme måte som det å skrive ut med høy oppløsning krever mer behandlingstid enn å skrive ut med lavere oppløsning, tar det lengre tid å skrive ut i farger enn i svart-hvitt, fordi datavolumet i et dokument med farger er mye større. Derfor er det viktig å være selektiv i bruken av fargeutskrift hvis du også trenger høy utskriftshastighet. Selv om et dokument du arbeider med krever høyeste oppløsning og omfattende bruk av farger, for eksempel hvis du skriver ut et ferdig dokument satt sammen av forskjellige typer tekst og bilder, blant annet fargefotografier, kan det imidlertid fremdeles være mulig å optimalisere utskriftshastigheten ved å justere andre utskriftsinnstillinger og endre driftsmiljøet. Ikke glem at noen innstillinger som øker utskriftshastigheten, samtidig kan føre til at utskriftskvaliteten bli dårligere. Tabellen nedenfor viser faktorene som har innvirkning på utskriftshastigheten og utskriftskvaliteten.
Utskriftskvalitet Utskriftshastighet | Dårligere Raskere | Bedre Tregere
Skriverinnstillinger | Paper & Quality Options (Alternativer for papir og kvalitet) (Windows), Print Quality (Utskriftskvalitet) (Macintosh) | Economy (Økonomi), Normal | Photo (Bilde)
High Speed (Høy hastighet) | On (På) | Off (Av)
Bildeegenskaper | Bildestørrelse | Liten | Stor
Oppløsning | Lav | Høy
Tabellen nedenfor viser faktorene som bare har innvirkning på utskriftshastigheten.
Utskriftshastighet | Raskere | Langsommere
Skriverinnstillinger | Orientation (Papirretning) | Portrait (Stående) | Landscape (Liggende)
Grayscale (Gråtone) | On (På) | Off (Av)
Color** (Farge) | Grayscale (Gråtone) | Color (Farge)
Mirror Image* (Speilbilde) | Off (Av) | On (På)
Edge smoothing* (Kantjevning) | Off (Av) | On (På)
Photo Enhance | Off (Av) | On (På)
Fast Feed* (Hurtigmating) | On (På) | Off (Av)
Collate* (Sorter) | Off (Av) | On (På)
Reverse Order* (Motsatt rekkefølge) | Off (Av) | On (På)
Maskinvareressurser | Systemhastighet | Raskere | Langsommere
Ledig diskplass | Stor | Liten
Tilgjengelig minne | Stor | Liten
Programvarestatus | Programmer som kjører | Ett | Mange
* Varierer etter skriverprogramvare og programmer. ** Varierer avhengig av medietypen. Toppen av siden Velge innstillinger for Speed & Progress (Hastighet og progresjon) (Windows) Du kan øke utskriftshastigheten ved å velge enkelte innstillinger i vinduet Speed & Progress (Hastighet og progresjon). Klikk Speed & Progress (Hastighet og progresjon) i vinduet Maintenance (Vedlikehold) i skriverprogramvaren. Følgende skjermbilde vises: High Speed Copies (Høyhastighetsutskrift) Hvis du vil skrive ut flere eksemplarer av et dokument raskere, velger du High Speed Copies (Høyhastighetsutskrift). Dette gjør at utskriften går raskere, fordi harddiskplass brukes som hurtigbuffer når det skrives ut flere eksemplarer av et dokument. Show Progress Meter (Vis progresjonsmåler) Hvis du vil vise progresjonsmåleren hver gang du skriver ut, velger du Show Progress Meter (Vis progresjonsmåler). Disable EPSON Status Monitor 3 (Deaktiver EPSON Status Monitor 3) Merk av for dette alternativet for å deaktivere overvåking av skriverstatus med EPSON Status Monitor 3. Always spool RAW datatype (Spol alltid RAW-datatype) (Windows XP og 2000) Merk av for Always spool RAW datatype (Spol alltid RAW-datatype) hvis du vil at Windows NT-baserte klienter skal bruke RAW-format i stedet for EMF-format (metafilformat) når dokumenter spoles (i Windows NT-baserte programmer brukes EMF-formatet som standard). Du kan også bruke dette alternativet hvis dokumenter som spoles i EMF-format, ikke blir skrevet ut riktig, eller hvis du ikke har nok minne eller har problemer med diskplass.
| Obs!
Når du spoler RAW-datatypen, vil ikke lenger fremdriftsindikatoren for utskrift som vises av progresjonsmåleren, stemme overens med den faktiske utskriftsfremdriften.
Page Rendering Mode (Sidegjengivelsesmodus) (Windows XP og 2000) Merk av for dette alternativet når utskriftshastigheten er svært lav, eller når skriverhodet stopper noen minutter under utskrift.
| Obs!
Når du bruker denne funksjonen, kan følgende problemer oppstå: Utskriftsfremdriften som vises i progresjonsmålervinduet, kan være forskjellig fra den faktiske utskriftsfremdriften. Det kan ta lenger tid å starte utskriften.
Print as Bitmap (Skriv ut som bitmap) (Windows XP og 2000) Merk av for dette alternativet når utskriftshastigheten er svært lav, eller når skriverhodet stopper noen minutter under utskrift. Prøv dette alternativet hvis Always spool RAW datatype (Spol alltid RAW-datatype) og Page Rendering Mode (Sidegjengivelsesmodus) ikke løser problemet. Monitoring Preferences (Kontrollinnstillinger) Du kan endre innstillingene for EPSON Status Monitor 3 i vinduet Monitoring Preferences (Kontrollinnstillinger). Høyreklikk snarveisikonet på oppgavelinjen, og velg deretter Monitoring Settings (Kontrollinnstillinger). Du kan velge innstillingene som er oppført i tabellen nedenfor:
Select Notification (Velg varsling) | Viser gjeldende innstillinger for varsling av feil. Merk av for feiltypene du ønsker å varsles om. Klikk Default (Standard) hvis du vil sette alle innstillingene for Select Notification (Velg varsling) tilbake til standardverdiene.
Select Shortcut Icon (Velg snarveisikon) | Hvis du vil plassere et snarveisikon på oppgavelinjen i Windows, merker du av for Shortcut Icon (Snarveisikon) og velger et ikon. Du kan klikke snarveisikonet for å åpne EPSON Status Monitor 3, eller høyreklikke ikonet for å få tilgang til noen av skriververktøyene.
Allow monitoring of shared printers (Tillat overvåkning av delte skrivere) | Merk av for dette alternativet hvis du vil at en delt skriver skal kunne overvåkes fra andre datamaskiner.
Toppen av siden |