| Startside > Konfigurere skriveren i et nettverk Konfigurasjon i Windows Me- og 98-nettverk Konfigurere skriveren som en delt skriver Få tilgang til skriveren over et nettverk Disse instruksene beskriver hvordan du konfigurerer skriveren slik at andre brukere i nettverket kan dele den. Først konfigurerer du skriveren som en delt skriver på datamaskinen som er direkte koblet til den. Deretter legger du til skriveren for hver nettverksdatamaskin som skal ha tilgang til den.
| Obs!
Disse instruksjonene forteller deg hvordan du bruker skriveren som en delt nettverksskriver. Hvis du vil koble skriveren direkte til et nettverk uten å konfigurere den som en delt skriver, må du ta kontakt med nettverksansvarlig.
Konfigurere skriveren som en delt skriver Følg trinnene nedenfor på datamaskinen som er direkte tilknyttet skriveren.
| Klikk Start, velg Settings (Innstillinger), og klikk Control Panel (Kontrollpanel).
| Dobbeltklikk ikonet Network (Nettverk).
| Klikk File and Print Sharing (Deling av filer og skrivere).
| Velg I want to be able to allow others to print to my printer(s) (Jeg vil kunne dele skriverne mine med andre), og klikk OK.
| I vinduet Network (Nettverk) klikker du OK.
| I kontrollpanelet dobbeltklikker du ikonet Printers (Skrivere).
|  | Obs!
Hvis det vises en melding om at du må sette inn CD-ROMen for Windows Me eller 98, setter du inn CD-ROMen i CD-ROM-stasjonen og følger instruksjonene på skjermen. Hvis det vises en melding der du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, gjør du dette. Deretter åpner du mappen Printers (Skrivere) og fortsetter med trinn 7.
| Velg ikonet for skriveren i mappen Printers (Skrivere).
| Åpne menyen File (Fil), og klikk Sharing (Deling).
| Velg Shared As (Delt som), angi informasjonen for skriveren, og klikk OK.
Toppen av siden Få tilgang til skriveren over et nettverk Følg disse trinnene for å legge til skriveren på alle datamaskiner i nettverket som skal ha tilgang til den.
| Obs!
Skriveren må være konfigurert som en delt skriver på datamaskinen som den er koblet til, før du kan få tilgang til den fra en annen datamaskin. Se Konfigurere skriveren som en delt skriver
| Klikk Start, velg Settings (Innstillinger), og klikk Printers (Skrivere).
| Dobbeltklikk ikonet Add Printer (Legg til skrivere). Veiviseren for skriverinstallasjon vises.
| Klikk Next (Neste).
| Velg Network printer (Nettverksskriver), og klikk Next (Neste).
| På det neste skjermbildet klikker du Browse (Bla gjennom).
| Dobbeltklikk ikonet for datamaskinen som er direkte koblet til skriveren. Klikk deretter ikonet for skriveren.
| Klikk OK, og følg instruksene på skjermen.
|  | Obs!
Hvis du vil vise statusinformasjon for en delt skriver, må EPSON Status Monitor 3 være installert på hver datamaskin. EPSON Status Monitor 3 installeres automatisk når du installerer skriverprogramvaren.
Toppen av siden |