| Ana Sayfa > Yazıcıda Bellek Kartı Kullanma Yazıcının Bağlantısını Kesme veya Kapatma Windows XP Windows 2000 Windows Me ve 98 Macintosh Yazıcıda bellek kartından veya bellek kartına dosya kopyalama işlemini bitirdiğinizde, yazıcıyı kapatmadan veya bilgisayarınızla bağlantısını kesmeden önce bu bölümlerdeki adımları dikkatlice uygulamanız gerekir. Windows XP
| Görev çubuğundaki simgesini çift tıklatın.
| USB Mass Storage Device'ı (USB Toplu Depolama Aygıtı) seçin ve Stop'u (Durdur) tıklatın.
| USB Mass Storage Device'ı (USB Toplu Depolama Aygıtı) seçin ve OK'i (Tamam) tıklatın.
| Pencerede herhangi bir yeri tıklatın.
| Yazıcıyı kapatın veya USB kablosunun bağlantısı kesin.
Sayfanın Başına Windows 2000
| Hem bellek kartı erişim ışığının hem de Mod ışığının yanıp sönmediğinden emin olun.
| Bilgisayarınızı kapatın.
| Yazıcıyı kapatın veya USB kablosunun bağlantısı çıkarın.
|  | Not:
Bilgisayarınızı kapatmadan önce yazıcıyı kapatırsanız veya USB kablosunun bağlantısını çıkarırsanız, “Problem Ejecting USB Mass Storage Device.” (USB Toplu Depolama Aygıtının Çıkarılmasında Sorun Var) mesajı karşınıza gelir.
Sayfanın Başına Windows Me ve 98
| Masaüstünde My Computer (Bilgisayarım) simgesini çift tıklatın.
| Removable Disk (Kaldırılabilir Disk) simgesini sağ tıklatın ve Eject'i (Çıkar) tıklatın.
| Yazıcıyı kapatın veya USB kablosunun bağlantısı çıkarın.
Sayfanın Başına Macintosh
| Kaldırılabilir disk simgesini () masaüstünüzden çöp sepetine sürükleyin.
| Yazıcıyı kapatın veya USB kablosunun bağlantısı çıkarın.
Sayfanın Başına |