| Ana Sayfa > Yazıcıyı Ağ Üzerinde Kurma Windows Me ve 98 Ağ Kurulumu Yazıcıyı paylaşılan yazıcı olarak kurma Yazıcıya ağ üzerinden erişme Bu talimatlar, yazıcınızı, ağ üzerindeki diğer kullanıcıların paylaşabileceği şekilde nasıl kuracağınızı göstermektedir. Önce, yazıcıyı doğrudan bağlı bilgisayarda paylaşılan yazıcı olarak kuracaksınız. Sonra, yazıcıyı kendisine erişecek tüm ağ bilgisayarlarına ekleyin.
| Not:
Bu talimatlar, yazıcıyı paylaşılan bir ağ üzerinde nasıl kullanacağınızı gösterir. Yazıcıyı paylaşılan yazıcı olarak kurmadan doğrudan ağa bağlamak için ağ yöneticinize danışın.
Yazıyı paylaşılan yazıcı olarak kurma Yazıcının doğrudan bağlı olduğu bilgisayarda aşağıdaki adımları uygulayın:
| Start'ı (Başlat) tıklatın, Settings'i (Ayarlar) seçin ve Control Panel'i (Denetim Masası) tıklatın.
| Network (Ağ) simgesini çift tıklatın.
| File and Print Sharing'i (Dosya ve Yazıcı Paylaşımı) tıklatın.
| I want to be able to allow others to print to my printer(s) (Başkalarına yazıcılarıma yazdırma izni verebilmek istiyorum) onay kutusunu seçin ve OK'i (Tamam) tıklatın.
| Network (Ağ) penceresinde, OK'i (Tamam) tıklatın.
| Control Panel'de (Denetim Masası), Printers (Yazıcılar) simgesini çift tıklatın.
|  | Not:
Windows Me veya 98 CD-ROM'unu takmanızı isteyen bir mesaj görüntülenirse, CD'yi CD-ROM sürücüsüne yerleştirin ve ekrandaki talimatları uygulayın. Bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı isteyen bir mesaj görüntülenirse bilgisayarınızı yeniden başlatın, sonra Printers (Yazıcılar) klasörünü açın, ardından 7. adım ile devam edin.
| Printers (Yazıcılar) klasöründe Yazıcınıza ait simgeyi seçin.
| File (Dosya) menüsünü açın ve Sharing'i (Paylaşım) tıklatın.
| Shared As'i (Paylaşım Adı) seçin, yazıcınızın bilgilerini girin ve OK'i (Tamam) tıklatın.
Sayfanın Başına Yazıcıya ağ üzerinden erişme Yazıcıyı kendisine erişecek tüm ağ bilgisayarlarına eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın.
| Not:
Yazıcınıza başka bir bilgisayardan erişebilmeniz için yazıcınızın bağlı olduğu bilgisayarda paylaşılan bir yazıcı olarak kurulması gerekmektedir. Bkz. Yazıcıyı paylaşılan yazıcı olarak kurma
| Start'ı (Başlat) tıklatın, Settings'i (Ayarlar) seçin ve Printers'ı (Yazıcılar) tıklatın.
| Add Printer (Yazıcı Ekle) simgesini çift tıklatın. Add Printer Wizard (Yazıcı Ekleme Sihirbazı) görüntülenir.
| Next'i (İleri) tıklatın.
| Network printer'ı (Ağ yazıcısı) seçin, sonra da Next'i (İleri) tıklatın.
| Bir sonraki ekranda Next'i (İleri) tıklatın.
| Yazıcıya doğrudan bağlı olan bilgisayarın simgesini çift tıklatın. Ardından, yazıcınızın simgesini tıklatın.
| OK'i (Tamam) tıklatın ve ekrandaki talimatları uygulayın.
|  | Not:
Paylaşılan bir yazıcının durumunun görüntülenebilmesi tüm bilgisayarlara EPSON Status Monitor 3 yüklenmiş olmalıdır. Yazıcı yazılımını yüklediğinizde EPSON Status Monitor 3 de otomatik olarak yüklenmektedir.
Sayfanın Başına |