| Ana Sayfa > Yazıcıyı Ağ Üzerinde Kurma Windows XP ve 2000 Ağ Kurulumu Yazıcıyı paylaşılan yazıcı olarak kurma Yazıcıyı diğer ağ bilgisayarlarına ekleme Bu talimatlar, yazıcınızı, ağ üzerindeki diğer kullanıcıların paylaşabileceği şekilde nasıl kuracağınızı göstermektedir. Önce, yazıcıyı doğrudan bağlı bilgisayarda paylaşılan yazıcı olarak kuracaksınız. Sonra, yazıcıyı kendisine erişecek tüm ağ bilgisayarlarına ekleyin.
| Not:
Buradaki talimatlar sadece küçük ağlar için geçerlidir. Yazıcıyı büyük bir ağda paylaşmak için ağ yöneticinize danışın. Yazılımı Windows XP'de yüklemek için bir Computer Administrator (Bilgisayar Yöneticisi) hesabı kullanarak oturum açmanız gerekir. Windows XP'yi yükledikten sonra, kullanıcı hesabı Computer Administrator (Bilgisayar Yöneticisi) olarak ayarlanır. Yazılımı yüklemek için Windows 2000'de yönetici haklarına sahip bir kullanıcı olarak (Administrators (Yönetici) grubuna ait) oturum açmanız gerekir. Aşağıdaki bölümde gösterilen resimler Windows XP'den alınmıştır.
Yazıyı paylaşılan yazıcı olarak kurma Yazıcının doğrudan bağlı olduğu bilgisayarda aşağıdaki adımları uygulayın:
| Windows XP: Start'ı (Başlat), tıklatın ve Control Panel'i (Denetim Masası) seçin, ardından Printers and Faxes'ı (Yazıcı ve Fakslar) çift tıklatın. (Control Panel (Denetim Masası) Category View'daysa (Kategori Görünümü) Printers and Other Hardware'i (Yazıcılar ve Diğer Donanım), sonra da Printers and Faxes'ı (Yazıcılar ve Fakslar) tıklatın.)
Windows 2000: Start'ı (Başlat) tıklatın, Settings'i (Ayarlar) seçin ve Printers'ı (Yazıcılar) tıklatın.
| Yazıcınıza ait simgeyi sağ tıklatın, sonra Sharing'i (Paylaşım) tıklatın.
| Windows XP: Share this printer'ı (Bu yazıcıyı paylaştır) tıklatın, sonra bir Share name (Paylaşım adı) girin.
Windows 2000: Shared as'i (Paylaşım adı) seçin, sonra paylaşılan yazıcı için bir ad yazın.
|  | Not:
Paylaşım adını yazarken boşluk veya çizgi kullanmayın.
Windows XP veya 2000'in yazıcı sürücülerini farklı Windows sürümleri çalışan bilgisayarlara otomatik olarak yüklemesini istiyorsanız, Additional Drivers'ı (Ek Sürücüler) tıklatın ve diğer bilgisayarlar için ortamı ve işletim sistemlerini seçin. OK'i (Tamam) tıklatın, sonra, yazıcı yazılımı CD'sini CD-ROM sürücüsüne takın.
| OK'i (Tamam) tıklatın veya ek sürücü yüklediyseniz Close'u (Kapat) tıklatın.
Sayfanın Başına Yazıcıyı diğer ağ bilgisayarlarına ekleme Yazıcıyı kendisine erişecek tüm ağ bilgisayarlarına eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın.
| Not:
Yazıcınıza başka bir bilgisayardan erişebilmeniz için yazıcınızın bağlı olduğu bilgisayarda paylaşılan bir yazıcı olarak kurulması gerekmektedir. Bkz. Yazıcıyı paylaşılan yazıcı olarak kurma
| Windows XP: Start'ı (Başlat), tıklatın ve Control Panel'i (Denetim Masası) seçin, ardından Printers and Faxes'ı (Yazıcı ve Fakslar) çift tıklatın. (Control Panel (Denetim Masası) Category View'daysa (Kategori Görünümü) Printers and Other Hardware'i (Yazıcılar ve Diğer Donanım), sonra da Printers and Faxes'ı (Yazıcılar ve Fakslar) tıklatın.)
Windows 2000: Start'ı (Başlat) tıklatın, Settings'i (Ayarlar) seçin ve Printers'ı (Yazıcılar) tıklatın.
| Add Printer (Yazıcı Ekle) simgesini çift tıklatın. Add Printer Wizard (Yazıcı Ekleme Sihirbazı) görüntülenir.
| Next'i (İleri) tıklatın.
| Windows XP: A Network printer, or a printer attached to another computer (Ağ yazıcısı veya başka bilgisayara bağlı yazıcı) seçeneğini seçin ve Next'i (İleri) tıklatın.
Windows 2000: Network printer'ı (Ağ yazıcısı) seçin, sonra da Next'i (İleri) tıklatın.
| Bir sonraki ekranda Next'i (İleri) tıklatın.
| Yazıcıya doğrudan bağlı olan bilgisayarın simgesini çift tıklatın. Ardından, ilgili yazıcının simgesini tıklatın.
| Next'i (İleri) tıklatın ve ekrandaki talimatları uygulayın.
| Not:
Yazıcının bağlı olduğu bilgisayarın işletim sistemine ve yapılandırmasına bağlı olarak Add Printer Wizard (Yazıcı Ekleme Sihirbazı) sizden yazıcı yazılımı CD-ROM'undan yazıcı sürücüsünü yüklemenizi isteyebilir. Have Disk (Disketi Var) düğmesini tıklatın ve ekrandaki talimatları uygulayın. Paylaşılan bir yazıcının durumunun görüntülenebilmesi tüm bilgisayarlara EPSON Status Monitor 3 yüklenmiş olmalıdır. Yazıcı yazılımını yüklediğinizde EPSON Status Monitor 3 de otomatik olarak yüklenmektedir.
Sayfanın Başına |