| Ana Sayfa > Sorun Giderme Yazdırma Hızını Artırma Genel ipuçları Speed & Progress (Hız ve Durum) Ayarlarını Seçme (Windows) Yazdırma hızını artıracak ayarları seçmek için bu bölümdeki talimatları uygulayın. Genel ipuçları Yüksek çözünürlüklü yazdırma işleminin düşük çözünürlüklü yazdırma işleminden daha fazla işlem süresi gerektirmesi gibi, renkli yazdırma işlemi de siyah-beyaz yazdırma işleminden daha uzun sürer; bu durum renkli bir belgedeki veri miktarının çok daha büyük olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, yüksek yazdırma hızına gerek duyuyorsanız, renkli yazdırma kullanımında seçici olmalısınız. Bununla birlikte, renkli fotoğraflar içeren kamerada kullanıma hazır bir fotoğraf makinesi içeriği gibi yüksek çözünürlüklü ve kapsamlı renk kullanımı gerektiren belgeleriniz için bile, diğer yazdırma ayarlarını yaparak ve çalışma ortamını değiştirerek yazdırma hızını artırmak olanaklıdır. Yazdırma hızını artırmak için bazı ayarları değiştirdiğinizde, baskı kalitesinin düşebileceğini unutmayın. Aşağıdaki tabloda, yazdırma hızını ve baskı kalitesini etkileyen etmenler listelenmektedir.
Baskı kalitesi Yazdırma hızı | Daha Düşük Daha Hızlı | Daha Yüksek Daha Yavaş
Yazıcı ayarları | Paper & Quality Options (Kağıt ve Kalite Seçenekleri) (Windows) Print Quality (Baskı Kalitesi) (Macintosh) | Economy (Ekonomik), Normal | Photo (Fotoğraf)
High Speed (Yüksek Hız) | On (Açık) | Off (Kapalı)
Görüntü özellikleri | Görüntü boyutu | Küçük | Büyük
Çözünürlük | Düşük | Yüksek
Aşağıdaki tabloda sadece yazdırma hızını etkileyen etmenler listelenmektedir.
Yazdırma hızı | Daha Hızlı | Daha Yavaş
Yazıcı ayarları | Orientation (Yönlendirme) | Portrait (Dikey) | Landscape (Yatay)
Grayscale (Gri tonlama) | On (Açık) | Off (Kapalı)
Color** (Renk) | Grayscale (Gri tonlama) | Renk
Mirror Image* (Ayna Görüntüsü) | Off (Kapalı) | On (Açık)
Edge smoothing* (Kenarları düzgün göster) | Off (Kapalı) | On (Açık)
Photo Enhance | Off (Kapalı) | On (Açık)
Fast Feed (Hızlı Besleme)* | On (Açık) | Off (Kapalı)
Collate* (Harmanla) | Off (Kapalı) | On (Açık)
Reverse Order* (Ters Sırada) | Off (Kapalı) | On (Açık)
Donanım kaynakları | Sistem hızı | Daha Hızlı | Daha Yavaş
Boş sabit disk alanı | Büyük | Küçük
Kullanılabilir bellek | Büyük | Küçük
Yazılımın durumu | Çalışan uygulamalar | Bir | Birden Çok
* Yazıcı yazılımına ve uygulamaya göre değişiklik gösterir. ** Ortam türüne göre değişiklik gösterir. Sayfanın Başına Speed & Progress (Hız ve Durum) Ayarlarını Seçme (Windows) Speed & Progress (Hız ve Durum) penceresindeki belirli ayarları seçerek yazdırma hızını artırabilirsiniz. Yazıcı yazılımınızdaki Maintenance (Bakım) penceresinde Speed & Progress’i (Hız ve Durum) tıklatın. Aşağıdaki ekran görüntülenir. High Speed Copies (Yüksek Hızlı Kopyalama) Belgenizin birden çok kopyasını yazdırma işlemini daha hızlı yapmak için High Speed Copies'i (Yüksek Hızlı Kopyalama) seçin. Bu ayarı seçtiğinizde, bir belgenin birden çok kopyası yazdırılırken sabit disk alanınız arabellek olarak kullanılır. Show Progress Meter (Durum Göstergesini Göster) Her yazdırma işlemi sırasında Progress Meter'ı (Durum Göstergesi) görüntülemek için Show Progress Meter'ı (Durum Göstergesini Göster) seçin. Disable EPSON Status Monitor 3 (EPSON Status Monitor 3'ü devre dışı bırak) EPSON Status Monitor 3 ile yazıcının durumunu izlemeyi devre dışı bırakmak için bu onay kutusunu seçin. Always spool RAW datatype (RAW veri biçimini her zaman kuyruğa at) (Windows XP ve 2000 için) Windows NT-tabanlı istemcilerin, belgeleri EMF (metadosya) biçimi yerine RAW biçimini kullanarak kuyruğa atmasını sağlamak için Always spool RAW datatype (RAW veri biçimini her zaman kuyruğa at) onay kutusunu seçin (Windows NT-tabanlı uygulamalar varsayılan olarak EMF biçimini kullanır). Bu seçeneği ayrıca, EMF biçiminde kuyruğa atılan belgeler düzgün yazdırılmıyorsa veya yetersiz bellek ya da disk alanı sorununuz varsa da kullanabilirsiniz.
| Not:
RAW veri biçimi kuyruğa atılırken, Progress Meter (Durum Göstergesi) tarafından görüntülenen yazdırma durumu gerçek yazdırma durumundan farklı olabilir.
Page Rendering Mode (Sayfa Oluşturma Modu) (Windows XP ve 2000) Yazdırma hızı aşırı derecede yavaşsa veya yazdırma işlemi sırasında yazdırma kafası birkaç dakika duruyorsa bu onay kutusunu seçin.
| Not:
Bu işlevi kullanırken aşağıdaki sorunlar oluşabilir: Progress Meter (Durum Göstergesi) penceresinde görüntülenen yazdırma durumu gerçek yazdırma durumundan farklı olabilir. Yazdırma işleminin başlaması daha uzun sürebilir.
Print as Bitmap (Bit-Eşlem Olarak Yazdır) (Windows XP ve 2000) Yazdırma hızı aşırı derecede yavaşsa veya yazdırma işlemi sırasında yazdırma kafası birkaç dakika duruyorsa bu onay kutusunu seçin. Always spool RAW datatype (RAW veri biçimini her zaman kuyruğa at) ve Page Rendering Mode (Sayfa Oluşturma Modu) sorunu çözmezse bu seçeneği deneyin. Monitoring Preferences (Görüntüleme Tercihleri) Monitoring Preferences (Görüntüleme Tercihleri) penceresindeki EPSON Status Monitor 3 ayarlarını değiştirebilirsiniz. Görev çubuğundaki kısayol simgesini sağ tıklatın, ardından Monitoring Preferences'i (Görüntüleme Tercihleri) seçin. Aşağıdaki tabloda listelenen ayarları seçebilirsiniz:
Select Notification (Uyarı Seç) | Geçerli hata uyarısı ayarlarını görüntüler. Uyarı almak istediğiniz hata türleriyle ilgili onay kutularını seçin. Select Notification (Uyarı Seç) ayarlarının tümünü varsayılan ayarlarına geri döndürmek için Default (Varsayılan) düğmesini tıklatın.
Select Shortcut Icon (Kısayol Simgesi Seç) | Windows görev çubuğuna bir kısayol simgesi yerleştirmek için, Shortcut Icon (Kısayol Simgesi) onay kutusunu işaretleyin ve bir simge seçin. Görev çubuğunda bu kısayol simgesini tıklatarak EPSON Status Monitor 3'ü açabilir veya simgeyi sağ tıklatarak bazı yazıcı yardımcı programlarına erişebilirsiniz.
Allow monitoring of shared printers (Paylaşılan yazıcıları izlemeye izin ver) | Paylaşılan bir yazıcının diğer bilgisayarlardan da izlenmesine olanak vermek için bu onay kutusunu seçin.
Sayfanın Başına |