| Ana Sayfa > Seçenek Bileşen Olan Bluetooth Bağdaştırıcısını Kullanma Bluetooth Ayarlarını Seçme Gerekirse, Bluetooth kablosuz iletişimi için ayar seçmek üzere yazıcınızın LCD panelini kullanın. Bluetooth aygıtının ayarlarına bağlı olarak yazıcınız için bir parola girmeniz veya şifrelemeyi açmanız gerekebilir.
| Aşağıdaki tabloda listesi verilen ayarları seçmek için veya düğmelerine ve düğmesine basın.
Menü öğesi | Ayarlar | Açıklama
BT Printer ID Set (BT Yazıcı Kimlik Grubu) | printer name (yazıcı adı)- (number) (numara) (Default) (Varsayılan = 1) | Birden fazla Bluetooth yazıcısı aynı iletişim aralığındaysa, her bir yazıcıya 0 - 9 arasında bir numara atayın. Device Name Setting'in (Aygıt Adı Ayarı) etkili olması için yazıcıyı kapatın ve sonra yeniden açın.
BT Connectivity Mode (BT Bağlantı Modu) | Discoverable (Bulunabilir) | Bu mod Bluetooth aygıtlarının yazıcıyı serbestçe bulmalarına ve baskı işlerini göndermelerine olanak sağlar.
Not Discoverable (Bulunamaz) | Bu mod bilinmeyen aygıtların yazıcıyı bulmalarını engeller. "Not discoverable" (Bulunamaz) modda yazdırmak için önce "Discoverable" (Bulunabilir) modda yazıcıyı arayın. Aygıtınız "Discoverable" (Bulunabilir) modda yazıcıyı bulduktan sonra yazıcıyla iletişim kurabilecek ve "Discoverable" (Bulunabilir) modda yazdırma işlemi yapabilecektir.
Pairing (Eşleştirme) | Bu mod, yazıcıyla iletişim kurulabilmesi için aygıta dört basamaklı bir Parola girmenizi gerektirir.
BT Encryption (BT Şifreleme) | On/Off (Açık/Kapalı) (Default = Off) (Varsayılan = Kapalı) | İletişimin şifrelenmesi için On'u (Açık) seçin. Şifreleme, yazıcıyla iletişim kurulabilmesi için aygıta dört basamaklı Parolayı girmenizi gerektirir.
BT PIN Code Set (BT PIN Kodu Grubu) | Dört basamaklı herhangi bir sayı (Default = 0000) (Varsayılan = 0000) | Passkey Setting (Parola Ayarı) Bonding (Bağlantı Oluşturma) veya Encryption (Şifreleme) için gerekli dört basamaklı Parolayı ayarlamanıza olanak sağlar.
BT Device Address (BT Aygıt Adresi) | Fabrikada ayarlanmaktadır (Örneğin) 11-11-11-11-11-11 | Yazıcının daha önce kullanılmamış olan Bluetooth Device Address'ini (Bluetooth Aygıt Adresi) görüntüler.