| Ana Sayfa > Güvenlik Önemli Güvenlik Talimatları Yazıcıyı ayarlama Yazıcı için yer seçme Yazıcıyı kullanma Mürekkep kartuşlarını kullanma Bellek kartlarını kullanma LCD panelini kullanma Seçenek bileşen olan Bluetooth Fotoğraf Yazıcı Bağdaştırıcısını kullanma ENERGY STAR ® Uyumluluğu Uyarı, Dikkat ve Not Açıklamaları Yazıcıyı kullanmadan önce bu bölümdeki tüm talimatları okuyun. Aynı zamanda, yazıcı üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uymaya özen gösterin. Yazıcıyı kurma Yazıcınızı kurarken aşağıdakilere dikkat edin: Yazıcıdaki havalandırma bölümünü ve açıklıkları tıkamayın veya bu alanların üzerini örtmeyin. Sadece yazıcının etiketinde belirtilen güç kaynağı türünü kullanın. Sadece yazıcıyla birlikte verilen elektrik kablosunu kullanın. Başka bir elektrik kablosunun kullanılması yangına veya elektrik şokuna neden olabilir. Yazıcının elektrik kablosu sadece bu yazıcıyla kullanılmalıdır. Bu kablonun başka bir üründe kullanılması yangına veya elektrik şokuna neden olabilir. Kullandığınız AC elektrik kablosunun yerel güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olun. Aynı devre üzerinde düzenli olarak açılıp kapatılan fotokopi makinelerine veya hava kontrol sistemlerine enerji sağlayan prizler gibi başka prizler bulunmamasına özen gösterin. Duvar üzerinde bulunan düğmelerle veya otomatik zaman ayarlayıcılarla kontrol edilen elektrik prizleri kullanmayın. Bilgisayar sisteminin tamamını hoparlör veya telsiz telefon kutusu gibi potansiyel elektromanyetik parazit kaynaklarından uzak tutun. Hasar görmüş veya aşınmış elektrik kablosu kullanmayın. Yazıcıyla birlikte uzatma kablosu kullanacaksanız, uzatma kablosuna bağlı aygıtların toplam amper nominal değerinin kablonun amper nominal değerini aşmadığından emin olun. Aynı zamanda, prize bağlı tüm aygıtların toplam amper nominal değerinin prizin toplam amper nominal değerini aşmadığından emin olun. Yazıcıyı kendiniz onarmaya kalkışmayın. Aşağıdaki durumlarda yazıcının fişini çekin ve yetkili servis personeline başvurun: Elektrik kablosu veya fişi hasarlı; yazıcıya sıvı girdi; yazıcı düştü veya yazıcının dış kabı zarar gördü; yazıcı normal çalışmıyor veya yazıcı performansında belirgin bir değişiklik var. Yazıcıyı Almanya'da kullanmayı planlıyorsanız, bina tesisatı 10 veya 16 amp şalterle korunmalıdır; bu değer yazıcı için yeterli kısa devre ve fazla akım koruması sağlar. Yazıcıyı bir kablo ile bilgisayara veya başka bir aygıta bağlarken, bağlayıcılarının yönünün doğru olduğundan emin olun. Tüm bağlayıcılar için tek bir doğru yön vardır. Bağlayıcıların yanlış yönde takılması, kablo ile birbirine bağlanan iki aygıtın da zarar görmesine neden olabilir. Sayfanın Başına Yazıcı için yer seçme Yazıcı için bir yer seçerken aşağıdakilere dikkat edin: Yazıcıyı her açıdan kendisinden daha geniş, düz ve sağlam bir yüzeye koyun. Yazıcıyı duvarın yakınına yerleştirmeniz durumunda, yazıcının arka bölümü ile duvar arasında 10 cm'den daha fazla boşluk bırakın. Yazıcı belirli bir açıda eğik durursa düzgün çalışmaz. Yazıcıyı saklarken veya taşırken eğmeyin, yan taraflarına dayamayın veya baş aşağı çevirmeyin. Aksi takdirde, kartuştan mürekkep sızabilir. Kağıdın tamamen çıkarılabilmesi için yazıcının ön tarafında yeterli alan bırakın. Ani ısı ve nem oranı değişimlerine maruz kalan yerlerden kaçının. Ayrıca, yazıcıyı doğrudan güneş ışığına, güçlü ışığa veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayın. Toza, darbeye veya titreşime maruz yerlerden kaçının. Yazıcının çevresinde havalandırma için yeterli boşluk bırakın. Fişinin kolayca çıkarılabilmesi için yazıcıyı prize yakın bir yere yerleştirin. Sayfanın Başına Yazıcıyı kullanma Yazıcınızı kullanırken aşağıdakilere dikkat edin: Yazıcıdaki bölmelerden içeri herhangi bir nesne sokmayın. Yazıcının üzerine hiçbir şekilde sıvı dökülmemesine dikkat edin. Yazdırma sırasında elinizi yazıcının içine sokmayın veya mürekkep kartuşlarına dokunmayın. Yazdırma kafasını elle hareket ettirmeyin, aksi takdirde yazıcınız zarar görebilir. Yazıcıyı her zaman On (Açık) düğmesini kullanarak kapatın. Bu düğmeye basıldığında LCD paneli kararır. LCD panelinde hiçbir şey görüntülenmeyene kadar yazıcının fişini çekmeyin veya prize giden elektriği kesmeyin. Yazıcıyı taşımadan önce yazdırma kafasının başlangıç konumunda (en sağda) ve mürekkep kartuşlarının yerinde olduğundan emin olun. Mürekkep kartuşlarını takılı olarak bırakın. Kartuşların çıkarılması durumunda yazdırma kafası kuruyabilir ve yazıcı yazdırma işlemi yapamayabilir. Sayfanın Başına Mürekkep kartuşlarını kullanma Mürekkep kartuşlarını kullanırken aşağıdakilere dikkat edin: Mürekkep kartuşlarını çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Çocukların kartuşlardaki sıvıyı içmesine veya kartuşlarla oynamasına izin vermeyin. Mürekkep kartuşlarını sallamayın, aksi takdirde sızıntı oluşabilir. Kullanılmış mürekkep kartuşlarını tutarken dikkatli olun, mürekkebin aktığı bölümün çevresinde mürekkep kalmış olabilir. Cildinize mürekkep bulaşırsa, hemen sabunla yıkayın. Gözlerinize mürekkep kaçarsa, gözlerinizi hemen bol suyla yıkayın. Rahatsızlık veya görme sorunu yıkama işleminden sonra da devam ediyorsa, hemen bir doktora başvurun. Kartuşun üzerindeki etiketi çıkarmayın veya yırtmayın; aksi takdirde sızıntı oluşabilir. Mürekkep kartuşunu paketinden çıkardıktan sonra hemen takın. Bir kartuşu kullanmadan önce uzun süre paketi dışında tutarsanız normal yazdırma işlemi yapılamayabilir. Bir mürekkep kartuşunu kartuş paketinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayın: aksi takdirde, baskı kalitesinde azalma olabilir. En iyi sonucu almak için mürekkep kartuşlarını ilk takış tarihinden itibaren altı ay içinde kullanarak bitirin. Mürekkep kartuşlarını parçalamayın veya kartuşları doldurmaya çalışmayın. Aksi takdirde, yazdırma kafası zarar görebilir. Saklandığı soğuk bir ortamdan çıkarılan mürekkep kartuşunu kullanmadan önce oda sıcaklığında en az üç saat ısınmaya bırakın. Mürekkep kartuşlarını serin ve karanlık bir yerde saklayın. Kartuşun yanındaki yeşil IC yongasına dokunmayın. Aksi takdirde, yazıcı normal şekilde çalışmayabilir ve yazdırmayabilir. Bu mürekkep kartuşunun üzerindeki IC yongası kalan mürekkep miktarı gibi mürekkep bilgilerini saklamaktadır; dolayısıyla kartuşu istediğiniz gibi söküp yeniden takabilirsiniz. Bununla birlikte, yazıcı otomatik olarak güvenilirlik denetimi yaptığı için kartuş her takıldığında bir miktar mürekkep tüketilir. Mürekkep kartuşunu sonra kullanmak amacıyla çıkarırsanız, mürekkep tahliye alanını kire ve toza karşı koruyun; kartuşu yazıcıyla aynı ortamda saklayın. Mürekkep tahliye noktasında bir vana olduğu için kartuşu örtmeniz veya herhangi bir şeyle tıkamanız gerekmez; bununla birlikte, kartuşun bu bölgesine temas eden nesnelere mürekkep bulaşabilir. Mürekkep tahliye noktasına veya bu noktanın çevresindeki alana dokunmayın. Mürekkep kartuşlarını, etiketli yüzü yukarı gelecek şekilde saklayın. Kartuşları baş aşağı duracak şekilde saklamayın. Sayfanın Başına Bellek kartlarını kullanma Bellek kartı ışığı yanıp sönerken bellek kartını çıkarmayın veya yazıcıyı kapatmayın. Bellek kartı kullanım yöntemleri kart türüne göre değişiklik göstermektedir. Ayrıntılı bilgi için bellek kartınızla birlikte verilen dokümantasyona bakın. Sadece yazıcıyla uyumlu bellek kartlarını kullanın. Bkz. Desteklenen bellek kartları. Sayfanın Başına LCD panelini kullanma LCD panelinde birkaç küçük parlak veya koyu nokta olabilir. Bu normaldir ve LCD monitörünün hasar görmüş olduğu anlamına gelmez. LCD panelini sadece kuru ve yumuşak bir bezle temizleyin. Sıvı veya kimyasal temizlik maddesi kullanmayın. LCD paneli zarar görürse satıcınıza başvurun. Ellerinize likit kristal sıvı bulaşırsa sabunla iyice yıkayın. Likit kristal sıvı gözlerinize kaçarsa gözlerinizi hemen bol suyla yıkayın. Rahatsızlık veya görme sorunu yıkama işleminden sonra da devam ediyorsa, hemen bir doktora başvurun. Sayfanın Başına Seçenek bileşen olan Bluetooth Fotoğraf Yazıcı Bağdaştırıcısını kullanma Güvenlik talimatları için Bluetooth Fotoğraf Yazıcı Bağdaştırıcısının belgelerine bakın. Sayfanın Başına ENERGY STAR® Uyumluluğu Bir ENERGY STAR® Ortağı olan Epson, bu ürünün, enerji verimliliğiyle ilgili ENERGY STAR® talimatlarına uygun olduğunu kabul etmektedir. Bilgisayar ve ofis ekipmanı endüstrisi tarafından oluşturulmuş gönüllü bir ortaklık olan Uluslararası ENERGY STAR® Ofis Ekipmanı Programı, enerji tüketiminin yol açtığı hava kirliliğini önlemek için enerjiyi verimli bir şekilde kullanan kişisel bilgisayarların, monitörlerin, yazıcıların, faks makinelerinin, fotokopi makinelerinin ve tarayıcıların kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Bu aygıtlara ait standartlar ve logolar katılan tüm uluslarda aynıdır. Sayfanın Başına Uyarı, Dikkat ve Not Açıklamaları
| Uyarı
bölümü, bedensel yaralanmaları önlemek için kesinlikle uyulması gereken noktalara işaret eder.
| Dikkat
bölümü, aygıtınıza zarar gelmesini önlemek için uyulması gereken noktaları ifade eder.
| Not
bölümü, yazıcının işleyişi hakkında önemli bilgiler ve kullanışlı ipuçları içerir.
Sayfanın Başına |