| Ana Sayfa > Mürekkep Kartuşlarını Değiştirme Mürekkep Kartuşunu Değiştirirken Alınması Gereken Önlemler Mürekkep kartuşlarını değiştirmeden önce bu bölümdeki tüm talimatları okuyun. Bu yazıcıda, kartuşların kullandığı mürekkep miktarını denetleyen bir IC yongasına sahip mürekkep kartuşları kullanılır. Kartuş çıkarılıp, sonra yeniden takılsa bile, içindeki tüm mürekkep kullanılabilir. Ancak, yazıcı otomatik olarak güvenilirlik denetimi yaptığından, kartuş her takıldığında bir miktar mürekkep tüketilir. Bir kartuşu geçici olarak çıkarmanız gerekirse, mürekkep tahliye bölgesini kirden ve tozdan koruyun. Mürekkep kartuşunu, yazıcı ile aynı ortamda saklayın. Kartuşu saklarken, kartuşun rengini belirten etiketin yukarı baktığından emin olun. Mürekkep kartuşları baş aşağı duracak şekilde saklamayın. Mürekkep tahliye noktasındaki vana taşan mürekkebi saklayacak şekilde tasarlanmıştır. Yine de, kartuşu dikkatli bir şekilde tutmanız önerilir. Mürekkep kartuşunun tahliye noktasına veya bu noktanın çevresindeki alana dokunmayın. Şu işlemlerde mürekkep harcanır: yazdırma kafasının temizlenmesi, yazıcı açıldığında gerçekleştirilen otomatik temizleme işlemi, mürekkep kartuşu takıldığında mürekkep doldurulması. Mürekkep kartuşlarını yeniden doldurmayın. Yeniden doldurulan kartuşlar IC yongası tarafından denetlenmez. Ayrıca, yeniden doldurulan kartuşlar temiz ve verimli bir şekilde yazdırmaz. Mürekkep kartuşlarını çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın. Çocukların kartuşlardaki sıvıyı içmesine veya kartuşlarla oynamasına izin vermeyin. Kullanılmış mürekkep kartuşlarını tutarken dikkatli olun, mürekkebin aktığı bölümün çevresinde mürekkep olabilir. Cildinize mürekkep bulaşırsa, hemen sabunla yıkayın. Gözlerinize mürekkep kaçarsa, gözlerinizi hemen bol suyla yıkayın. Rahatsızlık veya görme sorunu yıkama işleminden sonra da devam ediyorsa, hemen bir doktora başvurun. Epson, gerçek Epson mürekkep kartuşlarının kullanılmasını önermektedir. Epson tarafından üretilmeyen diğer ürünler Epson garantisi kapsamında olmayan hasara ve belirli durumlarda yazıcının hatalı çalışmasına neden olabilir. Yeni kartuşu alıncaya kadar eski kartuşu yazıcıda bırakın; aksi takdirde yazdırma kafasının püskürtme kanallarında kalan mürekkep kuruyabilir. Diğer kartuşlarda mürekkep olsa bile, bir mürekkep kartuşu boşken yazdırmaya devam edemezseniz. Yazdırma işleminden önce boş kartuşu değiştirin. |