| Ana Sayfa > Özel Yerleşim Seçenekleriyle Yazdırma Poster Printing (Poster Yazdırma) Windows için yazıcı ayarları Çıktılarınızdan poster oluşturma Poster yazdırma seçeneği, poster boyutundaki resimleri bir sayfayı çok sayıda sayfayı kaplayacak şekilde büyüterek basabilmenize olanak sağlar.
| Not:
Bu özellik Mac OS X'te kullanılamaz. Bu özellik kenarlık olmadan yazdırmada kullanılamaz.
Windows için yazıcı ayarları
| Yazıcı ayarlarına erişin.
| Windows'ta yazıcı sürücüsüne erişme
| Main (Ana) sekmesini tıklatın, ardından aşağıdaki Quality Options'tan (Kalite Seçenekleri) birini seçin:
| Draft (Taslak), kaba taslaklar için baskı kalitesi düşük yazdırma. Text (Metin), sadece metin içeren belgeler yazdırma Text & Image (Metin ve Görüntü), metin ve görüntü içeren sayfalar için yüksek kaliteli yazdırma Photo (Fotoğraf), yüksek kalite ve hızda yazdırma Best Photo (En İyi Fotoğraf), en iyi fotoğraf kalitesinde yazdırma
| Source (Kaynak) ayarı olarak Sheet'i (Sayfa) seçin.
| Gerekli Type (Tür) ayarını seçin.
| Doğru Ortam Türünü Seçme
| Size (Boyut) ayarı olarak kullandığınız kağıdınızın boyutunu seçin.
| Çıktınızın yönlendirmesini değiştirmek için Portrait'i (Dikey) (uzun) veya Landscape'i (Yatay) (geniş) seçin.
| Page Layout (Sayfa Düzeni) sekmesini tıklatın, Multi-Page'i (Birden Çok Sayfa) seçin, sonra da Poster Printing'i (Poster Yazdırma) seçin. 2x2, 3x3 veya 4x4'ü seçmek için yukarı veya aşağı oku tıklatın.
| Posterinizin yazdırma yöntemini ayarlamak için Settings'i (Ayarlar) tıklatın. Poster Settings (Poster Ayarları) penceresi açılır.
| Aşağıdaki ayarları yapın:
Print Cutting Guides (Kesme Kılavuz Çizgilerini Yazdır) | Keserken kullanılacak kılavuz çizgilerini yazdırır.
Overlapping Alignment Marks (Çakışan Hizalama İşaretleri) | Panoların daha hassas bir şekilde ayarlanabilmesi için panoları hafifçe çakıştırır ve hizalama işaretleri basar.
Trim Lines (Kesme Çizgileri) | Sayfaları keserken sizi yönlendirmesi için panolara kenarlık çizgileri basar.
|  | Not:
Tüm posteri yazdırmadan sadece birkaç panoyu basmak istiyorsanız yazdırmak istemediğiniz panoları tıklatın.
| Poster Settings (Poster Ayarları) penceresini kapatmak için OK'i (Tamam) tıklatın.
Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra, büyük bir iş basmadan önce tek bir sınama kopyası yazdırın ve sonuçları kontrol edin. Sonra, aşağıdaki talimatları uygulayın. Çıktılarınızdan poster oluşturma Sayfanın Başına Çıktılarınızdan poster oluşturma Aşağıda Poster Printing (Poster Yazdırma) altında 2x2 ve baskı işleminde kesme kılavuz çizgisi olarak Overlapping Alignment Marks (Çakışan Hizalama İşaretleri) seçiliyken nasıl poster oluşturulacağı örnekle gösterilmektedir.
| 1. Sayfanın kenar boşluğunu, üst ve alt kesik çizgilerin ortasından dikey bir çizgi dahilinde kesin.
| 1. Sayfanın kenarını 2. Sayfanın üzerine yerleştirin, kesik çizgileri hizalayın, sonra da arka taraflarından geçici olarak birleştirin.
| Birleştirdiğiniz sayfaları hizalama işaretleri üzerinden dikey çizgi boyunca kesin (bu defa kesik çizgilerin soluna doğru bir çizgi).
| Hizalama işaretlerini kullanarak kağıdın kenarlarını hizalayın ve kağıdın arka tarafından birleştirin.
| 3. ve 4. Sayfaları birleştirmek için 1. ve 4. adım arasındaki talimatları tekrarlayın.
| Kağıdın üst ve alt kenarlarını birleştirmek için 1. ve 4. adım arasındaki talimatları tekrarlayın:
| Kalan kenar boşluklarını kesin.
Sayfanın Başına |