| Ana Sayfa > Sorun Giderme Farklı Çıktı Sorunları Yanlış veya karışık karakterler Hatalı kenar boşlukları Görüntüler ters Boş sayfa yazdırılıyor Çıktıda lekeler var Baskı çok yavaş Kağıt Besle/Kağıdı Çıkar işlevini kullanma Yanlış veya karışık karakterler Yazıcının ve yazıcı sürücüsünün gerektiği şekilde seçildiğinden emin olun. Yazıcıyı varsayılan yazıcı olarak seçin (Windows). Durdurulan tüm baskı işlerini Spool Manager'dan silin (Windows Me/98). Bkz. Yazdırma İşlemini İptal Etme Yazıcıyı ve bilgisayarı kapatın. Yazıcının arabirim kablosunun yerine tam olarak takıldığından emin olun. Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra yeniden yükleyin. Bkz. Yazıcı Yazılımını Kaldırma Sayfanın Başına Hatalı kenar boşlukları Uygulamanızda kenar boşluğu ayarlarını denetleyin. Kenar boşluklarının sayfanın yazdırılabilir alanı içinde olduğundan emin olun. Bkz. Printable area (Yazdırılabilir alan) Main (Ana) penceresinden (Windows) veya Page Setup (Sayfa Düzeni) iletişim kutusundan (Macintosh) yazıcı ayarlarını denetleyin. Ayarların kullandığınız kağıt boyutu için uygun olduğundan emin olun. Ayrıntılı bilgi için çevrimiçi yardıma bakın. Borderless (Kenarlık Yok) özelliğini kullanarak baskı almaya çalışıyorsanız ve çıktıda kenar boşlukları varsa, özgün fotoğraf dosyanızı denetleyin. Dijital kameranız görüntünün en-boy oranını ayarlamak için otomatik olarak kenar boşluğu ekliyor olabilir. Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra yeniden yükleyin. Bkz. Yazıcı Yazılımını Kaldırma. Sayfanın Başına Görüntüler ters Yazıcı sürücüsünde Mirror Image (Ayna Görüntüsü) onay kutusunun seçimini kaldırın veya uygulamanızda “Mirror Image” (Ayna Görüntüsü) ayarını kapatın. Talimatlar için yazıcı sürücünüzün veya uygulamanızın çevrimiçi yardımına bakın. Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra yeniden yükleyin. Bkz. Yazıcı Yazılımını Kaldırma. Sayfanın Başına Boş sayfa yazdırılıyor Yazıcının ve yazıcı sürücüsünün gerektiği şekilde seçildiğinden emin olun. Yazıcıyı varsayılan yazıcı olarak seçin (Windows). Main (Ana) penceresinden (Windows) veya Page Setup (Sayfa Düzeni) iletişim kutusundan (Macintosh) yazıcı ayarlarını denetleyin. Ayarların kullandığınız kağıt boyutu için uygun olduğundan emin olun. Ayrıntılı bilgi için çevrimiçi yardıma bakın. Tıkanmış püskürtme kanallarını temizlemek için Head Cleaning (Kafa Temizleme) yardımcı programını çalıştırın Bkz. Baskı Kafasını Temizleme Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra yeniden yükleyin. Bkz. Yazıcı Yazılımını Kaldırma. Bu çözümlerden birini veya birkaçını denedikten sonra, sonuçları denetlemek için yazıcı çalışma denetimini çalıştırın. Bkz. Yazıcı çalışma denetimini çalıştırma Sayfanın Başına Çıktıda lekeler var Kağıt yazdırılabilir yüzüne doğru kıvrılmışsa, kağıdı düzleştirin veya ters yönde hafifçe kıvırın. Advanced (Gelişmiş) yazıcı ayarlarınızda High Speed (Yüksek Hız) onay kutusu seçimini kaldırın. Ayrıntılı bilgi için çevrimiçi yardıma bakın. Birkaç kez düz kağıt yükleyin ve çıkarın. Sorun devam ediyorsa yazıcıda mürekkep sızıntısı oluşmuş olabilir. Bu durumda yazıcının içini yumuşak ve temiz bir bezle temizleyin. Bkz. Yazıcınızı Temizleme Printer and Option Information (Yazıcı ve Seçenek Bilgileri) penceresinde (Windows), Extension Setting (Genişletme Ayarı) iletişim kutusunda (Mac OS X) Thick paper and envelopes'u (Kalın kağıt ve zarflar) seçin. Ayrıntılı bilgi için çevrimiçi yardıma bakın. Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra yeniden yükleyin. Bkz. Yazıcı Yazılımını Kaldırma. Sayfanın Başına Baskı çok yavaş Yazıcı sürücünüzde seçili Paper Type'ın (Kağıt Türü) veya Media Type'ın (Ortam Türü) yazıcıya yüklenen kağıt türü için uygun olduğundan emin olun. Bkz. Doğru Ortam Türünü Seçme Tüm özel ayarları temizleyin, sonra da yazıcı ayarlarınızda Quality Option (Kalite Seçeneği) olarak Text'i (Metin) seçin (Windows) Tüm özel ayarları temizleyin ve yazıcı ayarlarınızda Mode (Mod) ayarı olarak Automatic'i (Otomatik) seçin, ardından kaydırma çubuğunu Speed'e (Hız) getirin. Daha fazla bilgi için çevrimiçi yardıma bakın. Bkz. Windows'ta yazıcı sürücüsüne erişme. Bkz. Mac OS X'te yazıcı sürücüsüne erişme Gereksiz uygulamaları kapatın. Yazıcı sürücüsünü kaldırın, sonra yeniden yükleyin. Yukarıdaki yöntemlerin tümünü denemenize rağmen sorunu çözemediyseniz aşağıdaki bölüme bakın: Yazdırma Hızını Artırma Sayfanın Başına Kağıt Besle/Kağıdı Çıkar işlevini kullanma Kağıt besleyin ve içerideki silindiri temizleyin.
| Çok sayıda A4 boyutunda kağıt yükleyin.
| Setup (Ayar) menüsünü açmak için denetim masasındaki Setup (Ayar) düğmesine basın.
| Paper Feed/Paper Eject'i (Kağıt Besle/Kağıdı Çıkar) seçmek için veya düğmesine basın ve ardından düğmesine basın.
| OK (Tamam) düğmesine basın ve LCD panelindeki talimatları uygulayın.
| Gerektiği şekilde 2 - 4 arasındaki adımları tekrarlayın.
Sayfanın Başına |