| Ana Sayfa > Yazıcıda Bellek Kartı Kullanma Bellek Kartından Kopyalama Bellek Kartından Kopyalama ile İlgili Önlemler Desteklenen bellek kartları Fotoğraf dosyası gereksinimleri Bellek kartı takma Fotoğraf Dosyalarını Bilgisayarınıza Kopyalama Fotoğraf Dosyalarını Bellek Kartına Kaydetme Bellek Kartından Kopyalama ile İlgili Önlemler Bellek kartınız ve bilgisayarınız arasında fotoğraf kopyalarken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun: Talimatları uygularken bellek kartınızla ve bağdaştırıcıyla birlikte verilen belgelere bakın. Bellek kartının ışığı yanıp sönerken bellek kartınızı çıkarmayın veya yazıcıyı kapatmayın; aksi halde veri kaybedebilirsiniz. Bellek kartınızın yazmaya karşı korumalı olmadığından emin olun. Çoğu bellek kartında yazmaya karşı koruma düğmesi veya mührü bulunur. Bellek kartından yazdırırken fotoğrafları bellek kartına kopyalamayın. Bellek kartına fotoğraf kopyaladığınızda veya karttan fotoğraf sildiğinizde yazıcı ekranı bellek kartınızla ilgili bilgileri güncelleştirmez. Görüntülenen bilgileri güncelleştirmek için bellek kartının ışığı artık yanıp sönmeyene kadar bekleyin, sonra bellek kartını çıkarın ve yeniden takın. Bellek kartınızdaki fotoğraflara erişmek için EPSON File Manager'ı kullanırken File Manager'ı kapatmadan bellek kartını çıkarmayın. Sayfanın Başına Desteklenen bellek kartları Yazıcınızda aşağıdaki bellek kartı türlerini kullanabilirsiniz:
CompactFlash | MagicGate Memory Stick
Memory Stick | Memory Stick PRO
Memory Stick Duo* | Microdrive
MultiMediaCard | SD Card
SmartMedia | miniSD Card*
xD-Picture Card | Memory Stick PRO Duo*
MagicGate Memory Stick Duo* | xD-Picture Card Type M
* Bağdaştırıcı gerekiyor.
| Not:
Yazıcıda kullanılabilen bellek kartlarının teknik özellikleri için aşağıdaki bölüme bakın Bellek Kartı Yuvaları
Sayfanın Başına Fotoğraf dosyası gereksinimleri Yazıcınız aşağıdaki gereksinimleri karşılayan görüntü dosyalarını destekler:
Dijital kamera dosya sistemi | DCF uyumlu (Kamera Dosya sistemi tasarım kuralı)
Dosya biçimi | DCF uyumlu dijital kamerayla çekilen JPEG veya TIFF biçiminde görüntü dosyaları Exif sürüm 2.1/2.2/2.21'i destekler
Görüntü boyutu | 80 × 80 piksel - 9200 × 9200 piksel
Dosya sayısı | En çok 999
| Not:
Doğrudan bellek kartından yazdırma işleminde, iki baytlık karakter içeren dosya adları desteklenmez.
Sayfanın Başına Bellek kartını takma
| Yazıcıyı açın.
| Bellek kartı yuvasının kapağını açın.
| Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, miniSD Card veya MagicGate Memory Stick Duo card takıyorsanız kartı bağdaştırıcısına takın.
| Bellek kartınızı, aşağıdaki resimlerde gösterildiği şekilde üst tarafı yazıcının sağ tarafına bakacak şekilde takın. Sonra bellek kartı yuvasının kapağını kapatın.
Compact Flash/Microdrive | Memory Stick/ Memory Stick PRO/ MagicGate Memory Stick/ Memory Stick Duo/ MultiMediaCard/ SD Card/ miniSD Card/ Memory Stick PRO Duo/ MagicGate memory Stick Duo | SmartMedia/ xD-Picture Card/ xD-Picture Card Type M
| Dikkat:
Bellek kartınızı sadece yukarıda gösterildiği şekilde takın; aksi halde yazıcınız, bellek kartınız veya her ikisi de zarar görebilir. Kartı yanlış takarsanız, ekranınızda bir hata mesajı çıkar. Cancel'ı (İptal) tıklatın, ardından bellek kartını çıkarın ve doğru şekilde takın. Bir defada tek bir bellek kartı takın. Başka bir tane takmadan önce bellek kartınızı çıkarın. Bellek kartınızı statik elektriğe karşı korumak için her zaman bellek kartı yuvasının kapağını kapatın. Takılan bellek kartına dokunursanız yazıcı doğru çalışmayabilir.
| Not:
Bellek kartını taktıktan sonra yazıcı ekranında “A memory card has been inserted. Counting images.” (Bir bellek kartı takıldı. Resimler sayılıyor.) mesajı çıkar.
Sayfanın Başına Fotoğraf Dosyalarını Bilgisayarınıza Kopyalama
| Yazıcının açık ve bellek kartının takılı olduğundan emin olun.
| Windows XP: Start'ı (Başlat) tıklatın ve My Computer'ı (Bilgisayarım) seçin.
Windows Me, 2000 veya 98: Masaüstünüzde My Computer (Bilgisayarım) simgesini çift tıklatın.
| Kaldırılabilir disk simgesini çift tıklatın ve ardından fotoğraf dosyalarının kaydedildiği klasörü seçin.
|  | Not:
Toplu etiket ayarı yaptıysanız bu etiket sürücü adı olarak görüntülenecektir. Toplu etiket ayarı yapmadıysanız Windows XP'de sürücü adı olarak ”removable disk“ (kaldırılabilir disk) görüntülenecektir.
| Kopyalamak istediğiniz fotoğraf dosyalarını seçin ve bilgisayarınızın sabit sürücüsündeki bir klasöre sürükleyin.
Sayfanın Başına Fotoğraf Dosyalarını Bellek Kartına Kaydetme Bellek kartınızı takmadan önce yazmaya karşı koruma düğmesinin veya mührünün bellek kartına yazılmasına izin verilecek şekilde ayarlandığından emin olun.
| Not:
Bir Macintosh bilgisayarda bir fotoğrafı bellek kartına kopyaladıktan sonra, daha eski bir dijital kamera bellek kartını okuyamayabilir.
| Yazıcının açık ve bellek kartının takılı olduğundan emin olun.
| Windows XP: Start'ı (Başlat) tıklatın ve My Computer'ı (Bilgisayarım) seçin.
Windows Me, 2000 veya 98: Masaüstünüzde My Computer (Bilgisayarım) simgesini çift tıklatın.
| Çıkarılabilir disk simgesini çift tıklatın, ardından fotoğraf dosyalarınızı kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.
|  | Not:
Toplu etiket ayarı yaptıysanız bu etiket sürücü adı olarak görüntülenecektir. Toplu etiket ayarı yapmadıysanız Windows XP'de sürücü adı olarak ”removable disk“ (kaldırılabilir disk) görüntülenecektir.
| Bilgisayarınızın sabit sürücüsünde kopyalamak istediğiniz fotoğraf dosyalarını içeren klasörü seçin. Sonra, fotoğraf dosyalarını seçin ve bellek kartınızdaki klasöre sürükleyin.
|  | Not:
Fotoğrafları takılan bellek kartına kopyaladığınızda yazıcıda görüntülenen fotoğraf sayısı değişmez. Doğru fotoğraf sayısını görüntülemek için bellek kartını çıkarın ve yeniden takın.
Sayfanın Başına |