| Anfang > Tintenpatronen austauschen Vorsichtsmaßnahmen beim Austauschen von Tintenpatronen Lesen Sie vor dem Austauschen von Tintenpatronen alle Anweisungen in diesem Abschnitt. Dieser Drucker verwendet Tintenpatronen mit einem IC-Chip, der den Tintenfüllstand jeder Patrone genau überwacht. Auch wenn eine Patrone herausgenommen und später wieder eingesetzt wird, kann die gesamte Tinte verwendet werden. Jedes Mal, wenn eine Tintenpatrone ausgetauscht wird, wird jedoch Tinte verbraucht, da der Drucker stets automatisch einen Selbsttest durchführt. Wenn Sie eine Tintenpatrone vorübergehend herausnehmen müssen, sollten Sie die Tintenzufuhröffnung vor Schmutz und Staub schützen. Lagern Sie die Tintenpatrone in derselben Umgebung wie den Drucker. Wenn Sie die Tintenpatrone lagern, sorgen Sie dafür, dass das Etikett, das die Farbe der Tintenpatrone angibt, nach oben zeigt. Lagern Sie Tintenpatronen nicht mit der Oberseite nach unten weisend. Das Ventil in der Tintenzufuhröffnung wurde so entwickelt, dass es eventuell überschüssige Tinte zurückhält. Es wird jedoch empfohlen, mit den Patronen vorsichtig umzugehen. Berühren Sie keinesfalls die Tintenzufuhröffnung oder den Bereich um die Tintenzufuhröffnung herum. Während der folgenden Vorgänge wird Tinte verbraucht: Druckkopfreinigung, Selbstreinigungszyklus beim Einschalten des Druckers und Aktivierung des Tintenzuleitungssystems beim Installieren einer Tintenpatrone. Füllen Sie die Tintenpatronen nicht erneut auf. Nachgefüllte Patronen werden vom IC-Chip nicht überwacht. Darüber hinaus kann es sein, dass nachgefüllte Patronen unsauber oder ineffizient drucken. Bewahren Sie Tintenpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie niemals zu, dass Kinder Tintenpatronen in die Hand bekommen oder gar daraus trinken. Seien Sie beim Umgang mit benutzten Tintenpatronen vorsichtig, da um die Tintenzuleitungsöffnung noch immer ein wenig Tinte vorhanden sein kann. Wenn Tinte auf Ihre Hände gerät, reinigen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife. Sollte Tinte in die Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit reichlich Wasser aus. Wenn Sie sich nach dem gründlichen Ausspülen immer noch unwohl fühlen oder Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Es wird empfohlen, ausschließlich original EPSON-Tintenpatronen zu verwenden. Fremdprodukte können Schäden verursachen, die von der Epson-Garantie ausgenommen sind, und können unter bestimmten Bedingungen fehlerhaftes Verhalten des Druckers bewirken. Nehmen Sie die alte Tintenpatrone erst heraus, wenn Sie eine neue Tintenpatrone bereitgelegt haben. Die in den Düsen verbleibende Resttinte kann andernfalls antrocknen. Ist eine der Tintenpatronen leer, können Sie den Druckvorgang nicht fortsetzen, auch wenn die anderen Patronen noch Tinte enthalten. Bevor Sie drucken, muss die leere Tintenpatrone erst ausgetauscht werden. |