| Anfang > Sicherheit Wichtige Sicherheitshinweise Drucker einrichten Standort für den Drucker wählen Verwendung des Druckers Umgang mit Tintenpatronen Speicherkarten verwenden LCD Optionalen Bluetooth Photo Print Adapter verwenden ENERGY STAR ®-Kompatibilität Handbuchkonventionen Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Druckers alle Anweisungen in diesem Abschnitt. Beachten Sie außerdem alle am Drucker angebrachten Warnungen und Hinweise. Drucker einrichten Beachten Sie beim Einrichten Ihres Druckers folgende Hinweise: Die Ventilationsschlitze und Öffnungen im Drucker dürfen nicht blockiert oder zugedeckt werden. Die verwendete Netzspannung muss mit der auf dem Typenschild des Druckers angegebenen Betriebsspannung übereinstimmen. Verwenden Sie nur das mit diesem Drucker mitgelieferte Netzkabel. Bei Verwendung eines andern Netzkabels können "Brände oder elektrische Schläge verursacht werden. Das Netzkabel dieses Druckers ist ausschließlich zur Verwendung mit diesem Drucker vorgesehen. Bei Verwendung mit anderen Geräten können Brände oder elektrische Schläge verursacht werden. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel den geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht. Verwenden Sie keine Steckdose, an der bereits Geräte wie Fotokopierer oder Ventilatoren, die sich regelmäßig ein- und ausschalten, angeschlossen sind. Schließen Sie den Drucker nicht an schaltbare oder timergesteuerte Steckdosen an. Benutzen Sie die Computeranlage nicht in der Nähe potenzieller elektromagnetischer Störfelder wie z. B. Lautsprecher oder Basisstationen von schnurlosen Telefonen. Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Stromkabel. Wenn Sie den Drucker über ein Verlängerungskabel anschließen, achten Sie darauf, dass die Gesamtstromaufnahme aller am Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte die zulässige Strombelastbarkeit des Verlängerungskabels nicht überschreitet. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Gesamtstromstärke aller an der Netzsteckdose angeschlossenen Geräte die zulässige Stromstärke dieser Steckdose nicht überschreitet. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. In folgenden Fällen müssen Sie den Drucker vom Netz trennen und sich an einen autorisierten Kundendiensttechniker wenden: Das Netzkabel oder der Stecker sind abgenutzt oder beschädigt; Flüssigkeit ist in den Drucker eingedrungen; der Drucker ist heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt; der Drucker arbeitet nicht mehr normal bzw. zeigt auffällige Leistungsabweichungen. Bei Einsatz des Drucker in Deutschland ist Folgendes zu beachten: Bei Anschluss des Druckers an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebäudeinstallation mit einer 10-A- oder 16-A-Sicherung abgesichert ist. Wenn Sie den Drucker mit einem Kabel an einen Computer oder ein anderes Gerät anschließen, achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Steckverbinder. Jeder Steckverbinder kann nur auf eine Weise eingesteckt werden. Wenn ein Steckverbinder falsch ausgerichtet eingesteckt wird, können beide Geräte, die über das Kabel verbunden sind, beschädigt werden. Oben Standort für den Drucker wählen Beachten Sie bei der Wahl des Druckerstandorts folgende Hinweise: Stellen Sie den Drucker auf eine ebene, stabile Fläche, die an allen Seiten über die Grundfläche des Druckers hinausragt. Wenn Sie den Drucker an einer Wand aufstellen, lassen Sie einen Freiraum von mindestens 10 cm zwischen der Druckerrückseite und der Wand. Der Drucker arbeitet nicht einwandfrei, wenn er gekippt wird oder schräg steht. Wenn Sie den Drucker lagern oder transportieren, halten Sie ihn nicht schräg, stellen Sie ihn nicht auf die Seite und drehen Sie ihn nicht um. Andernfalls kann Tinte aus den Patronen auslaufen. Lassen Sie genügend Platz vor dem Drucker frei, damit das Papier ungehindert vom Drucker ausgegeben werden kann. Vermeiden Sie Standorte, an denen der Drucker starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt ist. Halten Sie den Drucker auch vor direkter Sonneneinstrahlung, starkem Lichteinfall und Wärmequellen fern. Vermeiden Sie staubige Standorte und Standorte, die Erschütterungen oder Vibrationen ausgesetzt sind. Stellen Sie den Drucker so auf, dass um ihn herum eine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet ist. Stellen Sie den Drucker in der Nähe einer Steckdose auf, so dass der Stecker jederzeit problemlos herausgezogen werden kann. Oben Verwendung des Druckers Beachten Sie bei der Verwendung Ihres Druckers folgende Hinweisen: Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen im Drucker ein. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in den Drucker gelangt. Stecken Sie Ihre Hand nicht in das Innere des Druckers und berühren Sie nicht die Tintenpatronen während eines Druckvorgangs. Bewegen Sie den Druckkopf nicht von Hand, der Drucker kann dadurch beschädigt werden. Schalten Sie den Drucker stets mit Hilfe der Taste On aus. Wenn dieser Schalter gedrückt wird, wird das LCD dunkel. Trennen Sie den Drucker erst von der Stromversorgung, wenn das LCD dunkel ist. Vergewissern Sie sich vor dem Transport des Druckers, dass sich der Druckkopf in der Abdeckposition (rechts außen) befindet und dass die Tintenpatronen richtig eingesetzt sind. Lassen Sie die Tintenpatronen installiert. Durch Entfernen der Tintenpatronen kann den Druckkopf austrocknen, sodass der Drucker dann nicht mehr einwandfrei funktioniert. Oben Umgang mit Tintenpatronen Bitte beachten Sie beim Umgang mit dem Tintenpatronen folgende Hinweise: Bewahren Sie Tintenpatronen außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie niemals zu, dass Kinder Tintenpatronen in die Hand bekommen oder gar daraus trinken. Schütteln Sie die Tintenpatronen nicht, da hierdurch Tinte austreten kann. Seien Sie beim Umgang mit benutzten Tintenpatronen vorsichtig, da um die Tintenzuleitungsöffnung noch immer ein wenig Tinte vorhanden sein kann. Wenn Tinte auf Ihre Hände gerät, reinigen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife. Sollte Tinte in die Augen gelangen, spülen Sie diese sofort mit reichlich Wasser aus. Wenn Sie sich nach dem gründlichen Ausspülen immer noch unwohl fühlen oder Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Entfernen Sie nicht das Etikett von der Tintenpatronen und ziehen Sie nicht daran. Andernfalls kann Tinte aus der Patrone austreten. Installieren Sie eine Tintenpatrone sofort nach dem Öffnen der Verpackung. Bleibt die Tintenpatrone vor der Benutzung längere Zeit ausgepackt liegen, kann möglicherweise nicht gedruckt werden. Benutzen Sie keine Tintenpatrone, deren Haltbarkeitsdatum (auf der Verpackung aufgedruckt) überschritten ist, weil sonst die Druckqualität beeinträchtigt sein kann. Um beste Druckergebnisse zu erzielen, sollte die Tintenpatrone innerhalb von sechs Monaten nach der ersten Installation aufgebraucht werden. Versuchen Sie nicht, eine Tintenpatrone zu zerlegen oder nachzufüllen. Dies kann den Druckkopf beschädigen. Wenn Sie eine Tintenpatrone verwenden wollen, die Sie zuvor an einem kälteren Ort gelagert haben, lassen Sie sie sich vor der Verwendung mindestens drei Stunden lang auf Raumtemperatur erwärmen. Lagern Sie Tintenpatronen an einem kühlen, dunklen Ort. Berühren Sie nicht den grünen IC-Chip an der Seite der Tintenpatrone. Hierdurch können sowohl der normale Betrieb als auch der Druckbetrieb beeinträchtigt werden. Der IC-Chip an dieser Tintenpatrone enthält eine Vielzahl patronenspezifischer Informationen wie beispielsweise Informationen über die verbleibende Tintenmenge, damit die Tintenpatrone beliebig oft herausgenommen und wieder eingesetzt werden kann. Jedes Mal, wenn eine Tintenpatrone wieder eingesetzt wird, wird jedoch Tinte verbraucht, da der Drucker stets einen Selbsttest durchführt. Wenn Sie eine Tintenpatrone zur späteren Verwendung entnehmen, sollten Sie die Tintenzuführöffnung vor Staub und Schmutz schützen und die Patrone in derselben Umgebung wie den Drucker lagern. Dank des Ventils in der Tintenzufuhröffnung sind Abdeckungen oder Verschlüsse nicht erforderlich. Die Tinte kann jedoch auf Gegenständen, die mit diesem Bereich der Tintenpatrone in Berührung kommen, Flecken hinterlassen. Berühren Sie keinesfalls die Tintenzufuhröffnung oder den Bereich um die Tintenzufuhröffnung herum. Lagern Sie Tintenpatronen mit dem Etikett nach oben weisend. Lagern Sie Tintenpatronen nicht mit der Oberseite nach unten weisend. Oben Speicherkarten verwenden Nehmen Sie keine Speicherkarte heraus und schalten Sie den Drucker nicht aus, wenn die Anzeige einer Speicherkarte blinkt. Die Vorgehensweise für die Verwendung von Speicherkarten hängt vom Kartentyp ab. Lesen Sie hierzu die zusammen mit der Speicherkarte erhaltene Dokumentation. Verwenden Sie nur Speicherkarten, die mit dem Drucker kompatibel sind. Siehe Unterstützte Speicherkarten. Oben LCD Im LCD können einige kleine helle oder dunkle Punkte enthalten sein. Dies ist normal und bedeutet nicht, dass ein Schaden vorliegt. Reinigen Sie das LCD nur mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie weder Flüssigreiniger noch chemische Reinigungsmittel. Wenn das LCD beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Sollte die Flüssigkristalllösung auf Ihre Hände geraten, waschen Sie sie gründlich mit Seife und Wasser. Falls die Flüssigkristalllösung in die Augen gelangt, spülen Sie sie sofort mit Wasser. Wenn Sie sich nach dem gründlichen Ausspülen immer noch unwohl fühlen oder Sehprobleme haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Oben Optionalen Bluetooth Photo Print Adapter verwenden Für die Verwendung des Bluetooth Photo Print Adapters siehe die zugehörigen Sicherheitsanweisungen. Oben ENERGY STAR ®-Kompatibilität Als Partner von ENERGY STAR ® gewährleistet Epson, dass dieser Drucker die Energiesparrichtlinien von ENERGY STAR ® erfüllt. Das International ENERGY STAR ® Office Equipment-Programm ist eine freiwillige Partnerschaft mit Vertretern der Computer- und Bürogeräteindustrie zur Förderung der Entwicklung energiesparender PCs, Monitore, Drucker, Faxgeräte, Kopiergeräte, Scanner und Multifunktionsgeräte mit dem Ziel, die durch Energieerzeugung bedingte Luftverschmutzung zu reduzieren. Die teilnehmenden Länder verwenden einheitliche Standards und Logos. Oben Handbuchkonventionen
| Vorsicht
Anmerkungen dieser Art müssen unbedingt beachtet werden, um Verletzungen zu vermeiden.
| Achtung:
Anmerkungen dieser Art müssen unbedingt beachtet werden, um Schäden an den Geräten zu vermeiden.
| Hinweise
enthalten wichtige Informationen und hilfreiche Tipps für die Arbeit mit dem Drucker.
Oben |