| Anfang > Umgang mit Papier Umschläge einlegen Legen Sie Umschläge wie folgt ein:
| Öffnen Sie die Papierstütze und ziehen Sie die Verlängerung heraus.
| Klappen Sie das Papierausgabefach herunter und ziehen Sie die Verlängerung des Papierausgabefachs heraus.
| Schieben Sie die linke Papierführungsschiene nach links.
| Legen Sie Briefumschläge mit einer kurzen Seite voran und der Umschlagklappe nach unten und links ein:
|  | Hinweis:
Hinsichtlich der Stärke von Briefumschlägen und ihrem Faltvermögen bestehen beträchtliche Unterschiede. Wenn der Umschlagstapel höher als 10 mm ist, drücken Sie die Umschläge vor dem Einlegen flach. Wenn sich die Druckqualität verschlechtert, wenn Sie einen Stapel Umschläge einlegen, legen Sie jeden Umschlag einzeln ein. Sie können bis zu 15 Umschläge gleichzeitig in das Papierfach einlegen. Verwenden Sie keine gewellte oder geknickte Umschläge. Glätten Sie die Umschlagklappen vor dem Einlegen. Glätten Sie die Vorderkanten der Briefumschläge vor dem Einlegen. Verwenden Sie keine Briefumschläge, die zu dünn sind, sie könnten im Drucker zerknittern.
Nähere Informationen zum Drucken finden Sie in den folgenden Anweisungen. Siehe Druck auf Umschlägen |