| Anfang > Problemlösung Probleme mit der Druckqualität Horizontale Streifen Vertikale Streifen oder Fehlausrichtung Falsche oder fehlende Farben Ausdruck undeutlich oder verschmiert Wenn Sie Probleme mit der Druckqualität haben, vergleichen Sie den Testdruck mit den nachstehenden Abbildungen. Klicken Sie auf den Bildtitel unter der Abbildung, die am ehesten Ihrem Ausdruck entspricht.
Testmuster in Ordnung | Testmuster in Ordnung
Horizontale Streifen | Vertikale Streifen oder Fehlausrichtung
Horizontale Streifen | Vertikale Streifen oder Fehlausrichtung
Falsche oder fehlende Farben | Ausdruck undeutlich oder verschmiert
Horizontale Streifen Stellen Sie sicher, dass das Papier mit der bedruckbaren Seite nach oben eingelegt ist. Starten Sie das Utility Druckkopfreinigung, um eventuell verstopfte Düsen zu reinigen. Siehe Druckkopf reinigen Starten Sie das Utility Druckkopf-Justage. Siehe Druckkopf-Justage Die Tintenpatronen sollten innerhalb von sechs Monaten nach dem Öffnen der Verpackung verbraucht werden. Verwenden Sie Original-Epson-Tintenpatronen. Deaktivieren Sie alle benutzerdefinierten Einstellungen und wählen Sie Text als Einstellung für die Qualitätsoption in den Druckereinstellungen (Windows). Deaktivieren Sie alle benutzerdefinierten Einstellungen und wählen Sie Automatisch als Modus in den Druckereinstellungen (Macintosh). Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe. Siehe Druckersoftware unter Windows aufrufen Siehe Druckertreiber für Mac OS X aufrufen Überprüfen Sie die Tintenfüllstände. Ersetzen Sie die entsprechende Tintenpatrone, wenn die Tinte zu Ende geht. Siehe Tintenpatrone ersetzen Stellen Sie sicher, dass die im Druckertreiber ausgewählte Papiersorte bzw. der Medientyp mit der in den Drucker eingelegten Papiersorte übereinstimmt. Siehe Geeigneten Medientyp wählen Oben Vertikale Streifen oder Fehlausrichtung Stellen Sie sicher, dass das Papier mit der bedruckbaren Seite nach oben eingelegt ist. Starten Sie das Utility Druckkopfreinigung, um eventuell verstopfte Düsen zu reinigen. Siehe Druckkopf reinigen Starten Sie das Utility Druckkopf-Justage. Siehe Druckkopf-Justage Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Schnell in den erweiterten Druckereinstellungen. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe. Stellen Sie sicher, dass der in der Druckersoftware eingestellte Papiertyp oder Medientyp mit der im Drucker eingelegten Papiersorte übereinstimmt. Siehe Geeigneten Medientyp wählen Oben Falsche oder fehlende Farben Deaktivieren Sie im Druckertreiber die Einstellung Graustufen (Windows). Ändern Sie im Druckertreiber die Einstellung für Tinte in Farbe (Macintosh). Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe. Passen Sie die Farbeinstellungen in der Anwendung oder in den erweiterten Druckereinstellungen an. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe. Starten Sie das Utility Druckkopfreinigung. Siehe Druckkopf reinigen Werden die Farben noch immer falsch bzw. überhaupt nicht ausgedruckt, tauschen Sie eine der Farbtintenpatronen aus. Sollte das Problem dadurch nicht behoben sein, tauschen Sie die Monochromtintenpatrone aus. Siehe Tintenpatrone ersetzen Wenn Sie gerade eine Tintenpatrone ersetzt haben, vergewissern Sie sich, dass das Ablaufdatum auf dem Karton nicht überschritten ist. Wenn Sie den Drucker über einen längeren Zeitraum nicht verwendet haben, tauschen Sie die Tintenpatronen aus. Siehe Tintenpatrone ersetzen Oben Ausdruck undeutlich oder verschmiert Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Druckertreiber für den Drucker verwenden. Verwenden Sie ausschließlich von Epson empfohlenes Papier. Siehe Papier Verwenden Sie Original-Epson-Tintenpatronen. Achten Sie darauf, den Drucker auf eine ebene, stabile Fläche zu stellen, die an allen Seiten über die Grundfläche des Druckers hinausragt. Der Drucker arbeitet nicht einwandfrei, wenn er gekippt wird. Stellen Sie sicher, dass das Papier nicht beschädigt, schmutzig oder zu alt ist. Stellen Sie sicher, dass das Papier trocken und mit der bedruckbaren Seite nach oben eingelegt ist. Deaktivieren Sie alle benutzerdefinierten Einstellungen und wählen Sie Text als Einstellung für die Qualitätsoption in den Druckereinstellungen (Windows). Deaktivieren Sie alle benutzerdefinierten Einstellungen und wählen Sie Automatisch als Modus in den Druckereinstellungen (Macintosh). Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe. Siehe Druckersoftware unter Windows aufrufen Siehe Druckertreiber für Mac OS X aufrufen Wenn das Papier zur bedruckbaren Seite hin gewölbt ist, glätten Sie es oder biegen Sie es leicht nach der anderen Seite. Stellen Sie sicher, dass die im Druckertreiber ausgewählte Papiersorte bzw. der Medientyp mit der in den Drucker eingelegten Papiersorte übereinstimmt. Siehe Geeigneten Medientyp wählen Nehmen Sie jedes Blatt nach dem Druck aus dem Ausgabefach. Legen Sie bei Verwendung von Hochglanzpapier immer das mitgelieferte Zuführungsschutzblatt (oder ein Blatt Normalpapier) unter den Stapel oder führen Sie die Blätter einzeln zu. Berühren Sie keinesfalls die bedruckte Glanzpapierseite und achten Sie darauf, dass nichts damit in Berührung kommt. Lassen Sie Folien und Hochglanzpapier nach dem Bedrucken einige Stunden liegen, bevor Sie sie verwenden. Starten Sie das Utility Druckkopfreinigung. Siehe Druckkopf reinigen Starten Sie das Utility Druckkopf-Justage. Siehe Druckkopf-Justage Oben |