| Anfang > Umgang mit Papier Spezielles Papier verwenden Fassungskapazität für Epson-Spezialmedien Epson Photo Paper lagern Mit den meisten Normalpapiersorten lassen sich gute Druckergebnisse erzielen. Beschichtetes Papier liefert jedoch noch bessere Druckergebnisse, da es weniger Tinte absorbiert. Das von Epson erhältliche spezielle Druckpapier ist optimal auf die in Epson-Tintenstrahldruckern verwendete Tinte abgestimmt, und es wird empfohlen, dieses Papier für optimale Druckergebnisse zu verwenden.
| Papier
Bevor Sie spezielles Epson-Papier verwenden, lesen Sie das jeweils beiliegende Hinweisblatt, und berücksichtigen Sie außerdem folgende Punkte:
| Hinweis:
Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach oben in das Papierfach ein. Die zu bedruckende Seite ist in der Regel weißer oder glänzender. Beachten Sie die Hinweise in der Anleitung, die dem Papier beigelegt ist. Bei einigen Papiersorten geben abgeschnittene Ecken die richtige Ausrichtung zum Einlegen an. Glätten Sie gewelltes Papier oder wölben Sie es leicht in die Gegenrichtung, bevor Sie es einlegen. Wenn Sie gewelltes Papier bedrucken, kann die Tinte auf dem Ausdruck verschmieren.
Fassungskapazität für Epson-Spezialmedien In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen zur Fassungskapazität für Epson-Spezialpapier und andere Druckmedien.
Medium | Fassungskapazität
Normalpapier Epson Premium Ink Jet Epson Bright White Ink Jet Paper | Bis zu 100 Blatt
Epson Premium Glossy Photo Paper Epson Premium Semigloss Photo Paper Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper Epson Economy Photo Paper Epson Photo Paper Epson Ultra Glossy Photo Paper | Bis zu 20 Blatt
Epson Photo Quality Self Adhesive Sheet Epson Photo Sticker Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper | Jeweils 1 Blatt zuführen
Oben Epson Photo Paper lagern Legen Sie nicht verwendetes Papier nach dem Drucken wieder in die Originalverpackung. Epson empfiehlt, die Ausdrucke in verschließbaren Plastikhüllen aufzubewahren. Setzen Sie Ihre Ausdrucke weder hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Oben |