| Inicio > Impresión básica Impresión en CD/DVD Aviso para la impresión en CD/DVD Acceso a EPSON Print CD Colocación del CD/DVD Impresión en un CD/DVD en Windows Impresión en un CD/DVD en Mac OS X EPSON Print CD, incorporado a esta impresora, le permite crear rótulos de CD/DVD. Después de crear los datos de rótulos de CD/DVD, puede imprimir en CD/DVD de 12 y de 8 cm con esta impresora. Siga estos pasos para imprimir en CD/DVD. Tenga presente lo siguiente cuando imprima en un CD/DVD. Aviso para la impresión en CD/DVD Utilice únicamente CD/DVD en cuya caja se indique que es adecuado para la impresión con frases como “La superficie es imprimible” o “Imprimible con impresoras de inyección de tinta”. Si desea más información sobre cómo manipular los CD/DVD y cómo grabar datos en un CD/DVD, consulte la documentación de su CD/DVD. Para la impresión en CD/DVD, se utiliza un nivel de saturación del color más bajo que con el papel especial Epson, y así se garantiza la calidad de la impresión. No imprima en el CD/DVD antes de grabar los datos en él. Si lo hiciera, la superficie podría rayarse o mancharse con huellas dactilares o suciedad, lo que podría provocar errores en la escritura de datos. Haga una prueba con un CD/DVD de sobra. Es muy fácil que se manche la superficie impresa justo después de la impresión. Antes de reproducir CD y DVD o de tocar su superficie impresa, deje que se sequen completamente. No deje secar el CD/DVD impreso al sol. Según el tipo de CD/DVD, podrían aparecer manchas según el nivel de saturación de color. Si la superficie impresa estuviera pegajosa incluso después de secarse, quizás el nivel de saturación del color sea demasiado alto. En ese caso, reduzca el nivel de saturación del color en EPSON Print CD. La humedad en la superficie imprimible puede provocar que quede pegajosa. Si va a imprimir una gran cantidad de CD/DVD, imprima primero algunos CD/DVD de prueba y compruebe cómo queda la superficie impresa al cabo de 24 horas. Si la bandeja de CD/DVD o el compartimento transparente interno se imprimen por accidente, limpie la tinta inmediatamente. Imprimir varias veces en el mismo CD/DVD no mejora la calidad de impresión. Puede configurar el área imprimible de un CD/DVD con EPSON Print CD. Configure un área imprimible adaptada a la zona que se puede imprimir del CD/DVD. Cuando configure los ajustes, tenga presente que unos ajustes incorrectos pueden manchar la bandeja de CD/DVD, el CD o el DVD. El área imprimible de un CD/DVD se ilustra de esta forma.
CD/DVD de 12 cm | CD/DVD de 8 cm
Arriba Acceso a EPSON Print CD En Windows Para acceder a EPSON Print CD, haga doble clic en el icono de EPSON Print CD situado en el escritorio.
| Nota:
Si no aparece el icono EPSON Print CD en el escritorio, haga clic en Inicio y señale Programas o Todos los programas. Después, señale EPSON Print CD y haga clic en EPSON Print CD.
En Mac OS X Para acceder a EPSON Print CD, haga doble clic en el icono Macintosh HD (nombre predeterminado del disco duro), luego en la carpeta Aplicaciones, en la carpeta EPSON Print CD y, por último, en el icono EPSON Print CD.
| Nota:
Para aprender a utilizar EPSON Print CD, vaya al menú Ayuda.
Arriba Colocación del CD/DVD Siga los pasos descritos a continuación para insertar el CD/DVD en esta impresora.
| Precaución:
Lea la siguiente sección antes de insertar el CD/DVD. Aviso para la impresión en CD/DVD Siga siempre estos pasos para insertar el CD/DVD. Si insertara el CD/DVD de otra forma, podrían dañarse los datos o la impresora.
| Nota:
Antes de imprimir en un CD/DVD, es necesario limpiar el rodillo interno de la impresora haciendo avanzar y expulsando papel normal del tamaño A4.
| Compruebe que la impresora esté encendida.
|  | Precaución:
No se olvide de insertar la bandeja de CD/DVD mientras esté encendida la impresora. De lo contrario, no se realizaría el ajuste automático de la posición de impresión después de insertar la bandeja de CD/DVD.
| Abra la bandeja de salida y la guía del CD/DVD.
| Coloque el CD/DVD en la bandeja de CD/DVD con la superficie de la etiqueta hacia arriba.
|  | Nota:
Utilice únicamente un CD/DVD.
CD/DVD de 12 cm | CD/DVD de 8 cm
Para imprimir en CD/DVD de 8 cm, hay que utilizar el adaptador de 8 cm junto con la bandeja de CD/DVD. Del adaptador de 8 cm sobresalen tres lengüetas, dos redondas frente a frente en diagonal, y una pequeña rectangular. Las lengüetas redondas corresponden a los orificios semicirculares de la bandeja de CD/DVD. Sujetando el adaptador de CD/DVD de 8 cm de forma que las lengüetas semicirculares encajen en los orificios semicirculares, inserte el adaptador de 8 cm en la bandeja de CD/DVD, igual que si fuera un CD. La lengüeta rectangular también debería encajar perfectamente en la muesca de la parte superior o de la parte inferior de la bandeja de CD/DVD. Para sacar el adaptador, tire de él con suavidad hacia arriba por las lengüetas redondas.
|  | Precaución:
Antes de colocar el CD/DVD, compruebe que no haya partículas ni sustancias extrañas en la bandeja de CD/DVD, pues podrían dañar la cara de datos del CD/DVD. Utilice siempre la bandeja de CD/DVD suministrada con esta impresora. Si utilizara otra bandeja de CD/DVD, podría aparecer un espacio en blanco en la posición de impresión y el resultado sería incorrecto.
| Con la cara imprimible del CD/DVD cargado hacia arriba, inserte con cuidado la bandeja de CD/DVD junto a la guía de CD/DVD hasta que las marcas de la bandeja de CD/DVD coincidan con la guía de CD/DVD.
Arriba Impresión en un CD/DVD en Windows EPSON Print CD le permite imprimir imágenes en CD/DVD. Siga estas instrucciones para imprimir en un CD/DVD con EPSON Print CD. Definición de los ajustes básicos
| Haga clic en la opción Imprimir del menú Archivo. Aparecerá el cuadro de diálogo Imprimir.
| Asegúrese de que su impresora esté seleccionada en Impresora.
| Seleccione CD/DVD o Superficie Premium de CD/DVD como ajuste de Tipo papel.
| En Patrón de confirmación de impresión, seleccione Ninguno y haga clic en Imprimir.
| Nota:
Si selecciona Superficie Premium de CD/DVD como el ajuste de Tipo papel en el cuadro de diálogo Ajustes de impresión y utiliza CD/DVD de alta calidad, puede crear rótulos de CD/DVD de alta calidad. Antes de reproducir CD y DVD o de tocar su superficie impresa, deje que se sequen completamente. Los CD y DVD impresos con la opción Superficie Premium de CD/DVD seleccionada en Tipo papel tardan más en secarse que los impresos con la opción CD/DVD seleccionada. Los CD y DVD impresos con el ajuste Superficie Premium de CD/DVD tardan 24 horas en secarse. Si la posición de impresión está desalineada, ajústela con EPSON Print CD. Para más detalles, consulte la Ayuda de EPSON Print CD. Si aparecieran manchas de tinta, ajuste la saturación del color. Para más detalles, consulte la Ayuda de EPSON Print CD. Después de terminar la impresión en un CD/DVD, saque la bandeja de CD/DVD y cierre la guía de CD/DVD.
Definición de los ajustes de Más ajustes Puede configurar ajustes más complejos con el controlador de impresora.
| Haga clic en la opción Imprimir del menú Archivo. Aparecerá el cuadro de diálogo Imprimir.
| Haga clic en el botón Impresión manual.
| Asegúrese de que su impresora esté seleccionada en el ajuste Nombre.
| Seleccione A4 como ajuste de Tamaño.
| Seleccione CD/DVD en Origen.
| Seleccione Vertical como el ajuste de Orientación.
| Haga clic en Propiedades para acceder al controlador de impresora.
| Seleccione CD/DVD o Superficie Premium de CD/DVD como ajuste de Tipo.
| Configure los ajustes que desee.
| Haga clic en Aceptar para cerrar el controlador de impresora.
| Haga clic en Aceptar para imprimir los datos.
Arriba Impresión en un CD/DVD en Mac OS X Definición de los ajustes básicos
| Seleccione la opción Imprimir del menú Archivo. Aparecerá el cuadro de diálogo Imprimir.
| Haga clic en el botón Seleccionar impresora.
| Seleccione su impresora en la lista.
| Seleccione CD/DVD o Superficie Premium de CD/DVD en Tipo papel.
| Compruebe que el ajuste de Prueba de patrón de impresión seleccionado sea Ninguno y haga clic en Imprimir.
| Nota:
Si selecciona Superficie Premium de CD/DVD como el ajuste de Tipo papel en el cuadro de diálogo Imprimir y utiliza CD/DVD de alta calidad, puede crear rótulos de CD/DVD de alta calidad. Antes de reproducir CD y DVD o de tocar su superficie impresa, deje que se sequen completamente. Los CD y DVD impresos con la opción Superficie Premium de CD/DVD seleccionada en Tipo papel tardan más en secarse que los impresos con la opción CD/DVD seleccionada. Los CD y DVD impresos con el ajuste Superficie Premium de CD/DVD tardan 24 horas en secarse. Si la posición de impresión está desalineada, ajústela con EPSON Print CD. Para más detalles, consulte la Ayuda de EPSON Print CD. Si aparecieran manchas de tinta, ajuste la saturación del color. Para más detalles, consulte la Ayuda de EPSON Print CD. Después de terminar la impresión en un CD/DVD, saque la bandeja de CD/DVD y cierre la guía de CD/DVD.
Definición de los ajustes de Más ajustes Puede configurar ajustes más complejos con el controlador de impresora.
| Haga clic en la opción Imprimir del menú Archivo. Aparecerá el cuadro de diálogo Imprimir.
| Haga clic en el botón Seleccionar impresora.
| Seleccione su impresora en la lista.
| Haga clic en el botón Impresión manual para abrir el cuadro de diálogo Ajustar página.
| Cuando aparezca el siguiente cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.
| Asegúrese de que su impresora esté seleccionada en el ajuste Impresora.
| Seleccione A4 como ajuste de Tamaño.
| Seleccione Retrato (vertical) como el ajuste de Orientación.
| Haga clic en Aceptar para abrir el cuadro de diálogo Imprimir.
| Asegúrese de que su impresora esté seleccionada en el ajuste Impresora.
| Seleccione Ajustes impresión.
| Seleccione CD/DVD o Superficie Premium de CD/DVD como ajuste de Tipo papel.
| Configure los ajustes que desee y haga clic en Imprimir.
Arriba |