| Inicio > Manipulación del papel Uso de papeles especiales Capacidad de carga de los soportes especiales de Epson Almacenamiento del Papel fotográfico Epson Con la mayoría de los papeles normales de calidad conseguirá unos buenos resultados. No obstante, los papeles con recubrimiento y satinados proporcionan mejores resultados, ya que absorben menos tinta. Epson ofrece papeles especiales formulados para la tinta de las impresoras de inyección Epson, y recomienda el uso de esos papeles para garantizar una impresión de alta calidad.
| Papel
Cuando cargue papeles especiales distribuidos por Epson, lea las hojas de instrucciones que se incluyen con el papel y tenga presentes los siguientes puntos.
| Nota:
Cargue el papel en el alimentador de hojas con la cara imprimible hacia arriba. La cara imprimible suele ser más blanca o más satinada. Si desea más información, consulte las hojas de instrucciones suministradas junto con el papel. Hay algunos tipos de papel que tienen las esquinas cortadas para ayudar a identificar la dirección de carga correcta. Si el papel está curvado, alíselo o enróllelo ligeramente en dirección contraria antes de cargarlo, La impresión en papel curvado puede causar manchas de tinta en el soporte.
Capacidad de carga de los soportes especiales de Epson En la tabla siguiente se indican las capacidades de carga de papeles especiales Epson y otros soportes.
Tipo papel | Capacidad de carga
Papel Premium normal Epson Papel especial blanco brillante Epson | Hasta 100 hojas
Papel fotográfico Premium Glossy Epson Papel fotográfico semibrillo Epson Matte Paper-Alto Gramaje Epson Matte Paper - doble cara Epson Papel fotográfico económico Epson Papel fotográfico Epson Papel fotográfico Ultra Glossy Epson | Hasta 20 hojas
Papel autoadhesivo especial HQ Epson Epson Photo Sticker Papel Transferencia sobre tela Epson | Cargue las hojas una a una
Arriba Almacenamiento del Papel fotográfico Epson Nada más terminar de imprimir, vuelva a colocar el papel que no haya usado en el paquete original. Epson recomienda guardar las impresiones en una funda de plástico que se pueda volver a cerrar herméticamente. Guárdelas en un lugar templado, al abrigo de la humedad y de los rayos solares. Arriba |