| Inicio > Solución de problemas Aumento de la velocidad de impresión Consejos generales Selección de los ajustes de Velocidad y avance (Windows) Siga las instrucciones de esta sección para seleccionar ajustes que aumenten la velocidad de impresión. Consejos generales De la misma forma que la impresión en alta resolución tarda más en procesarse que la de baja resolución, la impresión en color tarda más tiempo que la impresión en blanco y negro, debido a que el volumen de información de un documento en color es mucho mayor. Por este motivo, es importante ser selectivo en la utilización de la impresión en color si también necesita una mayor velocidad de impresión. Incluso si el documento requiere la máxima resolución y una extensa utilización del color, por ejemplo al imprimir una composición para cámara que incluya fotografías en color, puede optimizar la velocidad de la impresión configurando otros ajustes de impresión. Tenga presente que, si cambia algunos ajustes para aumentar la velocidad de la impresión, podría disminuir la calidad de la misma. En la tabla siguiente, se muestran los factores que afectan a la velocidad y la calidad de impresión.
Calidad de impresión Velocidad de impresión | Inferior Rápida | Superior Lenta
Ajustes de la impresora | Opciones de papel y calidad (Windows), Calidad de impresión (Macintosh) | Económico, Normal | Foto
Bidireccional (Windows) / Alta velocidad (Macintosh) | Activado | Desactivado
Características de la imagen | Tamaño de la imagen | Pequeña | Grande
Resolución | Baja | Alta
En la tabla siguiente, se muestran los factores que afectan solamente a la velocidad de impresión.
Velocidad de impresión | Rápida | Lenta
Ajustes de la impresora | Orientación | Vertical | Horizontal
Escala de grises | Activado | Desactivado
Color** | Escala de grises | Color
Espejo* | Desactivado | Activado
Suavizado* | Desactivado | Activado
Photo Enhance | Desactivado | Activado
Avance rápido* | Activado | Desactivado
Intercalar (Windows) / Comparar (Macintosh)* | Desactivado | Activado
Invertir orden (Windows) / Orden inverso (Macintosh)* | Desactivado | Activado
Recursos de hardware | Velocidad del sistema | Rápida | Lenta
Espacio libre en el disco duro | Mucho | Poco
Memoria disponible | Mucha | Poca
Estado del software | Aplicaciones activas | Una | Varias
* Depende del software de la impresora y de la aplicación. ** Varía según el tipo de soporte. Arriba Selección de los ajustes de Velocidad y avance (Windows) En el cuadro de diálogo Velocidad y avance, puede definir ciertos ajustes para aumentar la velocidad de impresión. Haga clic en el botón Velocidad y avance de la ventana Utilidades del software de la impresora. Aparecerá la siguiente pantalla. Copias alta velocidad Si desea imprimir varias copias de su documento más rápidamente, seleccione Copias alta velocidad. La velocidad de impresión aumenta utilizando el espacio del disco duro como memoria caché al imprimir varias copias de un documento. Mostrar Contador de avance Si desea ver en pantalla el Contador de avance cada vez que imprima, seleccione Mostrar Contador de avance. Deshabilitar EPSON Status Monitor 3 Seleccione esta casilla de verificación para inhabilitar la supervisión del estado de la impresora con EPSON Status Monitor 3. Siempre realiza el spool con tipo de datos RAW (Windows XP y 2000) Seleccione la casilla de verificación Siempre realiza el spool con tipo de datos RAW si desea enviar los documentos de los clientes de Windows NT a la cola de impresión utilizando el formato RAW en lugar del formato EMF (metarchivo). (Las aplicaciones basadas en Windows NT utilizan el formato EMF de forma predeterminada). También puede usar esta opción si los documentos enviados en el formato EMF no se imprimen correctamente o si no tiene memoria suficiente o problemas de espacio en el disco.
| Nota:
Al enviar tipos de datos RAW a la cola de impresión, el progreso de la impresión, mostrado por el Contador de avance, puede ser diferente del progreso de impresión real.
Modo "render" de página (Windows XP y 2000) Seleccione esta casilla de verificación cuando la impresión sea demasiado lenta o cuando el cabezal de impresión se detenga unos minutos durante la impresión.
| Nota:
Al utilizar esta función pueden surgir los siguientes inconvenientes: El avance de la impresión mostrado en la ventana Contador de avance puede diferir del progreso real. La impresión puede tardar más en empezar.
Imprimir como mapa de bits (Windows XP y 2000) Seleccione esta casilla de verificación cuando la impresión sea demasiado lenta o cuando el cabezal de impresión se detenga unos minutos durante la impresión. Pruebe con esta opción si Siempre realiza el spool con tipo de datos RAW y Modo render de página no han resuelto el problema. Preferencias de monitorización Puede cambiar los ajustes de EPSON Status Monitor 3 en la ventana Preferencias de monitorización. Haga clic, con el botón secundario, en el icono de acceso directos de la barra de tareas y seleccione Preferencias de monitorización. Puede seleccionar los ajustes que figuran en la tabla siguiente:
Seleccione notificación | Muestra los ajustes de notificación de error actuales. Seleccione las casillas de verificación de los tipos de error sobre los que desee recibir notificación. Si desea recuperar los valores predeterminados de todos los ajustes de Seleccione notificación, haga clic en el botón Defecto.
Seleccione icono | Si desea colocar un icono en la barra de tareas de Windows, active la casilla de verificación Seleccione icono y elija un icono. Puede hacer clic en el icono de acceso directo para abrir EPSON Status Monitor 3, o hacer clic con el botón secundario en el icono para acceder a algunas utilidades de la impresora.
Permitir monitorización de impresoras compartidas | Seleccione esta casilla de verificación si desea monitorizar una impresora compartida con otros ordenadores.
Arriba |