| Alkuun > Perustulostus CD- ja DVD-levylle tulostaminen CD- ja DVD-tulostusta koskeva huomautus EPSON Print CD -ohjelman käynnistäminen CD- tai DVD-levyn asettaminen Tulostaminen CD- tai DVD-levylle Windows-käyttöjärjestelmässä Tulostaminen CD- tai DVD-levylle Mac OS X -käyttöjärjestelmässä Tämän tulostimen mukana tulevalla EPSON Print CD -apuohjelmalla voit tulostaa CD/DVD-levyjen etikettejä. Kun olet luonut CD/DVD-levyn etiketin tiedot, voit tulostaa tällä tulostimella 12 ja 8 cm:n CD/DVD-levyille. CD/DVD-levylle tulostuksen vaiheet esitellään seuraavaksi. Kun tulostat CD- tai DVD-levylle, pidä mielessä seuraavat seikat: CD- ja DVD-tulostusta koskeva huomautus Käytä vain tulostamiseen soveltuvaksi merkittyä CD- tai DVD-levyä, jossa lukee esimerkiksi “Printable on the label surface” (Tulostus mahdollinen etikettipuolelle) tai “Printable with ink jet printers” (Voidaan tulostaa mustesuihkutulostimella). Lisätietoja CD- ja DVD-levyjen käsittelemisestä ja tietojen tallentamisesta niille on levyjen käyttöohjeissa. CD/DVD-tulostuksessa käytetään alempaa värikylläisyystasoa tulostuslaadun takaamiseksi kuin tulostettaessa EPSONin erikoispaperille. Älä tulosta CD- tai DVD-levylle ennen tietojen tallentamista sille. Muutoin pinnassa olevat sormenjäljet, lika tai naarmut voivat aiheuttaa tietojen kirjoitusvirheitä. Kokeile tulostusta ylimääräiselle CD- tai DVD-levylle. Tulostettu pinta tahraantuu helposti heti tulostuksen jälkeen. Anna CD- ja DVD-levyjen kuivua kunnolla, ennen kuin käytät niitä tai kosketat tulostettua pintaa. Älä anna tulostetun CD- tai DVD-levyn kuivua suorassa auringonvalossa. CD- tai DVD-levyn eri mallien pinta saattaa tahraantua värikylläisyystason mukaan. Jos tulostettu pinta on tahmea kuivumisenkin jälkeen, värikylläisyystaso saattaa olla liian korkea. Tässä tapauksessa alenna sitä EPSON Print CD -apuohjelmassa. Tulostuspinnassa oleva kosteus saattaa aiheuttaa tahraantumista. Jos aiot tulostaa suuren määrän CD- tai DVD-levyjä, kokeile tulostamista ensin muutamalle ylimääräiselle CD- tai DVD-levylle ja tarkista tulostuspinta vuorokauden kuluttua. Jos tulostat vahingossa CD- tai DVD-lokeroon tai sisäiselle läpinäkyvälle osalle, pyyhi muste heti pois. Tulostuslaatu ei välttämättä parane, jos tulostat uudelleen samalle CD- tai DVD-levylle. Voit määrittää CD/DVD-levyn tulostusalueen EPSON Print CD -ohjelmalla. Määritä tulostusalue siten, että se vastaa aluetta, jolle käyttämälläsi CD/DVD-levyllä saa tulostaa. Kun määrität asetuksia, huomaa, että virheelliset asetukset voivat tahrata CD/DVD-lokeron, CD:n tai DVD:n. CD- tai DVD-levyn tulostusalue kuvataan seuraavasti.
12 cm:n CD tai DVD | 8 cm:n CD tai DVD
Alkuun EPSON Print CD -apuohjelman käynnistäminen Windows-käyttöjärjestelmä Käynnistä EPSON Print CD -apuohjelma kaksoisnapsauttamalla työpöydän EPSON Print CD -kuvaketta.
| Huomautus:
Jos työpöydällä ei ole EPSON Print CD -kuvaketta, napsauta Start (Käynnistä), valitse Programs (Ohjelmat) (Windows Me, 98 ja 2000) tai All Programs (Kaikki ohjelmat) (Windows XP), valitse EPSON Print CD ja napsauta sitten EPSON Print CD.
Mac OS X -käyttöjärjestelmä Käynnistä EPSON Print CD kaksoisosoittamalla Macintosh HD -symbolia (kiintolevyn oletusnimi), Applications (Sovellukset) -kansiota, EPSON Print CD -kansiota ja lopuksi EPSON Print CD -symbolia.
| Huomautus:
EPSON Print CD -ohjelman käyttöohjeet ovat Ohje-valikossa.
Alkuun CD- tai DVD-levyn asettaminen Aseta CD- tai DVD-levy tulostimeen alla kuvatulla tavalla.
| Varoitus:
Lue seuraava osa ennen CD- tai DVD-levyn asettamista. CD/DVD-tulostusta koskeva huomautus Aseta levy tulostimeen seuraavien vaiheiden mukaisesti. Jos asetat CD- tai DVD-levyn toisin, levyllä olevat tiedot tai tulostin voivat vahingoittua.
| Huomautus:
Puhdista tulostimen sisällä oleva tela ennen CD/DVD-tulostusta syöttämällä tulostimeen tavallinen A4-kokoinen arkki ja poistamalla se.
| Varmista, että tulostimeen on kytketty virta.
|  | Varoitus:
Kiinnitä CD/DVD-lokero tulostimeen, kun tulostimen virta on kytkettynä. Muutoin tulostin ei ehkä määritä tulostuskohtaa automaattisesti CD/DVD-lokeron kiinnittämisen jälkeen.
| Avaa tulostelokero ja CD/DVD-lokero.
| Aseta CD- tai DVD-levy CD/DVD-lokeroon etikettipuoli ylöspäin.
|  | Huomautus:
Tulosta vain yhdelle CD- tai DVD-levylle kerrallaan.
12 cm:n CD tai DVD | 8 cm:n CD tai DVD
CD/DVD-lokerossa on käytettävä 8 cm:n sovitinta, kun tulostetaan 8 cm:n levyille. 8 cm:n sovittimen reunoilta työntyy kolme kielekettä. Kaksi pyöreää kielekettä ovat viistosti toisiaan vastaan, ja kolmas on pieni suorakulmainen kieleke. Pyöreät kielekkeet sopivat CD/DVD-lokeron puolipyöreisiin reikiin. Pitele 8 cm:n CD/DVD-sovitinta siten, että puolipyöreät kielekkeet sopivat puolipyöreisiin reikiin, ja aseta 8 cm:n sovitin CD/DVD-lokeroon kuten CD-levy. Yhden suorakulmaisen kielekkeen tulisi sopia hyvin CD/DVD-lokeron ylä- tai alaosassa olevaan sisennykseen. Poista sovitin työntämällä sitä varovasti pyöreiden kielekkeiden kohdalta ylöspäin.
|  | Varoitus:
Varmista ennen levyn lataamista, ettei CD/DVD-lokerossa ole mitään vieraita hiukkasia tai aineita, koska ne voivat vahingoittaa levyn tietopuolta. Käytä tulostimen mukana toimitettua CD/DVD-lokeroa. Jos käytät jotakin muuta CD/DVD-lokeroa, tulostaminen ei ehkä onnistu oikein.
| Kun CD- tai DVD-levy on ladattu tulostuspuoli ylöspäin, aseta CD/DVD-lokero varovasti CD/DVD-ohjaimen pohjan suuntaisesti, kunnes CD/DVD-lokeron ja CD/DVD-ohjaimen merkit ovat kohdakkain.
Alkuun Tulostaminen CD- tai DVD-levylle Windows-järjestelmässä EPSON Print CD -apuohjelmalla voit tulostaa kuvia CD- tai DVD-levylle. Voit tulostaa CD- tai DVD-levylle EPSON Print CD -apuohjelmalla seuraavasti.. Perusasetusten määrittäminen
| Valitse File (Tiedosto) -valikosta Print (Tulosta). Näyttöön tulee Print (Tulosta) -valintaikkuna.
| Varmista, että oma kirjoittimesi on valittu tulostimeksi.
| Valitse Media Type (Tulostusmateriaali) -asetukseksi CD/DVD tai CD/DVD Premium Surface.
| Valitse Print Confirmation Pattern (Tulostusvahvistuskuvio) -asetukseksi None (Ei mitään) ja valitse Print (Tulosta).
| Huomautus:
Jos valitset Media Type (Tulostusmateriaali) -asetukseksi CD/DVD Premium Surface (CD/DVD-erikoispinta) Printer Settings (Tulostimen asetukset) -valintaikkunassa ja käytät korkealuokkaista CD- tai DVD-levyä, voit luoda hyvälaatuisia etikettejä. Anna CD- ja DVD-levyjen kuivua kunnolla, ennen kuin käytät niitä tai kosketat tulostettua pintaa. Jos Media Type (Tulostusmateriaali) -asetukseksi on valittuna CD/DVD Premium Surface (CD/DVD-erikoispinta), CD- tai DVD-levyjen kuivuminen kestää kauemmin kuin jos asetuksena olisi ollut CD/DVD. Anna CD/DVD Premium Surface (CD/DVD-erikoispinta) -asetuksella tulostettujen CD- tai DVD-levyjen kuivua 24 tuntia. Jos tulostuskohta kohdistuu väärin, säädä sitä Epson Print CD -apuohjelman avulla. Katso lisätietoja EPSON Print CD -ohjeesta. Jos muste tahriintuu, säädä värikylläisyyttä. Katso lisätietoja EPSON Print CD -ohjeesta. Kun olet lopettanut CD- tai DVD-levyille tulostamisen, poista CD/DVD-lokero ja sulje CD/DVD-ohjain.
Lisäasetusten määrittäminen Tulostinohjaimen avulla voit määrittää mutkikkaampia asetuksia.
| Napsauta File (Tiedosto) -valikosta Print (Tulosta). Näyttöön tulee Print (Tulosta) -valintaikkuna.
| Napsauta Manual Print (Manuaalinen tulostus) -painiketta.
| Varmista, että oma kirjoittimesi on valittu tulostimeksi.
| Valitse Size (Koko) -asetukseksi A4.
| Valitse Source (Lähde) -asetukseksi CD/DVD.
| Valitse Orientation (Suunta) -asetukseksi Portrait (Pysty).
| Käynnistä tulostinohjain valitsemalla Properties (Ominaisuudet).
| Valitse Media Type (Tulostusmateriaali) -asetukseksi CD/DVD tai CD/DVD Premium Surface.
| Säädä muita asetuksia omien tarpeidesi mukaan.
| Sulje tulostinohjain valitsemalla OK.
| Tulosta tiedot valitsemalla OK.
Alkuun Tulostaminen CD- tai DVD-levylle Mac OS X -järjestelmässä Perusasetusten määrittäminen
| Valitse File (Tiedosto) -valikosta Print (Tulosta). Näyttöön tulee Print (Tulosta) -valintaikkuna.
| Osoita Select Printer (Valitse tulostin) -painiketta.
| Valitse tulostimesi tulostinluettelosta.
| Valitse Media Type (Tulostusmateriaali) -asetukseksi CD/DVD tai CD/DVD Premium Surface.
| Valitse Test Print Pattern (Testitulostuskuvio) -asetukseksi None (Ei mitään) ja valitse Print (Tulosta).
| Huomautus:
Jos valitset Media Type (Tulostusmateriaali) -asetukseksi CD/DVD Premium Surface (CD/DVD-erikoispinta) Print (Tulosta) -valintataulussa ja käytät korkealuokkaista CD- tai DVD-levyä, voit luoda hyvälaatuisia etikettejä. Anna CD- ja DVD-levyjen kuivua kunnolla, ennen kuin käytät niitä tai kosketat tulostettua pintaa. Jos Media Type (Tulostusmateriaali) -asetukseksi on valittuna CD/DVD Premium Surface (CD/DVD-erikoispinta), CD- tai DVD-levyjen kuivuminen kestää kauemmin kuin jos asetuksena olisi ollut CD/DVD. Anna CD/DVD Premium Surface (CD/DVD-erikoispinta) -asetuksella tulostettujen CD- tai DVD-levyjen kuivua 24 tuntia. Jos tulostuskohta on kohdistettu väärin, voit tehdä muutoksia EPSON Print CD:n avulla. Lisätietoja on EPSON Print CD:n ohjeessa. Jos muste tahriintuu, säädä värikylläisyyttä. Katso lisätietoja EPSON Print CD -ohjeesta. Kun olet lopettanut CD- tai DVD-levyille tulostamisen, poista CD/DVD-lokero ja sulje CD/DVD-ohjain.
Lisäasetusten määrittäminen Tulostinohjaimen avulla voit määrittää mutkikkaampia asetuksia.
| Napsauta File (Tiedosto) -valikosta Print (Tulosta). Näyttöön tulee Print (Tulosta) -valintaikkuna.
| Osoita Select Printer (Valitse tulostin) -painiketta.
| Valitse tulostimesi tulostinluettelosta.
| Avaa Page Setup (Arkin määrittely) -valintataulu Manual Print (Manuaalinen tulostus) -painikkeella.
| Näyttöön tulee seuraava valintaikkuna. Valitse OK.
| Varmista, että oma kirjoittimesi on valittu Format for (Määritä tulostimelle) -asetukseksi.
| Valitse Size (Koko) -asetukseksi A4.
| Valitse Orientation (Suunta) -asetukseksi Portrait (Pysty).
| Avaa Print (Tulosta) -valintataulu valitsemalla OK
| Varmista, että oma kirjoittimesi on valittu Printer (Tulostin) -asetukseksi.
| Valitse Print Settings (Tulostusasetukset).
| Valitse Media Type (Tulostusmateriaali) -asetukseksi CD/DVD tai CD/DVD Premium Surface.
| Säädä muita asetuksia omien tarpeidesi mukaan ja valitse Print (Tulosta).
Alkuun |