| Alkuun > Vianmääritys Tulostusnopeuden lisääminen Yleisiä vihjeitä Speed & Progress (Nopeus ja Edistyminen) -asetusten valinta (Windows) Voit valita asetukset, jotka lisäävät tulostimen tulostusnopeutta, noudattamalla tämän kohdan ohjeita. Yleisiä vihjeitä Vastaavasti kuin tulostamiseen suurella tarkkuudella tarvitaan enemmän käsittelyaikaa kuin tulostamiseen pienellä tarkkuudella, väritulostus kestää mustavalkotulostusta kauemmin. Tämä johtuu siitä, että värillinen asiakirja sisältää paljon enemmän tietoja kuin mustavalkoinen asiakirja. Siksi on tärkeää käyttää värejä harkitusti silloin, kun haluat tulostaa nopeasti. Tulostusnopeutta voi olla mahdollista lisätä säätämällä muita tulostusasetuksia tai muuttamalla toimintaympäristöä silloin, kun asiakirjassa — esimerkiksi värivalokuvia sisältävässä asiakirjassa — on käytettävä mahdollisimman suurta tulostustarkkuutta ja paljon värejä. Ota huomioon, että joidenkin asetusten muuttaminen tulostusnopeuden lisäämiseksi voi huonontaa tulostuslaatua. Seuraavassa taulukossa on lueteltu tekijät, jotka vaikuttavat tulostusnopeuteen ja tulostuslaatuun.
Tulostuslaatu Tulostusnopeus | Alhaisempi Nopeampi | Korkeampi Hitaampi
Tulostimen asetukset | Paper & Quality Options (Paperi- ja laatuasetukset) (Windows), Print Quality (Tulostuslaatu) (Macintosh) | Economy (Musteen säästö), Normal (Normaali) | Photo (Valokuva)
High Speed (Nopea tulostus) | On (Käytössä) | Off (Ei käytössä)
Kuvan ominaisuudet | Kuvan koko | Pieni | Suuri
Tarkkuus | Pieni | Suuri
Alla olevassa taulukossa esitetyt tekijät vaikuttavat vain tulostusnopeuteen.
Tulostusnopeus | Nopeampi | Hitaampi
Tulostimen asetukset | Orientation (Suunta) | Portrait (Pysty) | Landscape (Vaaka)
Grayscale (Harmaasävyt) | On (Käytössä) | Off (Ei käytössä)
Color (Väri)** | Grayscale (Harmaasävyt) | Väri
Mirror Image (Peilikuva)* | Off (Ei käytössä) | On (Käytössä)
Edge smoothing* (Sileä reuna) | Off (Ei käytössä) | On (Käytössä)
Photo Enhance | Off (Ei käytössä) | On (Käytössä)
Fast Feed* (Pikasyöttö) | On (Käytössä) | Off (Ei käytössä)
Collate* (Lajittele) | Off (Ei käytössä) | On (Käytössä)
Reverse Order* (Käänteinen) | Off (Ei käytössä) | On (Käytössä)
Laitteistoresurssit | Järjestelmän nopeus | Nopeampi | Hitaampi
Vapaa kiintolevytila | Suuri | Pieni
Käytettävissä oleva muisti | Suuri | Pieni
Ohjelmiston tila | Käynnissä olevien sovellusten määrä | Yksi | Useita
* Vaihtelee tulostinohjelmiston ja sovelluksen mukaan. ** Vaihtelee tulostusmateriaalin mukaan. Alkuun Speed & Progress (Nopeus ja Edistyminen) -asetusten valinta (Windows) Speed & Progress (Nopeus ja edistyminen) -ikkunassa olevilla asetuksilla voidaan kasvattaa tulostusnopeutta. Valitse tulostimen ohjelmiston Maintenance (Huolto) -ikkunassa oleva Speed & Progress (Nopeus ja edistyminen) -painike. Näyttöön tulee seuraava näkymä. High Speed Copies (Pikakopiot) Voit tulostaa asiakirjasta useita kopioita nopeasti valitsemalla High Speed Copies (Pikakopiot). Kun tämä vaihtoehto on valittuna, tulostusta nopeutetaan käyttämällä kiintolevyä välimuistina tulostettaessa asiakirjasta useita kopioita. Show Progress Meter (Näytä edistymisosoitin) Voit tarkastella edistymisosoitinta aina tulostuksen yhteydessä valitsemalla Show Progress Meter (Näytä edistymisosoitin). Disable EPSON Status Monitor 3 (Poista EPSON Status Monitor 3 käytöstä) Valitse tämä valintaruutu, jos haluat poistaa käytöstä tulostimen tilan seurannan EPSON Status Monitor 3:lla. Always spool RAW datatype (Käytä RAW-tietotyyppiä) (Windows XP ja 2000) Valitse Always spool RAW datatype (Käytä RAW-tietotyyppiä) -valintaruutu, jos haluat Windows NT -asiakaskoneiden käyttävän asiakirjojen taustatulostuksessa RAW-muotoa EMF (metatiedosto) -muodon asemesta (Windows NT -sovelluksissa käytetään oletusasetuksena EMF-muotoa). Voit valita tämän vaihtoehdon myös, jos EMF-tyyppiset asiakirjat eivät tulostu oikein tai jos tietokoneessasi ei ole tarpeeksi muistia tai kiintolevytilaa.
| Huomautus:
RAW-tietojen taustatulostuksen yhteydessä edistymisosoitinikkunan tiedot eivät välttämättä vastaa tulostustyön etenemistä.
Page Rendering Mode (Sivun rasterointi -tila) (Windows XP ja 2000) Valitse tämä valintaruutu, jos tulostusnopeus on äärimmäisen hidas tai jos tulostuspää pysähtyy muutamaksi minuutiksi kesken tulostuksen.
| Huomautus:
Tätä toimintoa käytettäessä saattaa esiintyä seuraavia ongelmia: Edistymisosoitinikkunan tiedot eivät välttämättä vastaa tulostustyön etenemistä. Tulostuksen alkaminen saattaa kestää pitkään.
Print as Bitmap (Tulosta bittikarttana) (Windows XP ja 2000) Valitse tämä valintaruutu, jos tulostusnopeus on äärimmäisen hidas tai jos tulostuspää pysähtyy muutamaksi minuutiksi kesken tulostuksen. Kokeile tätä vaihtoehtoa, jos ongelma ei ratkea, käyttämällä Always spool Raw datatype (Käytä RAW-tietotyyppiä)- ja Page Rendering Mode (Sivun rasterointi -tila) -vaihtoehtoja. Monitoring Preferences (Tilanvalvonta-asetukset) Voit muuttaa EPSON Status Monitor 3 -apuohjelman asetuksia Monitoring Preferences (Tilanvalvonta-asetukset) -ikkunassa. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkissa olevaa pikakuvaketta ja valitse sitten Monitoring Preferences (Tilanvalvonta-asetukset). Voit valita seuraavassa taulukossa luetellut asetukset:
Select Notification (Valitse ilmoitustapa) | Tässä kohdassa voit määrittää virheilmoitustavan nykyiset asetukset. Valitse niiden virhetyyppien valintaruudut, joiden ilmaantuessa haluat saada ilmoituksen näyttöön. Voit palauttaa kaikkien Select Notification (Valitse ilmoitustapa) -asetusten oletusasetukset valitsemalla Default (Oletus) -painikkeen.
Select Shortcut Icon (Valitse pikakuvake) | Voit sijoittaa Windowsin tehtäväpalkkiin pikakuvakkeen valitsemalla Shortcut Icon (Pikakuvake) -valintaruudun ja valitsemalla haluamasi kuvakkeen. Voit käynnistää EPSON Status Monitor 3 -apuohjelman napsauttamalla pikakuvaketta ja käynnistää tulostimen apuohjelmia napsauttamalla kuvaketta hiiren kakkospainikkeella.
Allow monitoring of shared printers (Salli jaettujen tulostimien tilanvalvonta) | Voit sallia jaetun tulostimen tilanvalvonnan muille tietokoneille valitsemalla tämän valintaruudun.
Alkuun |