| Alkuun > Muistikortin käyttäminen tulostimessa Kopioiminen muistikortilta Varotoimet muistikortilta kopioitaessa Tuetut muistikortit Valokuvatiedostoja koskevat vaatimukset Muistikortin asettaminen Valokuvatiedostojen kopioiminen tietokoneeseen Valokuvatiedostojen kopioiminen muistikortille Varotoimet muistikortilta kopioitaessa Muista seuraavat asiat, kun kopioit valokuvia muistikortin ja tietokoneen välillä: Lue käsittelyohjeet muistikortin ja mahdollisesti käyttämäsi sovittimen mukana tulleista ohjeista. Älä poista muistikorttia tulostimesta tai sammuta tulostinta, jos muistikortin valo vilkkuu, tai tietoja voi kadota. Varmista, että muistikortin kirjoitussuojaus ei ole käytössä. Monissa muistikorteissa on suojakytkin tai -sinetti. Älä kopioi valokuvia muistikortille, kun tulostat kortilta. Tulostimen näytössä muistikortin tila ei päivity sen jälkeen, kun olet kopioinut valokuvia muistikortille tai poistanut valokuvia siltä. Voit päivittää näytön tiedot odottamalla, kunnes muistikortin valo lopettaa vilkkumisen, sitten poistamalla muistikortin ja lataamalla sen uudelleen. Kun valitset muistikortilla olevia valokuvia EPSON File Managerilla, älä poista muistikorttia, ennen kuin olet sulkenut File Managerin. Alkuun Tuetut muistikortit Voit käyttää tulostimessasi seuraavia muistikortteja:
CompactFlash | MagicGate Memory Stick
Memory Stick | Memory Stick PRO
Memory Stick Duo* | Microdrive
MultiMediaCard | SD Card
SmartMedia | miniSD Card**
xD-Picture Card | Memory Stick PRO Duo*
MagicGate Memory Stick Duo* | xD-Picture Card Type M
* Vaatii sovittimen.
| Huomautus:
Katso tulostimen muistikorttipaikkoihin sopivien muistikorttien määritykset alla olevasta taulukosta
Alkuun Valokuvatiedostoja koskevat vaatimukset Tulostimesi tukee kuvatiedostoja, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:
Digitaalikameran tiedostojärjestelmä | DCF-yhteensopiva (Design rule for Camera File system -standardi)
Tiedostomuoto | DCF-yhteensopivalla digitaalisella kameralla otettu JPEG- tai TIFF-kuva (tukee Exif-versiota 2.1/2.2/2.21)
Kuvan koko | 80 × 80 - 9200 × 9200 kuvapistettä
Tiedostojen määrä | Enintään 999
| Huomautus:
Kaksitavuisia merkkejä sisältäviä tiedostonimiä ei tueta tulostettaessa suoraan muistikortilta.
Alkuun Muistikortin asettaminen
| Kytke tulostimeen virta.
| Avaa muistikorttipaikan kansi.
| Jos asetat Memory Stick Duo-, Memory Stick PRO Duo-, miniSD Card- tai MagicGate Memory Stick Duo -muistikortin, aseta kortti sovittimeen.
| Aseta muistikortti paikalleen siten, että kortin yläpuoli on oikealle, kuten alla olevassa kuvassa esitetään. Sulje sitten muistikorttipaikan kansi.
Compact Flash/Microdrive | Memory Stick/ Memory Stick PRO/ MagicGate Memory Stick/ Memory Stick Duo/ MultiMediaCard/ SD Card/ miniSD Card/ Memory Stick PRO Duo/ MagicGate memory Stick Duo | SmartMedia/ xD-Picture Card/ xD-Picture Card Type M
| Varoitus:
Aseta muistikortti vain yllä esitetyllä tavalla tai tulostin, muistikortti tai molemmat voivat vaurioitua. Jos asetat kortin väärin, näytöllä näkyy virhesanoma. Valitse Cancel (Peruuta), poista muistikortti ja aseta se oikein paikalleen. Aseta vain yksi muistikortti kerrallaan. Poista muistikortti, ennen kuin asetat uuden kortin. Muista aina sulkea muistikorttipaikan kansi. Se suojelee muistikorttia staattiselta sähköltä. Jos kosketat korttipaikassa olevaa muistikorttia, tulostin voi toimia väärin.
| Huomautus:
Kun asetat muistikortin paikalleen, näyttöön tulee sanoma "A memory card has been inserted. Counting images" (Muistikortti on asetettu. Lasketaan kuvien määrä).
Alkuun Tiedostojen kopioiminen tietokoneeseen
| Varmista, että tulostimen virta on kytkettynä ja että muistikortti on paikallaan.
| Windows XP: Valitse Start (Käynnistä) ja My Computer (Oma tietokone).
Windows Me, 2000 tai 98: Kaksoisnapsauta työpöydällä näkyvää My Computer (Oma tietokone) -kuvaketta.
| Kaksoisnapsauta siirrettävän levyn kuvaketta, valitse sitten kansio, johon kuvatiedostot on tallennettu.
|  | Huomautus:
Jos et ole määrittänyt levyn tunnistetta, se näkyy kuten levyaseman nimi. Jos et ole määrittänyt levyn tunnistetta, levyaseman nimenä on siirrettävä levy (Windows XP).
| Valitse valokuvatiedostot, jotka haluat kopioida, ja vedä ne tietokoneen kiintolevyllä olevaan kaksioon.
Alkuun Tiedostojen tallentaminen muistikortille Ennen kuin asetat muistikortin, varmista, että kirjoitussuojauskytkin tai -sinetti on asetettu niin, että muistikortille voi kirjoittaa.
| Huomautus:
Kun olet kopioinut valokuvan muistikortille Macintosh-tietokoneesta, vanha digitaalinen kamera ei ehkä pysty lukemaan muistikorttia.
| Varmista, että tulostimen virta on kytkettynä ja että muistikortti on paikallaan.
| Windows XP: Valitse Start (Käynnistä) ja My Computer (Oma tietokone).
Windows Me, 98 tai 2000: Kaksoisnapsauta työpöydällä näkyvää My Computer (Oma tietokone) -kuvaketta.
| Kaksoisnapsauta siirrettävän levyn kuvaketta ja valitse sitten kansio, johon haluat tallentaa valokuvatiedostot.
|  | Huomautus:
Jos et ole määrittänyt levyn tunnistetta, se näkyy kuten levyaseman nimi. Jos et ole määrittänyt levyn tunnistetta, levyaseman nimenä on siirrettävä levy (Windows XP).
| Valitse tietokoneen kiintolevyltä kansio, joka sisältää kopioitavat valokuvatiedostot. Valitse sitten valokuvatiedostot ja vedä ne muistikortilla olevaan kansioon.
|  | Huomautus:
Tulostimen näytön osoittama valokuvien määrä ei muutu, kun kopioit valokuvia muistikortille. Poista kortti ja aseta se sitten takaisin, jos haluat nähdä valokuvien todellisen määrän.
Alkuun |