| Alkuun > Tulostaminen käyttämällä erikoisasetteluvaihtoehtoja Tulostaminen käyttämällä Pages Per Sheet (Sivuja arkilla) -asetusta Tulostinasetukset Windows-käyttöjärjestelmässä Tulostinasetukset Mac OS X -käyttöjärjestelmässä Pages Per Sheet (Sivuja arkilla) -asetuksella voit tulostaa kaksi tai neljä sivua yhdelle arkille.
| Huomautus:
Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä yhdessä reunattoman tulostuksen kanssa.
Tulostinasetukset Windows-käyttöjärjestelmässä
| Avaa tulostinasetukset.
| Tulostinohjaimen käynnistäminen Windows-käyttöjärjestelmässä
| Valitse Main (Päävalikko) -välilehti ja valitse jokin seuraavista Quality Option (Laatuasetus) -asetuksista:
| Draft (Vedos) tulostaa karkeita vedoksia, joiden tulostuslaatu on heikko Text (Teksti) pelkkää tekstiä sisältävien sivujen tulostamiseen Text & Image (Teksti & kuva) tuottaa korkeampilaatuisia tulosteita sivuista, joilla on tekstiä ja kuvia Photo (Valokuva) tuottaa hyvälaatuisia tulosteita nopeasti Best Photo (Tarkka valokuva) takaa parhaan tulostuslaadun
| Valitse Source (Lähde) -asetukseksi Sheet (Arkki).
| Valitse asianmukainen Type (Tyyppi) -asetus.
| Sopivan Media Typen (Tulostusmateriaali) valitseminen
| Valitse Size (Koko) -asetukseksi käyttämäsi paperin koko.
| Voit määrittää tulosteen suunnan valitsemalla Portrait (Pysty) tai Landscape (Vaaka).
| Napsauta Page Layout (Sivun asettelu) -välilehteä, valitse Multi-Page (Monisivuinen) ja valitse sitten Pages Per Sheet (Sivuja arkilla).
| Määritä seuraavat Pages Per Sheet Printing (Sivuja arkilla -tulostus) -asetukset:
2, 4 | Yhdelle arkille tulostetaan kaksi tai neljä sivua.
Print Page Borders (Tulosta sivun reunaviivat) | Jokaisen arkille tulostettavan sivun ympärille tulostetaan kehys.
Page Order (Sivujärjestys) | Järjestys, jossa sivut tulostetaan arkille. Jotkin asetukset eivät ehkä ole käytössä Main (Yleiset) -näkymän Orientation (Suunta) -asetuksen mukaan.
| Sulje tulostinasetusikkuna valitsemalla OK.
Tulosta yllä mainittujen toimenpiteiden jälkeen yksi testiarkki ja tarkista lopputulos ennen kuin tulostat koko työn. Alkuun Tulostinasetukset Mac OS X -käyttöjärjestelmässä
| Avaa Page Setup (Arkin määrittely) -valintataulu.
| Tulostinohjaimen käynnistäminen Mac OS X -käyttöjärjestelmässä
| Valitse asianmukainen Format for (Määritä tulostimelle) -asetus.
| Valitse asianmukaiset Paper Size (Paperikoko)- ja Orientation (Suunta) -asetukset.
| Sulje Page Setup (Arkin määrittely) -valintaikkuna napsauttamalla OK.
| Avaa Print (Tulosta) -valintataulu.
| Tulostinohjaimen käynnistäminen Mac OS X -käyttöjärjestelmässä
| Valitse Printer (Tulostin) -asetus, joka vastaa vaiheessa 2 valitsemaasi Format for (Määritä tulostimelle) -asetusta. Määritä sitten Copies & Pages (Kopiot ja sivut) -asetukset.
| Valitse valikosta Layout (Asemointi).
| Valitse seuraavista asetuksista:
Pages per Sheet (Sivuja arkilla) | Yhdelle arkille tulostetaan useita sivuja. Voit valita arvoksi 1, 2, 4, 6, 9 tai 16.
Layout Direction (Asemointisuunta) | Järjestys, jossa sivut tulostetaan arkille.
Border (Reunus) | Jokaisen arkille tulostettavan sivun ympärille tulostetaan kehys. Voit valita asetukseksi None (Ei mitään), Single hairline (Hiusviiva), Single thin line (Ohut viiva), Double hairline (Kaksi hiusviivaa) tai Double thin line (Kaksi ohutta viivaa).
| Valitse valikosta Print Settings (Tulostusasetukset).
| Valitse asianmukaiset Media Type (Tulostusmateriaali)-, Color (Väri)- ja Mode (Tila) -asetukset. Lisätietoja Print Settings (Tulostusasetukset) -vaihtoehdosta on käytönaikaisessa ohjeessa.
| Sopivan Media Typen (Tulostusmateriaali) valitseminen
Tulosta yllä mainittujen toimenpiteiden jälkeen yksi testiarkki ja tarkista lopputulos ennen kuin tulostat koko työn. Alkuun |