| Alkuun > Vianmääritys Paperinsyöttöön liittyvät ongelmat Paperinsyöttö tulostimeen ei onnistu Tulostimeen syötetään monta paperia kerrallaan Paperitukokset Paperi on ladattu väärin Tuloste ei poistu kokonaan tulostimesta tai on rypistynyt CD- ja DVD-levylokero työntyy ulos, kun CD- tai DVD-tulostustyö lähetetään CD/DVD-lokero ei työnny ulos oikein CD- tai DVD-levyn tulostamisen jälkeen Paperinsyöttö tulostimeen ei onnistu Poista paperipino ja varmista seuraavat asiat: Paperi ei ole käpristynyttä tai taittunutta. Paperi ei ole liian vanhaa. Lisätietoja on paperin mukana toimitetuissa ohjeissa. Paperipino mahtuu vasemman reunaohjaimen sisäpuolella olevan nuolimerkin alapuolelle. Tulostimeen ei ole ladattu liikaa tulostusmateriaalia. Lisätietoja on kohdassa Tulostimeen mahtuvien Epson-erikoismateriaalien määrä Tulostimessa ei ole paperitukoksia. Jos laitteessa on paperitukos, poista se. Lisätietoja on kohdassa Paperitukokset. Mustekaseteissa on mustetta. Jos kasetti on tyhjä, vaihda uusi mustekasetti. Lisätietoja on kohdassa Mustekasetin vaihtaminen. Paperin mukana toimitettuja erityisohjeita on noudatettu. Lataa paperi uudelleen tulostimeen. Lisätietoja on kohdassa Paperin lataaminen Alkuun Tulostimeen syötetään monta paperia kerrallaan Varmista, että paperipino mahtuu vasemman reunaohjaimen sisäpuolella olevan nuolimerkin alapuolelle. Varmista, että vasen reunaohjain on kiinni paperinipun vasemmassa reunassa. Varmista, että paperi ei ole rypistynyt tai taittunut. Jos paperi ei ole tasainen, tasoita se tai taivuta sitä varovasti vastakkaiseen suuntaan, ennen kuin lataat sen tulostimeen. Poista paperinippu tulostimesta ja varmista, että paperi ei ole liian ohutta. Lisätietoja on kohdassa Paperi. Erota arkit toisistaan ilmaamalla paperinippu ja lataa paperi uudelleen tulostimeen. Jos tiedostosta tulostuu liian monta kopiota, tarkista Copies (Kopioita) -asetus Page Layout (Sivun asettelu) -ikkunasta (Windows) tai Print (Tulosta) -valintaikkunasta (Macintosh) ja sovelluksesta. Lisätietoja on käytönaikaisessa ohjeessa. Alkuun Paperitukokset Poista tukoksen aiheuttava paperi painamalla Start(Aloita) -painiketta. Jos häiriö ei poistu, katkaise tulostimesta virta, avaa tulostimen kansi ja poista kaikki sisällä oleva paperi mukaan lukien repeytyneet palaset. Lataa sitten uutta paperia ja jatka tulostusta painamalla aloituspainiketta.
| Huomautus:
Jos tulostimeen juuttuneen paperin tai vieraan esineen poistaminen ei onnistu helposti, älä yritä poistaa sitä käyttämällä voimaa äläkä pura tulostinta. Ota tässä tapauksessa yhteyttä jälleenmyyjään.
Jos paperitukoksia tulee usein, varmista seuraavat asiat: Paperi on sileää eikä käpristynyttä tai rypistynyttä. Käyttämäsi paperi on laadukasta. Paperi on asetettu arkinsyöttölaitteeseen niin, että sen tulostuspuoli osoittaa ylöspäin. Paperinippua leyhyteltiin ennen sen lataamista tulostimeen. Paperinipun pinta ei ulotu vasemman reunaohjaimen nuolimerkinnän yläpuolelle. Tulostimeen ei ole ladattu liikaa paperia. Lisätietoja on kohdassa Tulostimeen mahtuvien Epson-erikoismateriaalien määrä Vasen reunaohjain on kiinni paperinipun vasemmassa reunassa. Tulostin on sijoitettu tasaiselle, tukevalle alustalle, joka on joka suuntaan tulostinta leveämpi. Tulostin ei toimi oikein, jos se on vinossa. Alkuun Paperi on ladattu väärin Jos olet ladannut paperin liian syvälle tulostimeen, tulostin ei pysty ottamaan paperia oikein. Sammuta tulostin ja poista paperi varovasti. Käynnistä tulostin ja lataa paperi uudelleen oikein. Alkuun Tuloste ei poistu kokonaan tulostimesta tai on rypistynyt Jos tuloste ei poistu kokonaan tulostimesta, paina Start (Aloita) -painiketta, avaa tulostimen kansi ja poista paperi. Tarkista lisäksi sovelluksen tai tulostimen Paper Size (Paperikoko) -asetus. Lisätietoja on käytönaikaisessa ohjeessa. Jos tuloste on rypistynyt, paperi saattaa olla kosteaa tai liian ohutta. Lataa tulostimeen uusi paperinippu.
| Huomautus:
Säilytä käyttämätöntä paperia kuivassa paikassa alkuperäisessä pakkauksessaan.
Alkuun CD- ja DVD-levylokero työntyy ulos, kun CD- tai DVD-tulostustyö lähetetään Jos lokero tulee ulos, kun aloitat CD/DVD-tulostustyön, tulostin ei ole valmiina. Odota, kunnes näyttöön tulee sanoma, joka ilmoittaa, että tulostin on valmiina. Aseta sitten lokero uudelle paikalleen ja paina Start (Aloita) -painiketta. Alkuun CD/DVD-lokero ei työnny ulos oikein CD- tai DVD-levyn tulostamisen jälkeen Poista CD/DVD-lokero varovaisesti ja paina sitten Start (Aloita) -painiketta. Alkuun |