| Alkuun > Vianmääritys Muut tulostusongelmat Virheelliset tai käsittämättömät merkit Virheelliset reunukset Käänteinen kuva Tulostuu tyhjiä sivuja Tulosteessa on tahroja Tulostus on liian hidasta Paperin syöttö- ja poistotoiminnon käyttäminen Virheelliset tai käsittämättömät merkit Varmista, että olet valinnut oikean tulostimen ja tulostinohjaimen. Valitse tulostin oletustulostimeksi (Windows). Poista keskeytyneet tulostustyöt Spool Manager -apuohjelmasta (Windows Me/98). Lisätietoja on kohdassa Tulostuksen peruuttaminen. Kytke tulostimen ja tietokoneen virta pois päältä. Varmista, että tulostimen kaapeli on kunnolla paikallaan. Poista tulostinohjaimen asennus ja asenna se uudestaan. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen Alkuun Virheelliset reunukset Tarkista sovelluksessa määritetty reunusasetus. Varmista, että reunukset ovat sivun tulostusalueella. Lisätietoja on kohdassa Tulostusalue. Tarkista tulostimen asetukset Main (Yleiset) -ikkunasta (Windows) tai Page Setup (Arkin määrittely) -valintaikkunasta (Macintosh). Varmista, että asetukset vastaavat tulostimeen ladatun paperin kokoa. Lisätietoja on käytönaikaisessa ohjeessa. Jos tulostat käyttämällä Borderless (Reunaton) -ominaisuutta ja tulosteeseen tulee marginaaleja, tarkista alkuperäinen kuvatiedosto. Digitaalikamerasi saattaa lisätä reunat automaattisesti, jotta kuvasuhde pysyy oikeana. Poista tulostinohjaimen asennus ja asenna se uudestaan. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen Alkuun Käänteinen kuva Poista tulostinohjaimen Mirror Image (Tulosta peilikuvana) -valintaruudun valinta tai poista “Mirror Image” (Peilikuva) -asetuksen valinta sovelluksessa. Lisätietoja on tulostinohjaimen tai sovelluksen käytönaikaisessa ohjeessa. Poista tulostinohjaimen asennus ja asenna se uudestaan. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen Alkuun Tulostuu tyhjiä sivuja Varmista, että olet valinnut oikean tulostimen ja tulostinohjaimen. Valitse tulostin oletustulostimeksi (Windows). Tarkista tulostimen asetukset Main (Yleiset) -ikkunasta (Windows) tai Page Setup (Arkin määrittely) -valintaikkunasta (Macintosh). Varmista, että asetukset vastaavat tulostimeen ladatun paperin kokoa. Lisätietoja on käytönaikaisessa ohjeessa. Puhdista tukkeutuneet suuttimet suorittamalla Head Cleaning (Tulostuspäiden puhdistus) -apuohjelma. Lisätietoja on kohdassa Tulostuspäiden puhdistaminen Poista tulostinohjaimen asennus ja asenna se uudestaan. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen Kun olet kokeillut vähintään yhtä esitetyistä ratkaisuista, tarkista tulostimen toiminta suorittamalla tulostimen toimintatesti. Lisätietoja on kohdassa Tulostimen toimintatestin suorittaminen. Alkuun Tulosteessa on tahroja Jos paperi on käpristynyt, yritä oikaista se. Poista valinta tulostinohjelmiston Advanced (Lisäasetukset) -asetuksien High Speed (Nopea tulostus)-valintaruudusta. Lisätietoja on käytönaikaisessa ohjeessa. Lataa ja poista tavallista paperia useita kertoja. Jos ongelma ei poistu, mustetta on voinut valua tulostimen sisälle. Puhdista tulostimen sisäosa puhtaalla ja pehmeällä kankaalla. Lisätietoja on kohdassa Tulostimen puhdistaminen Valitse Printer and Option Information (Tulostimen ja lisävarusteiden tiedot) -ikkunasta (Windows) tai Extension Setting (Laajennusasetus) -valintataulusta (Mac OS X) Paksu paperi ja kirjekuoret. Lisätietoja on käytönaikaisessa ohjeessa. Poista tulostinohjaimen asennus ja asenna se uudestaan. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen Alkuun Tulostus on liian hidasta Varmista, että tulostinohjaimen Paper Type (Paperityyppi) - tai Media Type (Tulostusmateriaali) -kohtaan valittu asetus vastaa tulostimeen ladattua paperia. Lisätietoja on kohdassa Sopivan Media Typen (Tulostusmateriaali) valitseminen Poista kaikki räätälöidyt asetukset ja valitse Quality (Laatu) -asetuksiksi Text (Teksti) -asetukset (Windows). Poista kaikki räätälöidyt asetukset ja valitse tulostimen Mode (Tila) -asetuksiksi Automatic (Automaattinen) (Macintosh) ja siirrä liukusäädin kohtaan Speed (Nopeus). Lisätietoja on käytönaikaisessa ohjeessa. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen käynnistäminen Windows-käyttöjärjestelmässä. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen käynnistäminen Mac OS X -käyttöjärjestelmässä Sulje kaikki sovellukset, joita et käytä. Poista tulostinohjaimen asennus ja asenna se uudestaan. Jos mikään yllä olevista ohjeista ei auttanut ongelman ratkaisuun, katso lisätietoja seuraavasta kohdasta: Tulostusnopeuden lisääminen Alkuun Paperin syöttö- ja poistotoiminnon käyttäminen Syötä paperi ja puhdista sisäpuolella oleva rulla.
| Aseta lokeroon useita A4-kokoisia paperiarkkeja.
| Avaa Setup (Asetukset) -valikko painamalla ohjauspaneelin Setup (Asetukset) -painiketta.
| Valitse Paper Feed/Paper Eject (Paperin syöttö/Paperin poisto) painamalla - tai -painiketta ja paina -painiketta.
| Paina OK -painiketta ja noudata nestekidenäytön ohjeita.
| Toista vaiheita 2–4 tarpeen mukaan.
Alkuun |