| Página Inicial > Manuseamento de Papel Utilizar Papel Especial Capacidade de alimentação dos papéis especiais Epson Guardar papel fotográfico EPSON Pode obter bons resultados com a maioria dos tipos de papel normal. No entanto, os papéis com revestimento proporcionam impressões de qualidade superior porque absorvem menos tinta. A Epson disponibiliza papéis especiais concebidos para as tintas utilizadas nas impressoras de jacto de tinta Epson e recomenda a sua utilização para garantir resultados de elevada qualidade.
| Papel
Quando utilizar papel especial Epson, leia as folhas de instruções incluídas na embalagem e tenha em atenção as indicações apresentadas em seguida.
| Nota:
Coloque o papel no alimentador com a face a ser impressa voltada para cima. Normalmente, a face imprimível do papel é mais branca ou mais brilhante. Para mais informações, consulte as folhas de instruções fornecidas com o papel. Alguns tipos de papéis têm cantos cortados para ajudar a identificar a posição correcta da folha. Se o papel estiver enrolado, alise-o ou enrole-o ligeiramente no sentido contrário antes de o alimentar. Se imprimir em papel enrolado, a impressão pode ficar esborratada.
Capacidade de alimentação dos papéis especiais Epson Para saber qual a capacidade de alimentação dos papéis especiais Epson e de outros suportes, consulte a tabela seguinte.
Papel | Capacidade de alimentação
Papel Normal Premium Epson Papel Branco Brilhante Epson | Até 100 folhas
Papel Fotográfico Brilhante Premium Epson Papel Fotográfico Semibrilhante Premium Epson Papel Mate - Gramagem Elevada Epson Papel Mate de Dupla Face Epson Papel Fotográfico Económico Epson Papel Fotográfico Epson Papel Fotográfico Extra Brilhante Epson | Até 20 folhas
Papel Autocolante de Qualidade Fotográfica Epson Autocolantes Fotográficos Epson Papel de Transferência Epson | Uma folha de cada vez
Topo Guardar papel fotográfico EPSON Volte a colocar o papel não utilizado na embalagem original, assim que terminar a impressão. A Epson recomenda que guarde as impressões num saco de plástico hermeticamente fechado. Coloque o saco num local que não esteja sujeito a temperaturas elevadas, humidade ou luz solar directa. Topo |