| Startsida > Vanliga utskrifter Skriva ut på cd/dvd Information om cd/dvd-utskrift Öppna EPSON Print CD Sätta in cd/dvd-skivan Skriva ut på cd/dvd i Windows Skriva ut på cd/dvd i Mac OS X Med EPSON Print CD som levereras med skrivaren kan du skapa cd/dvd-etiketter. När du skapar cd/dvd-etiketterna kan du skriva ut på både 12-centimeters och 8-centimeters cd/dvd med den här skrivaren. Följ stegen nedan när du vill skriva ut på cd/dvd. När du skriver ut på cd/dvd bör du komma ihåg följande: Information om cd/dvd-utskrift Använd endast cd/dvd-skivor som uttryckligen lämpar sig för utskrift, märkta med till exempel "Printable on the label surface" eller "Printable with ink jet printers". Mer information om hur du hanterar cd/dvd-skivor samt riktlinjer för skrivning av data finns i dokumentationen för cd/dvd. Ett lägre värde för färgmättnaden används för att garantera utskriftskvaliteten när du skriver ut på cd/dvd i motsats till när du skriver ut på Epsons specialpapper. Skriv inte ut på cd/dvd-skivan innan du skrivit data till den. Om du gör det kan fingeravtryck, smuts eller repor på ytan orsaka fel vid skrivning. Prova att skriva ut på en ledig cd/dvd. Utskriftsytan är känslig direkt efter utskrift. Se till att cd- och dvd-skivorna får torka helt innan de används. Låt inte cd/dvd-skivan med utskriften torka i direkt solljus. Beroende på vilken typ av cd/dvd som används kan färgen smeta beroende på mättnadsgrad. Om ytan med utskriften känns klibbig även när den har torkat kanske mättnadsgraden är för hög. Ange i så fall en lägre mättnadsgrad i färgmättnadsinställningarna för EPSON Print CD. Fukt på utskriftsytan kan orsaka att färgen smetas ut. Om du ska skriva ut ett stort antal cd/dvd bör du först skriva ut på några lediga cd/dvd-skivor och sedan kontrollera utskriftsytan efter en dag. Om cd/dvd-facket eller den inre genomskinliga delen får bläck på sig torkar du omedelbart bort det. Att skriva ut flera gånger på samma cd/dvd förbättrar inte utskriftskvaliteten. Du kan ange utskriftsområde på en cd/dvd med EPSON Print CD. Ange att utskriftsområdet ska passa utskriftsområdet på den cd/dvd du skriver ut på. Kom ihåg att felaktiga inställnngar kan fläcka ned cd/dvd-facket, cd- eller dvd-skivan. Utskriftsområdet på en cd/dvd-skiva visas enligt nedan.
12-centimeters cd/dvd | 8-centimeters cd/dvd
Till början Öppna EPSON Print CD I Windows Öppna EPSON Print CD genom att dubbelklicka på ikonen EPSON Print CD på skrivbordet.
| Obs!
Om ikonen EPSON Print CD inte visas på skrivbordet klickar du på Start, pekar på Programs (Program) eller på All Programs (Alla program) och pekar på EPSON Print CD. Därefter klickar du på EPSON Print CD.
I Mac OS X Öppna EPSON Print CD genom att dubbelklicka på ikonen Macintosh HD (hårddiskens standardnamn), sedan på mappen Applications (Program), därefter på mappen EPSON Print CD och sedan på ikonen EPSON Print CD.
| Obs!
På hjälpmenyn finns anvisningar om hur du använder EPSON Print CD.
Till början Sätta in cd/dvd-skivan Följ stegen nedan när du sätter in cd/dvd-skivan i skrivaren.
| Anmärkning
Läs igenom följande avsnitt innan du sätter in cd/dvd-skivan. Information om cd/dvd-utskrift Se till att göra på följande sätt när du sätter in cd/dvd-skivan. Om du gör på något annat sätt kan informationen på skivan eller skrivaren skadas.
| Obs!
Innan du skriver ut på cd/dvd måste du rengöra rullen inuti skrivaren, genom att mata in och ut ett vanligt A4-papper.
| Kontrollera att skrivaren är påslagen.
|  | Anmärkning
Kontrollera att strömmen är påslagen innan du sätter in cd/dvd-facket. Annars går det inte att justera den automatiska utskriftspositionen efter att cd/dvd-facket har satts in.
| Öppna utmatningsfacket och cd/dvd-guiden.
| Placera cd/dvd-skivan i cd/dvd-facket med etiketten upp.
|  | Obs!
Använd en skiva i taget.
12-centimeters cd/dvd | 8-centimeters cd/dvd
Det är nödvändigt att använda en 8 centimeters adapter tillsammans med cd/dvd-facket för utskrift på 8-centimeters cd/dvd-skivor. Det finns tre utskjutande hakar på adaptern, två runda som sitter diagonalt mot varandra och en liten rektangulär hake. De runda hakarna passar i de halvcirkelformade hålen på cd/dvd-facket. Håll 8-centimeters cd/dvd-adaptern så att de runda hakarna passar in i hålen och för in adaptern i cd/dvd-facket om om den vore en cd-skiva. Den rektangulära haken ska passa in i fördjupningen överst eller underst på cd/dvd-facket. Om du vill ta bort adaptern skjuter du försiktigt uppåt på de runda hakarna.
|  | Anmärkning
Innan du placerar cd/dvd-skivan i facket ser du till så att inga främmande partiklar eller ämnen finns där eftersom de kan skada data på skivan. Se till att du använder det cd/dvd-fack som levererades med skrivaren. Om du använder ett annat cd/dvd-fack kan det uppstå mellanrum och utskriften blir då inte korrekt.
| När cd/dvd-skivan har satts in med den skrivbara sidan uppåt, sätter du försiktigt in cd/dvd-facket längs med sockeln på cd/dvd-guiden tills markeringarna på facket och guiden passar in i varandra.
Till början Skriva ut på cd/dvd i Windows Med EPSON Print CD kan du skriva ut bilder på cd/dvd. Följande instruktioner förklarar hur du skriver ut på en cd/dvd-skiva med EPSON Print CD. Göra grundläggande inställningar
| Klicka på Print (Skriv ut) på menyn File (Arkiv). Dialogrutan Print (Skriv ut) visas.
| Se till att din skrivare är markerad som skrivare.
| Välj CD/DVD eller CD/DVD Premium Surface som medietyp.
| Välj None (Ingen) som inställning för Print Confirmation Pattern (Bekräftelse av utskriftsmönster) och klicka sedan på Print (Skriv ut).
| Obs!
Om du väljer CD/DVD Premium Surface som medietypinställning i dialogrutan Printer Settings (Skrivarinställningar) och använder en cd/dvd-skiva av hög kvalitet kan du skapa cd/dvd-etiketter av hög kvalitet. Se till att cd- och dvd-skivorna får torka helt innan de används. Cd- och dvd-skrivor som du skriver ut på med CD/DVD Premium Surface som medietypinställning har längre torktid än de som har cd/dvd som medietypinställning. Torktiden för cd- och dvd-skivor med inställningen CD/DVD Premium Surface är ungefär 24 timmar. Om utskriftspositionen inte är korrekt efter utskrift justerar du den med EPSON Print CD. Mer information finns i hjälpen till EPSON Print CD. Om bläcket smetar justerar du färgmättnaden. Mer information finns i hjälpen till EPSON Print CD. När du är klar med utskriften tar du bort cd/dvd-facket och stänger cd/dvd-guiden.
Göra avancerade inställningar Du kan göra mer komplicerade inställningar med skrivardrivrutinen.
| Klicka på Print (Skriv ut) på menyn File (Arkiv). Dialogrutan Print (Skriv ut) visas.
| Klicka på knappen Manual Print (Manuell utskrift).
| Se till att din skrivare är markerad som inställning för namn.
| Välj A4 som storleksinställning.
| Välj CD/DVD som källa.
| Välj Portrait (Stående) som orientering.
| Klicka på Properties (Egenskaper) om du vill öppna skrivardrivrutinen.
| Välj CD/DVD eller CD/DVD Premium Surface som typ.
| Justera andra inställningar efter ditt sätt att arbeta.
| Klicka på OK om du vill stänga drivrutinen.
| Klicka på OK om du vill skriva ut data.
Till början Skriva ut på cd/dvd i Mac OS X Göra grundläggande inställningar
| Välj Print (Skriv ut) på menyn File (Arkiv). Dialogrutan Print (Skriv ut) visas.
| Klicka på knappen Select Printer (Välj skrivare).
| Välj skrivare i listan.
| Välj CD/DVD eller CD/DVD Premium Surface som medietyp.
| Välj None (Ingen) som inställning för Test Print Pattern (Testutskriftsmönster) och klicka sedan på Print (Skriv ut).
| Obs!
Om du väljer CD/DVD Premium Surface som medietypinställning i dialogrutan Print (Skriv ut) och använder en cd/dvd-skiva av hög kvalitet kan du skapa cd/dvd-etiketter av hög kvalitet. Se till att cd- och dvd-skivorna får torka helt innan de används. Cd- och dvd-skrivor som du skriver ut på med CD/DVD Premium Surface som medietypinställning har längre torktid än de som har cd/dvd som medietypinställning. Torktiden för cd- och dvd-skivor med inställningen CD/DVD Premium Surface är ungefär 24 timmar. Om utskriftspositionen inte är korrekt, justerar du den med EPSON Print CD. Mer information finns i hjälpen för EPSON Print CD. Om bläcket smetar justerar du färgmättnaden. Mer information finns i hjälpen till EPSON Print CD. När du är klar med utskriften tar du bort cd/dvd-facket och stänger cd/dvd-guiden.
Göra avancerade inställningar Du kan göra mer komplicerade inställningar med skrivardrivrutinen.
| Klicka på Print (Skriv ut) på menyn File (Arkiv). Dialogrutan Print (Skriv ut) visas.
| Klicka på knappen Select Printer (Välj skrivare).
| Välj skrivare i listan.
| Klicka på Manual Print (Manuell utskrift) om du vill öppna dialogrutan Page Setup (Utskriftsformat).
| Följande dialogruta visas. Klicka på OK.
| Se till att din skrivare är markerad som formatinställning.
| Välj A4 som pappersstorleksinställning.
| Välj Portrait (Stående) som orientering.
| Klicka på OK om du vill öppna utskriftsdialogrutan.
| Se till att din skrivare är markerad som inställning för skrivare.
| Välj Print Settings (Utskriftsinställningar).
| Välj CD/DVD eller CD/DVD Premium Surface som medietyp.
| Justera andra inställningar efter ditt sätt att arbeta och klicka på Print (Skriv ut).
Till början |