| Startsida > Pappershantering Ladda kuvert När du ska mata in kuvert i skrivaren gör du så här:
| Öppna pappersstödet och dra ut utmatningsbordet.
| Sänk ned utmatningsfacket och skjut ut enheten.
| Skjut vänster kantguide åt vänster.
| Mata in kuvert med kortänden först, med kuvertfliken nedåt och till vänster:
|  | Obs!
Tjockleken på kuverten och deras förmåga att vikas varierar. Om den totala tjockleken på bunten med kuvert överstiger 10 mm, trycker du på kuverten så att de plattas ut innan du matar in dem. Om utskriftskvaliteten blir sämre när du har fyllt på med en bunt kuvert, kan du pröva med att mata in ett kuvert i taget. Du kan mata in upp till 15 kuvert i taget i arkmataren. Använd inte kuvert som är böjda eller vikta. Platta till kuvertflikarna innan du lägger i dem. Platta till kuvertens framkant innan du lägger i dem. Använd inte alltför tunna kuvert eftersom de kan böjas under utskriften.
Mer information om hur du skriver ut finns i följande avsnitt. Se Skriva ut på kuvert |