| Startsida > Använda minneskort i skrivaren Kopiera från ett minneskort Särskilda åtgärder för att kopiera minneskort Minneskort som stöds Krav för fotofiler Sätta in ett minneskort Kopiera fotofiler till datorn Spara fotofiler på minneskortet Särskilda åtgärder för att kopiera minneskort Kom ihåg följande när du kopierar foton mellan minneskortet och datorn: Läs igenom riktlinjerna för hantering av minneskort och eventuell adapter i den medföljande dokumentationen. Mata inte ut minneskortet eller stäng av skrivaren medan minneskortlampan blinkar. Detta kan leda till att data går förlorade. Kontrollera att minneskortet inte är skrivskyddat. Vissa typer av minneskort är skrivskyddade. Kopiera aldrig foton till ett minneskort medan du skriver ut från minneskortet. Skrivarskärmen uppdaterar inte minneskortsinformationen när du har kopierat foton på kortet eller tagit bort foton från det. Om du vill uppdatera informationen väntar du tills minneskortlampan slutar blinka och matar ut och sätter in minneskortet igen. När du använder EPSON File Manager för att öppna foton på minneskortet får du inte ta bort minneskortet förrän File Manager är stängt. Till början Minneskort som stöds Du kan använda följande typer av minneskort med skrivaren:
CompactFlash | MagicGate Memory Stick
Memory Stick | Memory Stick PRO
Memory Stick Duo* | Microdrive
MultiMediaCard | SD Card
SmartMedia | miniSD Card*
xD-Picture Card | Memory Stick PRO Duo*
MagicGate Memory Stick Duo* | xD-Picture Card Type M
* Adapter krävs.
| Obs!
Specifikationer för de minneskort som kan användas med skrivaren finns i följande avsnitt Minneskortplatser
Till början Krav för fotofiler Skrivaren kan hantera bildfiler som uppfyller följande krav:
Digitalkamera- filsystem | DCF-kompatibel (Design rule for Camera File system) (Designregler för kamerafilsystem)
Filformat | JPEG- eller TIFF-bildfiler tagna med en DCF-kompatibel digitalkamera Har stöd för Exif Version 2.1/2.2/2.21
Bildstorlek | 80 × 80 pixlar till 9200 × 9200 pixlar
Antal filer | Upp till 999
| Obs!
Filnamn med dubbelbyte-tecken kan inte användas vid utskrift direkt från ett minneskort.
Till början Sätta in ett minneskort
| Slå på skrivaren.
| Öppna locket till minneskortplatsen.
| Om du sätter in ett kort av typen Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, miniSD Card, eller MagicGate Memory Stick Duo, sätter du in kortet i dess adapter.
| Sätt in minneskortet med ovansidan mot skrivarens högra sida, som på bilderna nedan. Stäng sedan locket till minneskortplatsen.
Compact Flash/Microdrive | Memory Stick/ Memory Stick PRO/ MagicGate Memory Stick/ Memory Stick Duo/ MultiMediaCard/ SD Card/ miniSD Card/ Memory Stick PRO Duo/ MagicGate memory Stick Duo | SmartMedia/ xD-Picture Card/ xD-Picture Card Type M
| Anmärkning
Sätt in minneskortet som på bilden ovan, annars kan både skrivaren och minneskortet skadas. Om du sätter in kortet fel visas ett felmeddelande på skärmen. Klicka på Avbryt och ta sedan bort minneskortet och sätt tillbaka det på rätt sätt. Sätt bara in ett minneskort i taget. Mata ut minneskortet innan du sätter in ett nytt. Stäng alltid locket till minneskortplatsen så att kortet skyddas från statisk elektricitet. Om du vidrör det isatta minneskortet kan skrivaren skadas.
| Obs!
När du har satt in minneskortet får du ett meddelande om att minneskortet har satts i och att bilderna räknas.
Till början Kopiera fotofiler till datorn
| Kontrollera att skrivaren är påslagen och att minneskortet sitter i.
| Windows XP: Klicka på Start och klicka på My Computer (Den här datorn).
Windows Me, 2000 eller 98: Dubbelklicka på ikonen My Computer (Den här datorn) på skrivbordet.
| Dubbelklicka på den flyttbara diskikonen och välj mappen där fotofilerna har sparats.
|  | Obs!
Om du har angett en volymetikett visas den som enhetens namn. Om du inte har angett volymetiketten, visas "flyttbar disk" som enhetens namn (Windows XP).
| Markera de fotofiler som du vill kopiera och dra dem till en mapp på datorns hårddisk.
Till början Spara fotofiler på minneskortet Innan du sätter in minneskortet bör du se till att skrivskyddet är inaktiverat på minneskortet.
| Obs!
När du har kopierat ett foto på ett minneskort från en Macintosh-dator kan äldre digitalkameror inte läsa minneskortet.
| Kontrollera att skrivaren är påslagen och att minneskortet sitter i.
| Windows XP: Klicka på Start och välj My Computer (Den här datorn).
Windows Me, 2000 eller 98: Dubbelklicka på ikonen My Computer (Den här datorn) på skrivbordet.
| Dubbelklicka på den flyttbara diskikonen och välj mappen där du vill spara fotofilerna.
|  | Obs!
Om du har angett en volymetikett visas den som enhetens namn. Om du inte har angett volymetiketten, visas "flyttbar disk" som enhetens namn (Windows XP).
| Markera den mapp på hårddisken som innehåller de fotofiler som du vill kopiera. Markera fotofilerna och dra dem till mappen på minneskortet.
|  | Obs!
Antalet foton som visas på skrivaren ändras inte när du kopierar foton till det isatta minneskortet. Ta bort och sätt tillbaka minneskortet om du vill visa det korrekta antalet foton.
Till början |