| Startsida > Säkerhet Viktiga säkerhetsföreskrifter Installera skrivaren Välja var skrivaren ska placeras Använda skrivaren Hantera bläckpatroner Använda minneskort Använda LCD-panelen Använda adaptern för Bluetooth-fotoskrivare ENERGY STAR ®-kompatibilitet Varningar, anmärkningar och annan viktig information Läs igenom alla instruktioner i det här avsnittet innan du använder skrivaren. Följ även alla varningar och instruktioner på skrivaren. Installera skrivaren Tänk på följande när du konfigurerar skrivaren: Blockera eller täck inte ventilerna och öppningarna i skrivaren. Använd endast den typ av strömkälla som anges på skrivarens etikett. Använd endast den strömsladd som medföljer produkten. Om du använder en annan strömsladd kan det leda till brand eller elstötar. Skrivarens strömsladd får endast användas till denna skrivare. Om du använder den till annan utrustning kan det leda till brand eller elstötar. Kontrollera att strömsladden följer den lokala säkerhetsstandarden. Använd inte uttag i samma krets som fotokopiatorer och ventilationssystem som regelbundet slås på och av. Undvik uttag som styrs av knappar på väggen eller automatiska timers. Håll hela datorsystemet borta från potentiella källor till elektromagnetisk störning, exempelvis högtalare eller basenheter till sladdlösa telefoner. Använd inte en skadad eller nött strömsladd. Om du använder en förlängningssladd med skrivaren måste du kontrollera att den totala märkströmmen för enheterna som är kopplade till förlängningssladden inte överstiger sladdens märkström. Se också till att den totala märkströmmen för alla enheter som är anslutna till vägguttaget inte överstiger vägguttagets säkring. Försök inte själv utföra service på skrivaren. Dra ut skrivarens strömsladd och låt kvalificerad servicepersonal handskas med skrivaren under följande förhållanden: Strömsladden eller strömkontakten är skadad, vätska har runnit in i skrivaren, skrivaren har tappats eller höljet är skadat, skrivaren fungerar inte normalt eller uppför sig konstigt. Om du tänker använda skrivaren i Tyskland måste installationen skyddas av ett 10 eller 16 amperes överspänningsskydd så att skyddet mot kortslutning och överström blir tillräckligt. När du ansluter skrivaren till en dator eller annan enhet, måste du kontrollera att du sätter i kontakten åt rätt håll. Varje kontakt kan bara sättas in på ett sätt. Om du försöker sätta i en kontakt åt fel håll kan båda de enheter som är anslutna med kabeln skadas. Till början Välja var skrivaren ska placeras Tänk på följande när du väljer en plats för skrivaren: Placera skrivaren på en plan, stabil yta som sträcker sig utanför skrivarens bottenplatta i alla riktningar. Om du placerar skrivaren vid väggen bör du lämna ett mellanrum på minst 10 cm mellan skrivarens baksida och väggen. Skrivaren fungerar inte korrekt om den lutar. När du förvarar eller flyttar skrivaren får du inte luta den, ställa den på högkant eller vända den uppochned. Om du gör det kan det läcka ut bläck från bläckpatronerna. Lämna tillräckligt med utrymme framför skrivaren så att pappret kan matas ut helt och hållet. Undvik platser där temperaturen kan ändras snabbt samt fuktiga miljöer. Utsätt inte skrivaren för direkt solljus, starkt ljus eller värmekällor. Utsätt inte skrivaren för damm, stötar eller vibrationer. Lämna tillräckligt med utrymme runt skrivaren för god ventilation. Placera skrivaren i närheten av ett vägguttag där kontakten lätt kan dras ut. Till början Använda skrivaren Tänk på följande när du använder skrivaren: För inte in några föremål i öppningarna i skrivarens hölje. Spill inte vätska på skrivaren. Stoppa inte in händerna i skrivaren och vidrör inte bläckpatronerna när utskrift pågår. Flytta inte skrivarhuvudet för hand, det kan skada skrivaren. Stäng alltid av skrivaren med knappen On (På). När den här knappen trycks ned slocknar LCD-kontrollpanelen. Dra inte ut sladden eller stäng av skrivaren förrän LCD-kontrollpanelen slocknat. Innan du flyttar skrivaren bör du kontrollera att skrivarhuvudet är i ursprungsläget (längst åt höger) och att bläckpatronerna sitter som de ska. Låt bläckpatronerna sitta kvar. Om du tar bort bläckpatronerna kan skrivarhuvudet torka, vilket gör att det inte går att skriva ut med skrivaren. Till början Hantera bläckpatroner Tänk på följande när du handskas med bläckpatronerna: Förvara bläckpatroner utom räckhåll för barn. Se till att barn inte får i sig innehållet i patronerna eller på annat sätt handskas med dem. Skaka inte bläckpatronerna. Detta kan orsaka läckage. Var försiktig när du handskas med bläckpatroner, eftersom det kan finnas bläckrester på patronen. Om du får bläck på huden bör du genast tvätta området noggrant med vatten och tvål. Om du får bläck i ögonen måste du genast spola ögonen med vatten. Om du känner obehag eller får problem med synen efteråt bör du genast kontakta läkare. Ta inte bort eller riv av etiketten av bläckpatronen. Om du gör det kan det läcka ut bläck. Installera bläckpatronen så snart du har tagit ut den ur förpackningen. Om du låter en bläckpatron ligga utanför förpackningen under en lång tid innan du använder den kanske det inte går att skriva ut som vanligt. Använd inte en bläckpatron om datumet har gått ut. Om du gör det kan utskriftskvaliteten bli dålig. Bäst resultat får du om du förbrukar bläckpatronerna inom sex månader efter att du har installerat dem. Plocka inte isär bläckpatroner och försök inte att fylla på dem. Det kan skada skrivarhuvudet. Om du tar ut en bläckpatron från en kall förvaringsplats bör du låta den ligga i rumstemperatur i minst tre timmar innan du använder den. Förvara bläckpatroner på en mörk och sval plats. Ta inte i det gröna chipet på sidan på bläckpatronen. Om du gör det kanske det inte går att skriva ut som vanligt. Chipet på bläckpatronen innehåller diverse information om bläckpatronen, t ex hur mycket bläck som finns kvar, så att du kan ta ut och sätta i patroner när du vill. Varje gång du sätter i en patron används dock en del bläck, eftersom skrivaren automatiskt utför en funktionskontroll. Om du tar ut en patron för att använda den senare, bör du skydda det område där bläcket kommer ut från smuts och damm och förvara patronen i samma miljö som skrivaren. En ventil i bläckpatronen där bläcket kommer ut gör att du inte behöver ett skydd eller lock, men bläcket kan ge fläckar på föremål som kommer i kontakt med det här området på patronen. Vidrör inte bläckpatronen där bläcket kommer ut eller det omgivande området. Förvara bläckpatroner med etiketten uppåt. Förvara inte bläckpatroner uppochned. Till början Använda minneskort Ta inte bort ett minneskort eller stäng av skrivaren när minneskortlampan blinkar. Hur minneskort används beror på minneskortstypen. I dokumentationen som medföljer minneskortet finns mer information. Använd bara minneskort som är kompatibla med skrivaren. Se Minneskort som stöds. Till början Använda LCD-panelen LCD-kontrollpanelen kan innehålla några små ljusa eller mörka prickar. Detta är normalt och innebär inte att de är skadade. Rengör LCD-panelen med en torr, mjuk trasa. Använd aldrig flytande eller kemiska rengöringsmedel. Om LCD-panelen skadas bör du kontakta återförsäljaren. Om du får LCD-vätska på händerna bör du genast tvätta dem med mycket vatten och tvål. Om du får LCD-vätska i ögonen måste du genast spola ögonen med vatten. Om du känner obehag eller får problem med synen efteråt bör du genast kontakta läkare. Till början Vid användning av adaptern för Bluetooth-fotoskrivare Säkerhetsinstruktioner finns i handboken till adaptern för Bluetooth-fotoskrivare. Till början ENERGY STAR®-kompatibilitet Epson är en ENERGY STAR® Partner, och deklarerar härmed att skrivaren uppfyller ENERGY STAR ®-riktlinjerna för energibesparing. Det internationella ENERGY STAR®-programmet för kontorsutrustning är ett frivilligt kompanjonskap i dator- och kontorsutrustningsbranschen i syfte att främja lägre energiförbrukning på datorer, skrivare, faxmaskiner, kopiatorer och skannrar. Detta leder till minskad miljöförstöring. Deras standarder och logotyper är samma i alla deltagande länder. Till början Varningar, anmärkningar och annan viktig information
| Varningar
måste följas för att du ska undvika kroppsskada.
| Anmärkningar
måste iakttas för att utrustningen inte ska skadas.
| Obs!
innehåller viktig information och praktiska tips om hur du använder skrivaren.
Till början |