| Startsida > Felsökning Öka utskriftshastigheten Allmänna tips Använda dialogrutan Speed & Progress (Hastighet och framsteg) (endast Windows) Följ instruktionerna i detta avsnitt för att ställa in utskriftshastigheten. Allmänna tips På samma sätt som utskrift med hög upplösning kräver mer bearbetningstid än utskrift med låg upplösning, tar utskrift i färg längre tid än i svartvitt eftersom informationen i ett färgdokument är mycket mer omfattande än i svartvita dokument. Därför att det viktig att använda färgutskrifter sparsamt om du vill ha snabb utskriftshastighet. Även om dokumentet kräver den högsta upplösningen och många färger, exempelvis när du skriver ut ett sammansatt dokument med fotografier, är det ändå möjligt att optimera utskriftshastigheten genom att justera andra inställningar. Tänk på att utskriftskvaliteten kan minska när du ökar utskriftshastigheten. I följande tabell visas de faktorer som påverkar utskriftens hastighet och kvalitet.
Utskriftskvalitet Utskriftshastighet | Lägre Snabbare | Högre Långsammare
Skrivarinställningar | Paper & Quality Options (Alternativ för papper och kvalitet) (Windows), Print Quality (Utskriftskvalitet) (Macintosh) | Economy, Normal | Photo (Foto)
High Speed (Hög hastighet) | On (På) | Off (Av)
Bildegenskaper | Bildstorlek | Litet | Mycket
Upplösning | Låg | Hög
I tabellen nedan visas de faktorer som endast påverkar utskriftshastigheten.
Utskriftshastighet | Snabbare | Långsammare
Skrivarinställningar | Orientation (Orientering) | Portrait (Stående) | Landscape (Liggande)
Grayscale (Gråskala) | On (På) | Off (Av)
Color (Färg)** | Grayscale (Gråskala) | Färg
Mirror Image (Spegelbild)* | Off (Av) | On (På)
Edge smoothing (Kantutjämning)* | Off (Av) | On (På)
Photo Enhance | Off (Av) | On (På)
Fast Feed (Snabbmatning)* | On (På) | Off (Av)
Collate (Sortera)* | Off (Av) | On (På)
Reverse Order (Omvänd ordning)* | Off (Av) | On (På)
Maskinvaruresurser | Systemhastighet | Snabbare | Långsammare
Ledigt hårddiskutrymme | Mycket | Litet
Ledigt minne | Mycket | Litet
Programvarustatus | Öppna program | Ett | Många
* Varierar beroende på vilka skrivarprogram och andra program som används. ** Varierar beroende på medietyp. Till början Välja inställningar för Speed & Progress (Hastighet och förlopp) (Windows) Du kan öka utskriftshastigheten genom att göra vissa inställningar i fönstret Speed & Progress (Hastighet och förlopp). Klicka på knappen Speed & Progress (Hastighet och förlopp) på menyn Maintenance (Underhåll) i skrivarprogrammet. Följande fönster visas. High Speed Copies (Kopior med hög hastighet) Om du vill skriva ut flera kopior av dokumentet i hög hastighet markerar du High Speed Copies (Kopior med hög hastighet). Utskriften blir då snabbare genom att hårddiskutrymmet används som ett cacheminne när du skriver ut flera kopior av dokumentet. Show Progress Meter (Visa förloppsmätaren) Om du vill visa förloppsindikatorn varje gång du skriver ut markerar du alternativet Show Progress Meter (Visa förloppsmätaren). Disable EPSON Status Monitor 3 (Inaktivera EPSON Status Monitor 3) Markera den här kryssrutan för att stänga av övervakningen i EPSON Status Monitor 3. Always spool RAW datatype (Använd alltid RAW-data) (endast för Windows XP och 2000) Markera kryssrutan Always spool RAW datatype (Använd alltid RAW-data) om du vill att Windows NT-baserade klienter ska buffra dokument i RAW-formatet i stället för i EMF-formatet (metafil) (Windows NT-baserade program använder som standard EMF-formatet). Du kan också använda det här alternativet om dokument som är buffrade i EMF-format inte skrivs ut korrekt, eller om det inte finns tillräckligt mycket minne eller ledigt utrymme på hårddisken.
| Obs!
När du buffrar RAW-data är det inte säkert att förloppsmätaren visar korrekt information.
Page Rendering Mode (Sidrenderingsläge) (Windows XP och 2000) Markera den här kryssrutan om utskrifterna går mycket långsamt, eller om skrivarhuvudet står still i flera minuter under utskriften.
| Obs!
När du använder den här funktionen kan följande problem uppstå: Förloppsmätaren kanske inte visar korrekt information. Det kan ta längre tid att starta utskrifterna.
Print as Bitmap (Skriv ut som bitmapp) (Windows XP och 2000) Markera den här kryssrutan om utskrifterna går mycket långsamt, eller om skrivarhuvudet står still i flera minuter under utskriften. Du kan använda det här alternativet om det inte gick att lösa problemet med Always spool RAW datatype (Använd alltid RAW-data) och Page Rendering Mode (Sidrenderingsläge). Monitoring Preferences (Övervakningsinställningar) Du kan ändra inställningarna för EPSON Status Monitor 3 i fönstret Monitoring Preferences (Övervakningsinställningar). Högerklicka på ikonen i aktivitetsfältet och klicka på Monitoring Preferences (Övervakningsinställningar). Du kan välja mellan följande alternativ:
Select Notification (Välj avisering) | Visar de aktuella inställningarna för felavisering. Markera kryssrutorna för de feltyper som du vill bli meddelad om. Klicka på knappen Default (Standard) för att återställa alla inställningar till standardalternativet.
Select Shortcut Icon (Välj ikon för genväg) | Om du vill att en ikon ska visas i aktivitetsfältet i Windows markerar du kryssrutan Shortcut Icon (Ikon för genväg) och väljer en ikon. Klicka på genvägsikonen i aktivitetsfältet när du vill öppna EPSON Status Monitor 3 eller högerklicka på ikonen när du vill öppna skrivarverktygen.
Allow monitoring of shared printers (Tillåt övervakning av delade skrivare) | Markera den här kryssrutan när du vill tillåta övervakning av en delad skrivare av andra datorer.
Till början |