| Startsida > Underhålla skrivaren Rengöra skrivaren Om du vill uppnå optimala prestanda bör du rengöra skrivaren flera gånger om året enligt instruktionerna nedan.
| Avlägsna skrivarens strömsladd.
| Ta bort eventuellt papper från arkmataren.
| Borsta försiktigt bort smuts och damm från arkmataren med en mjuk borste.
| Om höljet eller insidan på arkmataren är smutsigt torkar du rent den med en mjuk, ren trasa och ett skonsamt rengöringsmedel. Låt skrivarens hölje vara stängt så att inget vatten kan tränga in.
| Om skrivarens insida blir nedsmutsad av bläck torkar du rent med en fuktig trasa.
Om det har läckt ut bläck inne i skrivaren torkar du upp det med en ren och mjuk trasa.
| Varning!
Var försiktig så att du inte vidrör delarna på insidan av skrivaren.
| Anmärkning
Tillför inget fett på metalldelarna under patronskenan. Använd aldrig alkohol eller andra lösningsmedel för att rengöra skrivaren. Skrivarens komponenter och hölje kan skadas. Var försiktig så att det inte kommer vatten på skrivarens rörliga delar eller elektroniska komponenter. Använd aldrig en hård borste eller en tvättsvamp med slipmedel. Olja inte in delarna i skrivaren. Olämpliga oljor kan skada mekaniken. Kontakta återförsäljaren eller kvalificerad servicepersonal och du behöver smörja skrivaren.