| Startsida > Felsökning Papperet matas inte fram korrekt Papperet matas inte fram Flera sidor matas fram Papperet fastnar Papperet är felaktigt isatt Papperet matas inte ut helt och hållet eller är skrynkligt Cd/dvd-facket matas ut när en cd/dvd-utskrift skickas Cd/dvd-facket matas inte ut ordentligt efter en cd/dvd-utskrift Papperet matas inte fram Ta bort pappersbunten och kontrollera följande: Att papperet inte är böjt eller vikt. Att papperet inte är för gammalt. I anvisningarna som kom med papperet finns mer information. Att papperet får plats under pilmarkeringen på insidan av den vänstra kantguiden. Att antalet ark i pappersbunten inte överskrider gränsen som gäller för mediet i fråga. Se Laddningskapacitet för Epson-specialmedia Att papper inte har fastnat i skrivaren. Om det har gjort det tar du bort det. Se Papperet fastnar Att bläckpatronerna inte är tomma. Om en patron är tom byter du den. Se Byta bläckpatron Att du har följt instruktionerna för att ladda den aktuella papperstypen. Mata in papperet igen. Se Mata in papper Till början Flera sidor matas fram Kontrollera att pappersbunten får plats under pilmarkeringen på insida av den vänstra kantguiden. Kontrollera att den vänstra guiden ligger an mot pappersbuntens vänstra sida. Se till att papperet inte är böjt eller vikt. Om papperet är böjt plattar du till det eller böjer det åt andra hållet innan du lägger i det. Ta bort pappersbunten och kontrollera att papperet inte är för tunt. Se Papper Lufta pappersbuntens kanter för att separera arken och lägg sedan tillbaka bunten. Om för många kopior av ett dokument skrivs ut kontrollerar du inställningen Copies (Kopior) på menyn Page Layout (Sidlayout) i skrivarprogrammet (Windows) eller i dialogrutan Print (Skriv ut) (Macintosh) och i det program du använder. Mer information finns i onlinehjälpen. Till början Papperet fastnar Tryck på Start om du vill mata ut papperet som har fastnat. Om det fortfarande finns papper kvar i skrivaren stänger du av den, öppnar skrivaren och tar bort allt papper som har fastnat, inklusive sönderrivet papper. Mata in nytt papper och tryck på startknappen för att fortsätta utskriften.
| Obs!
Använd aldrig våld, och plocka aldrig isär skrivaren. Kontakta återförsäljaren om du behöver hjälp med att få ut papper som fastnat.
Om papperet ofta fastnar i skrivaren kontrollerar du följande: Att papperet inte är böjt eller vikt. Att du använder papper av god kvalitet. Att utskriftssidan på arken ligger uppåt i arkmataren. Att du bläddrade igenom pappersbunten innan den placerades i skrivaren. Att papperet inte ligger ovanför pilmarkeringen på vänster kantguide. Att antalet ark i pappersbunten inte överskrider gränsen som gäller för papperstypen i fråga. Se Laddningskapacitet för Epson-specialmedia Att den vänstra guiden ligger an mot pappersbuntens vänstra sida. Att skrivaren står på en plan, stabil yta som sträcker sig utanför skrivarens bottenplatta i alla riktningar. Skrivaren fungerar inte korrekt om den lutar. Till början Papperet är felaktigt isatt Om du har satt i papperet för långt in i skrivaren kan den inte mata fram papperet. Stäng av skrivaren och avlägsna försiktigt papperet. Sätt sedan på skrivaren och mata in papperet på rätt sätt. Till början Papperet matas inte ut helt och hållet eller är skrynkligt Om papperet inte matas ut helt och hållet trycker du på Start, öppnar höljet och tar bort papperet. Kontrollera även inställningen för pappersstorlek i programmet du använder och i skrivardrivrutinen. Mer information finns i onlinehjälpen. Om papperet är skrynkligt när det matas ut kan det vara fuktigt eller för tunt. Mata in en ny bunt papper.
| Obs!
Förvara oanvänt papper i originalförpackningen på en torr plats.
Till början Cd/dvd-facket matas ut när en cd/dvd-utskrift skickas Om facket matas ut när du sätter igång en cd/dvd-utskrift, är skrivaren inte klar. Vänta tills ett meddelande visas på skärmen om att skrivaren är klar. Sätt sedan i facket igen och tryck på Start. Till början Cd/dvd-facket matas inte ut ordentligt efter en cd/dvd-utskrift Ta försiktigt bort cd/dvd-facket och tryck på Start. Till början |