Introduction

# Configuration système requise

La configuration système suivante est nécessaire à l'utilisation de EPSON Paper Feed Adjuster :

Système d'exploitation | Microsoft Windows Millennium Edition/98 Second Edition/ XP Home Edition, XP Professional/ 2000 Professional
Unité centrale | Intel® Pentium 166 MHz ou plus rapide (Pentium III 500 MHz ou plus rapide recommandé)
Mémoire | Mémoire vive de 256 Mo ou plus recommandée
Écran | Résolution de 800 x 600, couleurs 16 bits ou supérieure
Disque dur | Espace disponible de 30 Mo ou plus (pour l'installation)
Autres exigences | Le pilote d'impression et l'application EPSON Status Monitor 3 de EPSON Stylus Pro 4000 doivent être installés. L'imprimante doit être reliée au port d'imprimante indiqué dans le pilote d'impression. Utilisez l'interface USB1.1, USB2.0 ou IEEE1394.
| Remarque :
Cet utilitaire ne peut pas être utilisé dans un environnement réseau.

[Haut]

Précédent