Modalità d'uso di EPSON Paper Feed Adjuster

# Dettagli regolazione avanzamento carta

Consente di impostare i valori di regolazione dell'alimentazione della carta e di effettuare delle stampe di esempio.

Consente di controllare il valore relativo all'avanzamento della carta con incrementi dello 0,01%. Se il valore di avanzamento carta è troppo grande, è possibile che compaiano delle microstrisce orizzontali bianche. Se il valore di avanzamento carta è troppo piccolo, è possibile che compaiano delle microstrisce orizzontali scure.

Per eliminare le strisce, impostare Intervallo test utilizzando il dispositivo di scorrimento oppure digitare un valore nella casella di testo. Per eliminare le strisce bianche, spostare il dispositivo di scorrimento verso - 25. Per eliminare le strisce scure, spostare il dispositivo verso + 25.

| Nota:

Il valore di ciascun incremento è pari a 0,01%. Pertanto, è possibile specificare uno scostamento massimo di ± 0,25% rispetto al valore di avanzamento della carta predefinito.

| Impostare i valori minimo e massimo per specificare l'intervallo utilizzando il dispositivo di scorrimento o le caselle di testo.

|  | Nota:

Tra i valori minimo e massimo, è possibile scegliere tra cinque valori per l'avanzamento di esempio. Questi cinque valori vengono riportati sopra il pulsante Stampe di esempio.

| Per utilizzare una determinata immagine come stampa di esempio per la scelta del supporto più appropriato, selezionare Immagine definita dall'utente, quindi fare clic sul pulsante Sfoglia per individuare l'immagine.

|  | Nota:

EPSON consiglia di selezionare Immagine standard per le stampe di esempio.

Le dimensioni consentite per l'immagine definita dall'utente sono fino a 3060 x 425 pixel e il formato di file deve essere BMP a 24 bit.

> Per utilizzare un'immagine standard, selezionare l'opzione corrispondente.

| Fare clic sul pulsante Stampe di esempio.

| Nella finestra di dialogo Formato pagina, selezionare Sì o No per Taglio automatico, quindi selezionare Formato carta nella casella di riepilogo. Quando si seleziona Sì per Taglio automatico, il foglio stampato viene tagliato automaticamente.

| Fare clic su OK per confermare le informazioni nella finestra di dialogo della stampa di esempio.

| Osservare gli esempi e individuare l'immagine con la minore quantità di effetto strisce. Vicino a ciascuna immagine è stampato un valore.

| Ripetere i passaggi da 1 a 6 fino a eliminare l'effetto strisce.

| Immettere il valore determinato nella casella di testo Valore regolazione.

| Fare clic su Salva.

| Fare clic su Chiudi.

[Inizio]

Precedente | Successivo