Risoluzione dei problemi

# Messaggi di avviso

In questa sezione sono riportati alcuni messaggi di avviso che potrebbero venire visualizzati durante l'uso di EPSON Paper Feed Adjuster, nonché le rispettive soluzioni.

Messaggi | Soluzioni
Impossibile trovare il driver stampante necessario. Installare il driver. | Installare nuovamente il driver della stampante per EPSON Stylus Pro 4000. Per le procedure di installazione, vedere la Guida di installazione di EPSON Stylus Pro 4000.
Impossibile trovare EPSON Status Monitor 3. Installarlo. | Installare nuovamente EPSON Status Monitor 3. Per le procedure di installazione, vedere la Guida di installazione di EPSON Stylus Pro 4000.
Impossibile comunicare con la stampante selezionata. | Assicurarsi che la stampante sia accesa e che i cavi appropriati siano collegati alla stampante specificata.
Questa utility non può essere utilizzata in un ambiente di rete.
La stampante non è pronta. | Assicurarsi che l'indicazione sul pannello di controllo della stampante sia PRONTA. Se viene visualizzato un altro messaggio nel pannello di controllo della stampante, vedere la Guida di riferimento della EPSON Stylus Pro 4000.
Riavviare il computer.
Memoria insufficiente per eseguire il programma. | Aggiungere memoria al computer. Vedere Requisiti di sistema.
Firmware non aggiornato. Impossibile usare l'applicazione. Aggiornare il firmware della stampante alla versione più recente. | Uscire da EPSON Paper Feed Adjuster, quindi avviare EPSON Printer Service Utility 2 per aggiornare il firmware della stampante.
Contattare il rivenditore EPSON o l'assistenza clienti EPSON locale per le informazioni sul firmware.
Impossibile salvare le impostazioni sulla stampante. | Assicurarsi che non vi siano messaggi di errore nel pannello di controllo della stampante, quindi salvare nuovamente il valore.
Impossibile trovare il file specificato. Specificare un altro file o selezionare Immagine standard. | Assicurarsi di selezionare una Immagine definita dall'utente entro 3060 x 425 pixel con il formato di file BMP a 24 bit.
Errore durante l'elaborazione del lavoro di stampa. | Assicurarsi che non vi siano messaggi di errore nel pannello di controllo della stampante, quindi provare nuovamente a stampare. Se questo messaggio su schermo viene nuovamente visualizzato, riavviare il computer.
Impossibile ottenere le informazioni. | Controllare quanto segue: La stampante deve essere accesa. Il collegamento tra il computer e la stampante deve essere saldo. Pannello di controllo della stampante
EPSON Paper Feed Adjuster non può essere utilizzato in un ambiente di rete.

[Inizio]

Successivo