Gebruik van EPSON Paper Feed Adjuster

# Details papiertoevoeraanpassing

Hiermee stelt u de aanpassingswaarden in en maakt u proefafdrukken.

U kunt de papiertoevoer aanpassen in stappen van 0,01%. Als deze waarde te hoog staat, kunnen fijne witte horizontale strepen zichtbaar worden. Als deze waarde te laag staat, kunnen fijne donkere horizontale strepen zichtbaar worden.

U verwijdert de strepen door Testbereik in te stellen met de schuifbalk of door rechtstreeks een waarde in te voeren in het tekstvak. U verwijdert de witte strepen door de schuifbalk naar -25 te verplaatsen. U verwijdert de donkere strepen door de schuifbalk naar +25 te verplaatsen.

| Opmerking:

Het betreft hier stappen van 0,01%. U kunt dus een maximale afwijking van ± 0,25% opgeven ten opzichte van de standaardwaarde voor de papiertoevoer.

| Bepaal de minimum- en maximumwaarde voor de schuifbalk of tekstvakken.

|  | Opmerking:

Tussen de minimum- en maximumwaarden worden vijf tussenwaarden gevoegd. Deze vijf waarden worden getoond boven de knop Voorbeeldafdrukken.

| Selecteer Gebruikergedefinieerd beeld als u voor het kiezen van het meest geschikte afdrukmateriaal een specifieke afbeelding wilt gebruiken als voorbeeldafdruk. Klik vervolgens op Bladeren om de betreffende afbeelding te zoeken.

|  | Opmerking:

EPSON raadt u aan om Standaardbeeld te selecteren voor de proefafdruk.

Een door de gebruiker gedefinieerde afbeelding moet een 24-bits BMP-bestand zijn van maximaal 3060 x 425 pixels groot.

> Als u een standaardafbeelding wilt gebruiken, moet u de optie daarvoor selecteren.

| Klik op de knop Voorbeeldafdrukken.

| In het dialoogvenster voor de pagina-instelling selecteert u Aan of Uit bij Automatisch afsnijden. Vervolgens selecteert u het papierformaat in de betreffende keuzelijst. Wanneer u Aan selecteert bij Automatisch afsnijden, wordt de afdruk automatisch afgesneden.

| Klik op OK als de informatie in het dialoogvenster Voorbeeldafdruk naar wens is.

| Bekijk de voorbeelden en bepaal in welk voorbeeld er het minste streepvorming optreedt. Naast elke afbeelding staat een waarde.

| Herhaal stap 1 t/m 6 tot de strepen zijn verdwenen.

| Voer in het tekstvak Aanpassingswaarde de gevonden waarde in.

| Klik op Opslaan.

| Klik op Sluiten.

[Boven]

Vorige | Volgende