Gebruik van EPSON Paper Feed Adjuster

# Details MicroWeave-aanpassing

Hiermee stelt u de MicroWeave-aanpassingswaarden in en maakt u proefafdrukken.

| Selecteer Gebruikergedefinieerd beeld als u voor het kiezen van het meest geschikte afdrukmateriaal een specifieke afbeelding wilt gebruiken als voorbeeldafdruk. Klik vervolgens op Bladeren om de betreffende afbeelding te zoeken.

|  | Opmerking:

EPSON raadt u aan om Standaardbeeld te selecteren voor de proefafdruk.

Een door de gebruiker gedefinieerde afbeelding moet een 24-bits BMP-bestand zijn van maximaal 3060 x 425 pixels groot.

> Als u een standaardafbeelding wilt gebruiken, moet u de optie daarvoor selecteren.

| Klik op de knop Voorbeeldafdrukken.

| In het dialoogvenster voor de pagina-instelling selecteert u Aan of Uit bij Automatisch afsnijden. Vervolgens selecteert u het papierformaat in de betreffende keuzelijst. Wanneer u Aan selecteert bij Automatisch afsnijden, wordt de afdruk automatisch afgesneden.

| Klik op OK als de informatie in het dialoogvenster Voorbeeldafdruk naar wens is.

| Bekijk de voorbeelden en bepaal in welk voorbeeld er het minste streepvorming optreedt. Naast elke afbeelding staat een waarde.

| Herhaal stap 1 t/m 6 tot de strepen zijn verdwenen.

| Als u niet tevreden bent over het resultaat, selecteer dan Groep 2 in de keuzelijst Groep selecteren en herhaal stap 1 t/m 5.

|  | Opmerking:

Het hangt van de printerinstellingen af of Groep 2 in de lijst staat.

| Voer in het tekstvak Aanpassingswaarde de gevonden waarde in.

| Klik op Opslaan.

| Klik op Sluiten.

[Boven]

Vorige | Volgende