解決問題的方法

# 警告訊息

下表列出使用EPSON Paper Feed Adjuster時，所發生的警告訊息，和解決的方法。

訊息 | 解決的方法
找不到印表機驅動程式。 請安裝印表機驅動程式。 | 請安裝EPSON Stylus Pro 4000印表機驅動程式，詳細的說明，請參考EPSON Stylus Pro 4000的安裝手冊。
找不到EPSON Status Monitor 3。 請安裝EPSON Status Monitor 3。 | 請安裝EPSON狀態監控程式3。詳細的說明，請參考EPSON Stylus Pro 4000的安裝手冊。
無法和印表機連線。 | 請確定印表機的電源是開啟的，而且連接印表機的連接線是適用於印表機的。
這個工具無法在網路的環境下使用。
印表機尚未準備就緒。 | 請確定印表機控制面板上是顯示〝READY〞訊息。若印表機控制面板上是顯示其它訊息，請參考EPSON Stylus Pro 4000的進階使用說明，解決問題。
請重新啟動電腦。
記憶體不夠，無法執行程式。 | 請增加電腦的記憶體。
印表機的firmware版本太舊，無法使用此應用程式。請將印表機的firmware更新到最新版本。 | 請結束EPSON Paper Feed Adjuster， 再重新啟動EPSON Printer Service Utility 2，更新印表機的Firmware。
關於Firmware的版本，請洽詢EPSON授權維修中心。
此設定無法儲存至印表機。 | 請確定印表機控制面板上沒有顯示錯誤訊息，再重新儲存設定值。
找不到檔案。 請指定其它的檔案或選擇〝標準影像〞。 | 請確定〝使用者自選影像〞的檔案格式是3060 x 425 pixels和24-bit BMP的檔案。
進行列印工作時，發生錯誤。 | 請確定印表機控制面板上沒有顯示錯誤訊息，再重新列印一次。 如果螢幕上又顯示這個錯誤訊息時，請重新啟動電腦。
沒有取得資訊。 | 請確認下列事項： 印表機的電源是開啟的 印表機的連接線有連接至電腦 印表機的控制面板
這個工具無法在網路的環境下使用。

[最上面]

下一頁