| Sākumlapa > Printera apkope # Drukas galviņas līdzināšana Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana) utilītprogrammas izmantošana Windows operētājsistēmā Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana) utilītprogrammas izmantošana Mac OS X operētājsistēmā Ja pamanāt vertikālo līniju nobīdi vai horizontālo līniju saplūšanu, iespējams varēsiet novērst šo problēmu izmantojot Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana) utilītprogrammu sava printera draiverī. Skatiet attiecīgo nodaļu zemāk. Piezīme.
Nespiediet papīra pogu, lai atceltu drukāšanu, kad drukājat pārbaudes paraugu, izmantojot Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana) utilītprogrammu. Pirms drukas galviņas līdzināšanas pārliecinieties, ka priekšējais paliktnis atrodas papīra pozīcijā (apakšējā pozīcijā).
## Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana) utilītprogrammas izmantošana Windows operētājsistēmā Sekojiet zemāk norādītajiem soļiem, lai veiktu drukas galviņas līdzināšanu, izmantojot Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana) utilītprogrammu.
| Pārliecinieties, ka neviena lampiņa nenorāda uz kļūdu, CD/DVD paliktnis nav ievietots printerī un priekšējais paliktnis atrodas papīra pozīcijā.
| Pārliecinieties, ka lokšņu padevējā ir ievietots A4 izmēra papīrs.
| Veiciet labo peles klikšķi uz printera ikonas taskbar (uzdevumjosla), tad izvēlieties Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana).
Ja printera ikona neparādās, skatiet sekojošo nodaļu, lai to pievienotu. Piekļuve no taskbar (uzdevumjosla) īsinājumikonas
| Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai veiktu drukas galviņas līdzināšanu.
Augšpuse ## Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana) utilītprogrammas izmantošana Mac OS X operētājsistēmā Sekojiet zemāk norādītajiem soļiem, lai veiktu drukas galviņas līdzināšanu, izmantojot Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana) utilītprogrammu.
| Pārliecinieties, ka neviena lampiņa nenorāda uz kļūdu, CD/DVD paliktnis nav ievietots printerī un priekšējais paliktnis atrodas papīra pozīcijā.
| Pārliecinieties, ka lokšņu padevējā ir ievietots A4 izmēra papīrs.
| Atveriet EPSON Printer Utility3 dialoglodziņu.
Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X
| Uzklikšķiniet uz Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana) pogas Utility (Utilītprogramma) dialoglodziņā.
| Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai veiktu drukas galviņas līdzināšanu.
Augšpuse |