| Sākumlapa > Kā drukāt # Fotoattēlu drukāšana Drukas datnes sagatavošana Papīra veidi, kas ir savietojami ar drukāšanu bez apmalēm Papīra ievietošana Drukāšana, izmantojot Epson Easy Photo Print Drukāšana no citām lietojumprogrammām ## Drukas datnes sagatavošana Drukājot fotoattēlu bez apmalēm, daļa no attēla tiks nogriezta, jo šī opcija palielina attēlu nedaudz ārpus papīra izmēra. Jums jāpielāgo attēla datne papīra izmēram. Ja lietojumprogrammā ir veikti piemales iestatījumi, pārliecinieties, ka pirms drukāšanas tie tiek iestatīti uz to nulles vērtībām. Augšpuse ## Papīra veidi, kas ir savietojami ar drukāšanu bez apmalēm Ja vēlaties drukāt fotoattēlus bez apmalēm, skatiet zemāk redzamo tabulu, jo drukāšana bez apmalēm nav pieejama ar visiem papīra veidiem.
Epson Glossy Photo Paper (Spodrs foto papīrs) | A4, 10 × 15 cm (4 × 6 collas), 13 × 18 cm (5 × 7 collas)
Epson Ultra Glossy Photo Paper (Īpaši spodrs foto papīrs) | A4, 10 × 15 cm (4 × 6 collas), 13 × 18 cm (5 × 7 collas)
Epson Photo Paper (Foto papīrs) | A4, 10 × 15 cm (4 × 6 collas), 13 × 18 cm (5 × 7 collas)
Epson Matte Paper - Heavyweight (Matēts papīrs – smagsvara) | A4
Epson Premium Glossy Photo Paper (Augstākā labuma foto spodrpapīrs) | A4, 10 × 15 cm (4 × 6 collas), 13 × 18 cm (5 × 7 collas) 16:19 platizmēra (102 × 181 mm)
Epson Premium Semigloss Photo Paper (Augstākā labuma foto pusspodrpapīrs) | A4, 10 × 15 cm (4 × 6 collas)
Piezīme.
Drukāšana bez apmalēm patērē vairāk laika, nekā parasta drukāšana. Drukājot uz papīram veidiem, kas nav norādīt augstāk redzamajā tabulā, izdrukas augšējā un apakšējā zonā var pasliktināties drukas kvalitāte vai arī šīs zonas var tik notraipītas. Pirms liela apjoma darbu drukāšanas izdrukājiet vienu papīra lapu, lai pārbaudītu drukas kvalitāti.
Augšpuse ## Papīra ievietošana Lai uzzinātu detalizētu informāciju par papīra ievietošanu, skatiet zemāk redzamo nodaļu. Papīra ievietošana Izmantojot speciālo Epson papīru, skatiet zemāk redzamo nodaļu. Speciālā papīra izmantošana Augšpuse ## Drukāšana, izmantojot Epson Easy Photo Print Kompaktdiskā iekļautā Epson Easy Photo Print izmantošana ir vienkāršākais un ātrākais veids, kā izveidot vairākus fotoattēlus, kā piemērām, fotoattēlus bez apmalēm vai fotoattēlus ar apmalēm un rāmjiem. Epson Easy Photo Print palīdz arī uzlabot fotoattēlus. ### Epson Easy Photo Print palaišana Skatiet sekojošo nodaļu, lai iegūtu detalizētu informāciju par Epson Easy Photo Print palaišanu. Epson Easy Photo Print palaišana Augšpuse ## Drukāšana no citām lietojumprogrammām ### Printera iestatījumi Windows operētājsistēmai Sekojiet šiem soļiem, lai pielāgotu printera iestatījumus.
| Atveriet printera iestatījumus.
Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Windows
| Uzklikšķiniet uz Main (Galvenie) cilnes, tad izvēlieties vienu no sekojošajiem Quality Option (Kvalitātes opcija) iestatījumiem:
Photo (Fotoattēls) labai drukas kvalitātei un ātrumam Best Photo (Vislabākais foto) augstākās kvalitātes drukai
| Izvēlieties Sheet (Loksne) kā Source (Avots) iestatījumu.
| Izvēlieties atbilstošu Type (Veids) iestatījumu.
Pareizā papīra veida izvēle
| Izvēlieties Borderless (Bez apmalēm), ja vēlaties drukāt fotoattēlus bez apmalēm.
Ja vēlaties kontrolēt, cik liela attēla daļa būs ārpus papīra malām, uzklikšķiniet uz Page Layout (Lapas izkārtojums) cilnes, izvēlieties Auto Expand (Automātiska palielināšana) kā Enlargement Method (Palielināšanas metode), un tad pielāgojiet Expansion (Paplašināšana) skalu.
| Izvēlieties atbilstošu Size (Izmērs) iestatījumu.
| Izvēlieties Portrait (Portrets) (statenisks attēls) vai Landscape (Ainavorientācija) (plakanisks attēls), lai mainītu izdrukas orientāciju.
| Uzklikšķiniet uz OK (Labi), lai aizvērtu printera iestatījumu logu.
Pēc augstāk minēto soļu izpildes izdrukājiet vienu testa kopiju, lai pārbaudītu rezultātus pirms visa drukas darba veikšanas.vienu testa kopiju, lai pārbaudītu rezultātus pirms visa drukas darba veikšanas. ### Printera iestatījumi Mac OS X 10.5 operētājsistēmai Sekojiet šiem soļiem, lai pielāgotu printera iestatījumus.
| Atveriet Print (Drukāt) dialoglodziņu.
Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X
| Uzklikšķiniet uz pogas, lai paplašinātu šo dialoglodziņu.
| Izvēlieties printeri, kuru izmantojat kā Printer (Printeris) iestatījumu, un tad veiciet pārējos nepieciešamos iestatījumus.
Piezīme.
Atkarībā no lietojumprogrammas, kuru izmantojat, jūs nevarēsiet izvēlēties dažus no šajā dialoglodziņā redzamajiem iestatījumiem. Ja tā notiek, uzklikšķiniet uz Page Setup (Lappuses iestatīšana) savas lietojumprogrammas File (Datne) izvēlnē, un tad veiciet nepieciešamos iestatījumus. Izvēlieties XXX (Sheet Feeder - Borderless) (Lokšņu padevējs - Bez apmalēm) kā Paper Size (Papīra izmērs) iestatījumu, ja vēlaties drukāt fotoattēlus bez apmalēm.
| Izvēlieties uznirstošajā izvēlnē Print Settings (Drukas iestatījumi).
| Izvēlieties iestatījumus, ar kādiem vēlaties veikt drukāšanu. Lai iegūtu detalizētu informāciju par Print Settings (Drukas iestatījumi), skatiet tiešsaistes palīdzību.
Pareizā papīra veida izvēle Pēc augstāk minēto soļu izpildes izdrukājiet vienu testa kopiju, lai pārbaudītu rezultātus pirms visa drukas darba veikšanas. Piezīme.
Drukāšanas bez apmalēm laikā varat kontrolēt, cik liela attēla daļa atrodas ārpus papīra malām. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet tiešsaistes palīdzību.
### Printera iestatījumi Mac OS X 10.3 vai 10.4 operētājsistēmām Sekojiet šiem soļiem, lai pielāgotu printera iestatījumus.
| Atveriet Page Setup (Lappuses iestatīšana) dialoglodziņu.
Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X
| Izvēlieties printeri, kuru izmantojat kā Format for (Formāts) iestatījumu.
| Izvēlieties atbilstošu Paper Size (Papīra izmērs) iestatījumu.
Piezīme.
Izvēlieties XXX (Sheet Feeder - Borderless) (Lokšņu padevējs - Bez apmalēm), ja vēlaties drukāt fotoattēlus bez apmalēm.
| Izvēlieties atbilstošu Orientation (Orientācija) iestatījumu.
| Uzklikšķiniet uz OK (Labi), lai aizvērtu Page Setup (Lappuses iestatīšana) dialoglodziņu.
| Atveriet Print (Drukāt) dialoglodziņu.
Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Mac OS X
| Izvēlieties printeri, kuru izmantojat, kā Printer (Printeris) iestatījumu. Tad veiciet Copies & Pages (Kopijas un lapas) iestatījumus.
| Izvēlieties uznirstošajā izvēlnē Print Settings (Drukas iestatījumi).
| Izvēlieties atbilstošus Media Type (Materiālu veids), Color (Krāsa) un Mode (Režīms) iestatījumus. Lai iegūtu detalizētu informāciju par Print Settings (Drukas iestatījumi), skatiet tiešsaistes palīdzību.
Pareizā papīra veida izvēle Pēc augstāk minēto soļu izpildes izdrukājiet vienu testa kopiju, lai pārbaudītu rezultātus pirms visa drukas darba veikšanas. Piezīme.
Drukāšanas bez apmalēm laikā varat kontrolēt, cik liela attēla daļa atrodas ārpus papīra malām. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet tiešsaistes palīdzību.
Augšpuse |