| Sākumlapa > Problēmu risināšana # Papīra padeve nenotiek pareizi vai CD/DVD paliktnis nav ievietots pareizi Papīrs netiek padots Tiek padotas vairākas lapas Iestrēdzis papīrs Nepareizi ievietots papīrs Papīrs netiek izvadīts pilnībā vai ir sakrunkots CD/DVD paliktnis ir izbīdīts vai nav pareizi ievietots, kad tiek nosūtīts CD/DVD drukas darbs ## Papīrs netiek padots Izņemiet papīra kaudzīti un pārliecinieties par sekojošo. Papīrs nav saburzīts vai krunkains. Papīrs nav pārāk vecs. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet instrukciju lapas, kas atrodas papīra iepakojumā. Papīrs ievietojās zem bultas atzīmes malu vadotnes iekšpusē. Papīra lokšņu skaits papīra kaudzītē nepārsniedz šim materiāla veidam norādīto limitu. Skatiet Ievietošanas daudzums Epson speciālajiem drukas materiāliem Papīrs nav iestrēdzis printerī. Ja tas ir, izņemiet iestrēgušo papīru. Skatiet Iestrēdzis papīrs Tintes kasetnes nav iztērētas. Ja kāda kasetne ir iztērēta, nomainiet to. Skatiet Izlietotas tintes kasetnes nomaiņa Ievērotas visas speciālās papīra ievietošanas instrukcijas. Ievietojiet papīru no jauna. Skatiet Papīra ievietošana Papīram nav grāmatsējēja caurumu. Augšpuse ## Tiek padotas vairākas lapas Pārliecinieties, ka papīra kaudzīte ietilpst laukumā līdz bultas atzīmei sānu vadotnes iekšpusē. Pārliecinieties, ka malu vadotne piekļaujas kreisajai papīra malai. Pārliecinieties, ka papīrs nav sarullējies vai salocīts. Ja tas ir noticis, pirms ievietošanas to iztaisnojiet vai nedaudz sarullējiet pretējā virzienā. Izņemiet papīra kaudzīti un pārliecinieties, ka papīrs nav pārāk plāns. Skatiet Papīrs Pārlapojiet kaudzītes malas, lai atdalītu lapas, tad no jauna ievietojiet papīru. Ja tiek izdrukātas pārāk daudzas datnes kopijas, pārbaudiet Copies (Kopijas) iestatījumu sava printera draiverī, un pārbaudiet arī lietojumprogrammu. Windows operētājsistēmai pārbaudiet Copies (Kopijas) iestatījumu Page Layout (Lapas izkārtojums) logā. Mac OS X 10.3 un 10.4 operētājsistēmām pārbaudiet Copies (Kopijas) iestatījumu Copies & Pages (Kopijas un lapas) iestatījumā Print (Drukāt) dialoglodziņā. Mac OS X 10.5 operētājsistēmai pārbaudiet Copies (Kopijas) iestatījumu Print (Drukāt) dialoglodziņā. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet printera draivera tiešsaistes palīdzību. Augšpuse ## Iestrēdzis papīrs Ja papīrs ir iestrēdzis printerī, atveriet printera vāku, tad izņemiet visu papīru, kas atrodas iekšpusē, tajā skaitā noplēstās papīra daļas. Aizveriet printera vāku. Ja papīrs ir iestrēdzis lokšņu padevēja tuvumā, uzmanīgi izvelciet to ārā. Tad uzmanīgi ievietojiet papīru no jauna un nospiediet papīra pogu, lai atsāktu drukāšanu. Piezīme.
Ja nevarat viegli izņemt svešķermeni, nemēģiniet izmantot spēku vai izjaukt printeri. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar izplatītāju.
Ja papīrs bieži iestrēgst, pārbaudiet sekojošo. Papīrs ir gluds, tas nav saburzīts vai krunkains. Jūs izmantojat augstas kvalitātes papīru. Papīra apdrukājamā puse lokšņu padevējā ir pagriezta uz augšu. Papīra kaudzīte pirms ievietošanas tika pārlapota. Papīrs nav ievietots virs sānu vadotnes iekšpusē esošās bultiņas norādes. Papīra lokšņu skaits papīra kaudzītē nepārsniedz šim papīra veidam norādīto limitu. Skatiet Ievietošanas daudzums Epson speciālajiem drukas materiāliem Malu vadotne piekļaujas kreisajai papīra malai. Novietojiet printeri uz līdzenas un stabilas virsmas, kas visos virzienos ir lielāka par printera pamatni. Printeris nedarbosies pareizi, ja tas atradīsies slīpi. Augšpuse ## Nepareizi ievietots papīrs Ja papīru ievietojat pārāk tālu printerī, printeris nevar to pareizi padot. Izslēdziet printeri un uzmanīgi izņemiet papīru. Tad ieslēdziet printeri un ievietojiet papīru pareizi. Augšpuse ## Papīrs netiek izvadīts pilnībā vai ir sakrunkots Ja papīrs netiek pilnībā izvadīts, nospiediet papīra pogu, lai atvērtu printera vāku, un izņemiet papīru. Pārbaudiet arī Paper Size (Papīra izmērs) iestatījumu lietojumprogrammā vai printera iestatījumos. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet tiešsaistes palīdzību. Ja papīrs ir sakrunkojies, kad tas tiek izvadīts no printera, iespējams tas ir mitrs vai pārāk plāns. Ievietojiet jaunu papīra kaudzīti. Piezīme.
Uzglabājiet neizmantoto papīru sausā vietā tā oriģinālajā iepakojumā.
Augšpuse ## CD/DVD paliktnis ir izbīdīts vai nav pareizi ievietots, kad tiek nosūtīts CD/DVD drukas darbs Ievietojiet CD/DVD paliktni pareizi. Skatiet CD/DVD novietošana Ja, uzsākot CD/DVD drukas darbu, paliktnis tiek izgrūsts, printeris nav gatavs drukāšanai. Nogaidiet līdz ekrānā parādās ziņojums par paliktņa ievietošanu. Ievietojiet paliktni atkārtoti un nospiediet papīra pogu. Augšpuse |