| Sākumlapa > Kā drukāt # 2-pusēja drukāšana (tikai Windows operētājsistēmai) Standarta 2-sided printing (2-pusēja drukāšana) Salocīta bukleta 2-sided printing (2-pusēja drukāšana) Ir pieejami divi 2-sided printing (2-pusēja drukāšana) veidi: standarta un salocīta bukleta veids. Standarta 2-sided printing (2-pusēja drukāšana) ļauj jums vispirms drukāt nepārskaitļa lapas. Tiklīdz šīs lapas ir izdrukātas, jūs varat tās atkārtoti ievietot printerī, lai otrā pusē drukātu pārskaitļa lapas. Salocīta bukleta 2-sided printing (2-pusēja drukāšana) ļauj jums izveidot vienreiz pārlocītus bukletus. Lapas, kas būs redzamas ārpusē (pēc lapu salocīšanas), tiks drukātas vispirms. Lapas, kas atradīsies bukleta iekšpusē, var drukāt pēc tam, kad būsiet atkārtoti ievietojis printerī papīru, kā redzams zemāk redzamajā ilustrācijā.
Vienreiz pārlocīts buklets
* : Iesiešanas mala Jūs varat izveidot bukletu, drukājot 1. un 4. lapu uz pirmās papīra loksnes, 5. un 8. lapu uz otrās papīra loksnes un 9. un 12. lapu uz trešās loksnes. Pēc tam, kad esat ievietojis šīs papīra loksnes atpakaļ lokšņu padevējā, jūs varat drukāt 2. un 3. lapu pirmās loksnes otrā pusē, 6. un 7. lapu otrās loksnes otrā pusē un 10. un 11. lapu trešās loksnes otrā pusē. Pēc tam šīs lapas var pārlocīt un iesiet bukletā. Piezīme.
Šī funkcija nav pieejama Mac OS X operētājsistēmai. Šī funkcija nav pieejama drukāšanai bez apmalēm. Šī funkcija nav pieejama, ja piekļuve printerim notiek izmantojot tīklu vai tas tiek izmantots kā koplietošanas printeris. Atkarībā no papīra veida, lokšņu padevējā 2-sided printing (2-pusēja drukāšana) laikā iespējams ievietot līdz pat 30 papīra loksnēm. Izmantojiet tikai tādus papīra veidus, kas ir piemēroti 2-sided printing (2-pusēja drukāšana). Pretējā gadījumā izdrukas kvalitāte var pazemināties. Atkarībā no papīra veida un tintes daudzuma, kas tiek patērēts teksta un attēlu drukāšanai, tinte var izspiesties cauri otrā papīra lapas pusē. 2-sided printing (2-pusēja drukāšana) laikā papīra virsma var tikt notraipīta.
## Standarta 2-sided printing (2-pusēja drukāšana) Sekojiet zemāk norādītajiem soļiem, lai drukātu nepārskaitļa un pārskaitļa lapas pretējās loksnes pusēs.
| Atveriet printera iestatījumus.
Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Windows
| Uzklikšķiniet uz Main (Galvenie) cilnes, tad izvēlieties vienu no sekojošajiem Quality Option (Kvalitātes opcija) iestatījumiem:
Draft (Skice) melnrakstu skicēm ar samazinātu drukas kvalitāti Text (Teksts) lapām, kurās ir tikai teksts Text & Image (Teksts un attēls) augstākas kvalitātes lapām ar tekstu un attēliem Photo (Fotoattēls) labai drukas kvalitātei un ātrumam Best Photo (Vislabākais foto) augstākās kvalitātes drukai
| Izvēlieties Sheet (Loksne) kā Source (Avots) iestatījumu.
| Izvēlieties atbilstošu Type (Veids) iestatījumu.
Pareizā papīra veida izvēle
| Izvēlieties atbilstošu Size (Izmērs) iestatījumu.
| Izvēlieties Portrait (Portrets) (statenisks attēls) vai Landscape (Ainavorientācija) (plakanisks attēls), lai mainītu izdrukas orientāciju.
| Uzklikšķiniet uz Page Layout (Lapas izkārtojums) cilnes, tad izvēlieties On (Ieslēgts) sadaļā 2-sided printing (2-pusēja drukāšana).
| Uzklikšķiniet uz Margins (Piemales), lai atvērtu logu Margins (Piemales).
| Norādiet papīra malu, kurā tiks atzīmēta iesiešanas vieta. Jūs varat izvēlēties Left (Pa kreisi), Top (Augšā) vai Right (Pa labi).
| Izvēlieties cm vai inch (collas) kā Unit (Mērvienība) iestatījumu. Tad norādiet iesiešanas piemales platumu. Jūs varat ievadīt jebkuru platumu no 0,3 cm līdz 3,0 cm vai no 0,12 collām līdz 1,18 collām.
Piezīme.
Faktiskā iesiešanas piemale var atšķirties no norādītajiem iestatījumiem, atkarībā no jūsu izmantotās lietojumprogrammas. Pamēģiniet pirms visa drukas darba drukāšanas izdrukāt pāris loksnes, lai pārbaudītu faktiskos rezultātus.
| Uzklikšķiniet uz OK (Labi), lai atgrieztos Page Layout (Lapas izkārtojums) logā. Tad uzklikšķiniet uz OK (Labi), lai saglabātu savus iestatījumus.
| Ievietojiet papīru lokšņu padevējā, un tad nosūtiet drukas darbu no savas lietojumprogrammas. Instrukcijas par to, kā izdrukāt pārskaitļa lapas, parādīsies ekrānā laikā, kad tiks drukātas nepārskaitļa lapas.
Papīra ievietošana
| Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai atkārtoti ievietotu papīru.
Piezīme.
Drukāšanas laikā, izmantotā tintes daudzuma ietekmē, papīrs var nedaudz sarullēties. Ja tā notiek, nedaudz sarullējiet loksnes pretējā virzienā pirms to atkārtotas ievietošanas. Nolīdziniet papīra lokšņu kaudzīti pirms tās atkārtotas ievietošanas, uzsitot tās malas pret cietu, līdzenu virsmu. Sekojiet šīm instrukcijām, atkārtoti ievietojot izdrukas. Pretējā gadījumā papīrs var iestrēgt vai iesiešanas piemales var būt neprecīzas. Ja iestrēgst papīrs, skatiet sekojošo nodaļu. Skatiet Iestrēdzis papīrs
| Tiklīdz papīrs ir atkārtoti ievietots, uzklikšķiniet uz Resume (Atsākt), lai drukātu pārskaitļa lapas.
Augšpuse ## Salocīta bukleta 2-sided printing (2-pusēja drukāšana) Sekojiet zemāk norādītajiem soļiem, lai izveidotu salocītu bukletu.
| Atveriet printera iestatījumus.
Piekļuve printera draiverim operētājsistēmā Windows
| Uzklikšķiniet uz Main (Galvenie) cilnes, tad izvēlieties vienu no sekojošajiem Quality Option (Kvalitātes opcija) iestatījumiem:
Draft (Skice) melnrakstu skicēm ar samazinātu drukas kvalitāti Text (Teksts) lapām, kurās ir tikai teksts Text & Image (Teksts un attēls) augstākas kvalitātes lapām ar tekstu un attēliem Photo (Fotoattēls) labai drukas kvalitātei un ātrumam Best Photo (Vislabākais foto) augstākās kvalitātes drukai
| Izvēlieties Sheet (Loksne) kā Source (Avots) iestatījumu.
| Izvēlieties atbilstošu Type (Veids) iestatījumu.
Pareizā papīra veida izvēle
| Izvēlieties atbilstošu Size (Izmērs) iestatījumu.
| Izvēlieties Portrait (Portrets) (statenisks attēls) vai Landscape (Ainavorientācija) (plakanisks attēls), lai mainītu izdrukas orientāciju.
| Uzklikšķiniet uz Page Layout (Lapas izkārtojums) cilnes, un tad izvēlieties On (Ieslēgts) sadaļā 2-sided printing (2-pusēja drukāšana). Tad atzīmējiet Folded Booklet (Salocīts buklets) izvēles rūtiņu.
| Uzklikšķiniet uz Margins (Piemales), lai atvērtu logu Margins (Piemales).
| Norādiet papīra malu, kurā tiks atzīmēta iesiešanas vieta. Jūs varat izvēlēties Left (Pa kreisi), Top (Augšā) vai Right (Pa labi).
Piezīme.
Ja izvēlēsieties Portrait (Portrets) kā Orientation (Orientācija) iestatījumu, būs pieejamas Left (Pa kreisi) vai Right (Pa labi) iesiešanas pozīcijas. Top (Augšā) iesiešanas pozīcija ir pieejama, ja izvēlaties Landscape (Ainavorientācija) kā Orientation (Orientācija) iestatījumu.
| Izvēlieties cm vai inch (collas) kā Unit (Mērvienība) iestatījumu. Norādiet iesiešanas piemales platumu.
Portrait (Portrets) | Landscape (Ainavorientācija)
* : Iesiešanas mala ** : Piemale Jūs varat ievadīt jebkuru platumu no 0,3 cm līdz 3,0 cm vai no 0,12 collām līdz 1,18 collām. Norādītais piemales platums tiks izmantots abās locījuma pusēs. Piemēram, ja izvēlēsieties 1 cm piemali, jūs iegūsiet 2 cm piemali (1 cm plata piemale tiks izveidota abās locījuma pusēs).
| Uzklikšķiniet uz OK (Labi), lai atgrieztos Page Layout (Lapas izkārtojums) logā. Tad uzklikšķiniet uz OK (Labi), lai saglabātu savus iestatījumus.
| Ievietojiet papīru lokšņu padevējā, un tad nosūtiet drukas darbu no savas lietojumprogrammas. Instrukcijas par iekšējo lapu drukāšanu tiks parādītas ārējo lapu drukāšanas laikā.
Papīra ievietošana
| Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai atkārtoti ievietotu papīru.
Piezīme.
Drukāšanas laikā, izmantotā tintes daudzuma ietekmē, papīrs var nedaudz sarullēties. Ja tā notiek, nedaudz sarullējiet loksnes pretējā virzienā pirms to atkārtotas ievietošanas. Nolīdziniet papīra lokšņu kaudzīti pirms tās atkārtotas ievietošanas printerī, uzsitot tās malas pret cietu, līdzenu virsmu. Sekojiet šīm instrukcijām, atkārtoti ievietojot izdrukas. Pretējā gadījumā papīrs var iestrēgt vai iesiešanas piemales var būt neprecīzas. Ja iestrēgst papīrs, skatiet sekojošo nodaļu. Skatiet Iestrēdzis papīrs
| Tiklīdz papīrs ir atkārtoti ievietots, uzklikšķiniet uz Resume (Atsākt), lai drukātu iekšējās lapas.
| Kad drukāšana ir pabeigta, salociet loksnes un sastipriniet kopā, izmantojot skavu pistoli vai kādu citu iesiešanas metodi.
Augšpuse |