| Sākumlapa > Informācija par produktu # Printera daļas un vadības paneļa funkcijas Printera daļas Vadības panelis ## Printera daļas
a) | Papīra balsts: Atbalsta papīru, kas ievietots lokšņu padevējā.
b) | Lokšņu padevējs: uzglabā papīru un padod to drukāšanai.
c) | Printera vāks: Nosedz drukāšanas mehānismu. Atveriet tikai tad, kad uzstādāt vai nomaināt tintes kasetnes.
d) | Priekšējā paliktņa paplašinājums: atbalsta izvadīto papīru.
e) | Priekšējais paliktnis: kad atrodas papīra pozīcijā, tur izvadīto papīru. Kad atrodas CD/DVD pozīcijā, tur CD/DVD paliktni un padod to drukāšanai.
f) | Priekšējais vāks: drukāšanas laikā vienmēr atvērts.
g) | Sānu vadotne: notur papīru taisni lokšņu padevējā. Pavirziet sānu vadotni līdz papīra malai.
a) | USB savienotājs: pievieno USB kabeli no datora uz printeri.
a) | Kasetnes vāks: nostiprina tintes kasetnes. Atveriet tikai tad, kad uzstādāt vai nomaināt tintes kasetnes.
b) | Tintes kasetnes turētājs: tur tintes kasetnes.
c) | Drukas galviņa: drukā tinti uz papīra.
d) | Vadības panelis: izmantojiet pogas un pārraugiet lampiņas, lai vadītu printeri. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet nākamo nodaļu.
Augšpuse ## Vadības panelis ### Pogas
Poga | Funkcija
barošana | Piespiediet, lai ieslēgtu un izslēgtu printeri.
tinte | Nospiediet, lai pārvietotu drukas galviņu uz tintes kasetnes nomaiņas pozīciju. Kad tiek noteikts, ka tintes kasetne ir iztērēta, nospiediet šo pogu, lai pārvietotu tintes galviņu uz tintes pārbaudes pozīciju. Pēc tintes kasetnes nomaiņas, nospiediet, lai drukas galviņa atgrieztos sākuma pozīcijā. Nospiediet un turiet 3 sekundes, lai veiktu drukas galviņas tīrīšanu, kad tintes lampiņa nedeg.
papīrs | Nospiediet, lai ievietotu vai izvadītu papīru. Nospiediet, lai atsāktu drukāšanu pēc papīra beigšanās kļūdas vai vairāku lapu padošanas kļūdas. Nospiediet, lai atceltu drukāšanu drukas darba laikā.
### Gaismas
Lampiņa | Apraksts
barošana | Deg, kad printeris ir ieslēgts. Mirgo, ja printeris saņem datus, drukā, tiek veikta tintes kasetnes nomaiņa, tintes iepildīšana vai drukas galviņas tīrīšana.
beigusies tinte | Deg, kad tintes kasetne ir iztērēta. Mirgo, ja tintes kasetne drīz būs iztērēta.
beidzies papīrs | Deg, kad printerī beidzies papīrs vai CD/DVD paliktnis nav pareizi ielādēts. Mirgo, kad papīrs vai CD/DVD paliktnis ir iestrēdzis vai priekšējais paliktnis atrodas nepareizā pozīcijā.
Lai iegūtu papildinformāciju par kļūdas statusu, skatiet sekojošās instrukcijas. Skatiet Kļūdu indikatori Augšpuse |