| Sākumlapa > Problēmu risināšana # Drukas kvalitātes problēmas Horizontāla saplūšana Vertikālā nobīde vai saplūšana Nepareizas vai trūkstošas krāsas Izplūdusi vai izsmērējusies izdruka Ja radušās drukas kvalitātes problēmas, salīdziniet tās ar zemāk redzamajiem attēliem. Uzklikšķiniet uz paraksta zem tā attēla, kas visvairāk atgādina jūsu izdruku.
Labs piemērs | Labs piemērs
Horizontāla saplūšana | Vertikālā nobīde vai saplūšana
Horizontāla saplūšana | Vertikālā nobīde vai saplūšana
Nepareizas vai trūkstošas krāsas | Izplūdusi vai izsmērējusies izdruka
## Horizontāla saplūšana Pārliecinieties, ka papīra apdrukājamā puse lokšņu padevējā ir pagriezta uz augšu. Palaidiet Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) utilītprogrammu, lai iztīrītu aizsērējušas tintes sprauslas. Skatiet Drukas galviņas tīrīšana Izmantojiet tintes kasetni sešu mēnešu laikā no vakuuma iepakojuma atvēršanas. Centieties izmantot oriģinālas Epson tintes kasetnes. Pārbaudiet tintes lampiņu. Ja lampiņa mirgo, nomainiet atbilstošo tintes kasetni. Skatiet Izlietotas tintes kasetnes nomaiņa Pārliecinieties, ka printera draiverī izvēlētais papīra veids atbilst papīra veidam, kas ievietots printerī. Skatiet Pareizā papīra veida izvēle Augšpuse ## Vertikālā nobīde vai saplūšana Pārliecinieties, ka papīra apdrukājamā puse lokšņu padevējā ir pagriezta uz augšu. Palaidiet Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) utilītprogrammu, lai iztīrītu aizsērējušas tintes sprauslas. Skatiet Drukas galviņas tīrīšana Palaidiet Print Head Alignment (Drukas galviņas līdzināšana) utilītprogrammu. Skatiet Drukas galviņas līdzināšana Notīriet High Speed (Liela ātruma) izvēles rūtiņu printera draivera Advanced (Uzlabots) logā (Windows operētājsistēmā). Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet tiešsaistes palīdzību. Pārliecinieties, ka printera draiverī izvēlētais papīra veids atbilst papīra veidam, kas ievietots printerī. Skatiet Pareizā papīra veida izvēle Augšpuse ## Nepareizas vai trūkstošas krāsas Windows operētājsistēmai notīriet Grayscale (Pelēktoņu) iestatījumu printera draivera Advanced (Uzlabots) logā. Mac OS X operētājsistēmai mainiet Color (Krāsa) iestatījumu uz Color (Krāsaina) Print Settings (Drukas iestatījumi) printera draivera Print (Drukāt) dialoglodziņā. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet printera draivera tiešsaistes palīdzību. Pielāgojiet krāsu iestatījumus lietojumprogrammā vai printera draivera iestatījumos. Windows operētājsistēmai pārbaudiet Advanced (Uzlabots) logu. Mac OS X operētājsistēmai pārbaudiet Print Settings (Drukas iestatījumi) dialoglodziņu Print (Drukāt) dialoglodziņā. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet printera draivera tiešsaistes palīdzību. Palaidiet Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) utilītprogrammu. Skatiet Drukas galviņas tīrīšana Pārbaudiet tintes lampiņu. Ja lampiņa mirgo, nomainiet atbilstošo tintes kasetni. Skatiet Izlietotas tintes kasetnes nomaiņa Ja tikko nomainījāt tintes kasetni, pārbaudiet vai uz iepakojuma norādītais derīguma termiņš nav beidzies. Ja ilgāku laiku neesat izmantojis printeri, nomainiet tintes kasetnes. Skatiet Tintes kasetnes nomaiņa pirms tā ir iztērēta Augšpuse ## Izplūdusi vai izsmērējusies izdruka Izmantojiet tikai Epson rekomendēto papīru. Skatiet Papīrs Centieties izmantot oriģinālas Epson tintes kasetnes. Novietojiet printeri uz līdzenas un stabilas virsmas, kas visos virzienos lielāka par printera pamatni. Printeris nedarbosies pareizi, ja tas atradīsies slīpi. Pārliecinieties, ka papīrs nav bojāts, netīrs vai pārāk vecs. Pārliecinieties, ka papīrs ir sauss un tā apdrukājamā puse ir pagriezta uz augšu. Ja papīrs ir sarullējies, pirms ievietošanas to iztaisnojiet vai nedaudz sarullējiet pretējā virzienā. Pārliecinieties, ka printera draiverī izvēlētais papīra veids atbilst papīra veidam, kas ievietots printerī. Skatiet Pareizā papīra veida izvēle Izņemiet katru lapu no priekšējā paliktņa uzreiz pēc tās izdrukāšanas. Ja drukājat uz spodrpapīra materiāla, ievietojiet atbalsta lapu (vai parasta papīra lapu) zem kaudzītes vai ievietojiet papīru pa vienai lapai. Nepieskarieties un neļaujiet nekam pieskarties papīra apdrukātajai pusei, kas vēl nav nožuvusi. Izlasiet papīra instrukcijās, kā apieties ar izdrukām. Palaidiet Head Cleaning (Galviņas tīrīšana) utilītprogrammu. Skatiet Drukas galviņas tīrīšana Augšpuse |